아산시농협조합공동사업법인

공고 제 2013-02호

아산농축순환자원화센터

공 법 선 정 신 청 공 고 (수정)

아산농축순환자원화센터(시설) 건립을 위해 2012년도 농림수산사업시행지침서(농림축산부)

및 농축순환자원화시설 공법 선정요령(농림축산부)에 의거 기 공고한 공고안을 일부 수정 공고하오니 사업 신청에 차질이 없기를 바랍니다.

2013년 3월 25일

아산시농협조합공동사업법인 대표 김계환 (직인생략)

◎ 수정 공고 내용

1. 공법선정 신청 공고 내용中

순번	위치 (page)	수 정 전	수 정 후
1.	1page.	1. 사업개요 마. 처리용량 - 퇴비화 70톤 - 액비화 20톤(1일처리능력)	1. 사업개요 마. 처리용량 (1일 처리능력) - 퇴비화70톤(우분40톤,돈분20톤,계분10톤) - 액비화20톤

2. 농축순환자원화센터 시스템(System) 기술제안 공모요강 내용中

순번	위치 (page)	수 정 전	수 정 후
1.	1page.	1. 사업개요 나. 개요 시설용량(ton/일) 우분, 돈분, 계분:70, 액비화:20	1. 사업개요 나. 개요 시설용량(ton/일) 우분40, 돈분20, 계분10, 액비화:20
2.	11page.	아산시농협조합공동사업법인 일반 요구사항(7개항목) ① 반입규모 ○일일처리용량90톤/일(우분, 돈분,계분:70톤, 돈분뇨:20톤)	아산시농협조합공동사업법인 일반 요구사항(7개항목) ① 반입규모 ○일일처리용량90톤/일(우분40톤, 돈분20톤, 계분:10톤, 돈분뇨:20톤)
3.	12page.	아산시농협조합공동사업법인 특수 요구사항(12항목) ⑦ 포장시설 ○ 자동포장시설(로봇손,랩핑기)2개 라인 설치할 것 : 500포/hr이상. ○ 자동, 반자동 두개 라인으로 설치 할 것.	아산시농협조합공동사업법인 특수 요구사항(12항목) ⑦ 포장시설 ○ 자동포장시설(로봇손, 랩핑기) 1라인 설치할 것: 500포/hr 이상. ○ 자동포장기는 투입에서 선별까지 1라인, 포장은 2라인, (자동·수동 겸용)으로 설치 할 것.
4.	38page.	④퇴비화시설 - 퇴비화시설 바닥에 공기공급 및 침 출수 배출을 위한 배출틀(가축분뇨 자원화시설 표준설계도 준용 - 축산 과학원 개발품)을 설치하여야 한다.	④퇴비화시설 - 퇴비화시설 바닥에 공기공급 및 침 출수 배출을 위한 배출틀(가축분뇨 자원화시설 표준설계도 준용 - 축산 과학원 개발품)을 설치하여야 한다. 단, 공기공급 및 침출수 배출을 위하 여 축산과학원 개발품과 동일하거나, 우수한 성능을 발휘 할 수 있는 공기 공급장치 및 배출구 등의 다른 기술 적용 가능.
4.	38page.	④퇴비화시설 -공기공급 압력 : 퇴적 높이 2M이내, 500mmAq 이상 능력 제품	← 이 부분 삭제.
5.	※참고 15page.	기술제안 협력업체 선발 응모 신청서 첨부 : 1. 참가자격 증빙서류는 4page 바. 응모자 구비서류를 참고하여 응모신청시 추가 제출할 것.