담양군광역친환경농업단지
농축산순환자원화센터 기술제안공모

※ 본 공모는 담양군광역친환경농업단지 내 농축순환자원화센터의 적합한 기술 선정을 위해 담양광역친환경농업회사법인(담양축협(NH개발 업무위임)에서 추진하는 것으로 시스템과 건축/토목을 포함하여, 아래와 같이 공고합니다.

1. 사업개요

가. 목 적

○ 농업과 축산, 농촌 환경이 공존 공생 할 수 있는 광역친환경농업단지 조성사업의 주요시설인 농축산순환자원화센터의 적합한 기술 선정을 목적으로 함.

나. 개 요

명 칭	예상 사업위치	부지면적 (㎡)	시설용량 (ton/일)	주요내용	예상 총사업비		비고
담양광역친환경농업회사법인 경축순환자원화센터 (담양축협)	전라남도 담양군 봉산면 기곡리 16번지	6,060	축분70TON/일(우:45,돈:10,계:15), 함수율 50%기준	퇴비화 ( 100% )	시스템	13억 이내	인허가 및 실시설계포함
					공사 전체	12억 이내
					합계	25억 이내

※ 예상총사업비는 사업장 설치에 필요한 시스템, 설계·감리, 건축·토목, 전기, 통신, 소방, 기계설비 공사 등의 포괄사업비 이므로 예상총사업비 범위 내에서 공사가 이루어져야 하며, 초과금액은 인정하지 아니함.

다. 범 위

1) 시간적 범위 : 추진일정계획 참조 (page 2)

2) 공간적 범위 : 예상 사업위치 참조

3) 계획적 범위 : 사업단 요구사항 참조 (별표 1)

4) 구성안 범위 : 자원화시설 구성, 물질수지, 생산량 예측, 시스템 계산서, 운영인력 계획, 경제성분석, 시스템 평면도, 단면도, 시스템 계통도 등

2. 공모개요 및 방법

가. 관련지침

- 친환경농업육성법 제19조(친환경농산물 생산·유통지원) 및 농림수산식품부지침(친환경농업정책과)

나. 기술공모의 방법

1) 일반 공개

2) 응모자 등록 시 참가자의 자격기준에 적합하며 현장설명에 참가한 자에 한해 제안서 제출

다. 추진일정계획

1) 공 모 공 고 : 2014년 10월 20일(월) ~

2) 현장설명회 : 2014년 10월 27일(월) 14:00 (장소:담양축협 경축순환자원화센터)

3) 질의서 접수 마감기한 : 2014년 10월 28일(화)

4) 질의 답변일 : 2014년 10월 30일(목) (NH개발 홈페이지 게시 예정)

5) 제안서 접수 기간 : 2014년 11월 7일(금) 16:00까지

6) 제안기술 평가 : 2014년 11월 14일(금) ~ 11월 21일(금) 예정

○ 1차 (서류평가) : 2014년 11월 14일(금)

○ 2차 (현장평가) : 2014년 11월 19일(수) (1차평가후 1~3위업체로 제한)

○ 3차 (발표평가) : 2014년 11월 21일(금) (1차평가후 1~3위업체로 제한)

7) 제안기술 선정 및 발표 : 2014년 11월 25일(화) (3차평가 종료후) 예정

8) 선정업체 시담 및 계약 : 2014년 11월 26일 부터

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있음(변경사항 발생 시 응모자에게 FAX 전송), 접수마감기한 이후의 일정(발표평가 장소 등)은 별도 통보함.

라. 기술공모 참가자의 자격

1) 참여자는 각 항의 시스템, 설계자, 시공자 자격에 맞는 각각의 업체와 공동도급수급업체를 구성 하여야 한다.

2) 시스템 : 가축분뇨 자원화 시설 설계·시공자격 가능업체로써 다음의 시스템 및 설치능력을 확보하고 있는 자.

1. 가축분뇨 자원화 시설 설계·시공자격 업체

- 『가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률』 제 34조에 따른 설계·시공업 등록한자

- 『환경기술개발 및 지원에 관한 법률』 제 15조에 따른 수질분야 환경전문공사 사업자로 등록한 자

- 『건설산업기본법』 제 7조 및 제 9조, 법 시행령 제 7조에 따른 산업·환경설비공사 건설업 등록한 자 등

2. 상기 1항중 1개 이상에 해당하고, 가축분뇨 퇴비화 시설로 1일 70톤이상 가동실례가 1건 이상, 1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공능력을 확인 받아 제출할 수 있는 자. 단, 액비 단일시공실적은 제외

3) 건축·토목 설계자 : 건축사법 제7조의 규정에 의한 건축사 면허를 소지하고 동법 제23조의 규정에 의해 건축사사무소 개설등록한 자.

- 공고일 전일부터 계약체결일까지 주된 영업소의 소재지를 계속 전라남도에 둔 자.

- 공고일 전일 기준 최근 5년이내 정부 및 지방자치단체, 공공기관, 농·축협(회원조합, 계열사 포함), 영농조합법인에서 발주한 건축설계용역을 단일 계약건으로 5천만원이상 완료실적 보유한 업체

(공공기관이라 함은 정부조직법 및 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 정함)

4) 건축·토목 시공자 : 건설산업기본법령에 의한 건축(또는 토목건축)공사업등록된 자

- 공고일 전일부터 계약체결일까지 주된 영업소의 소재지를 계속 전라남도에 둔 자.

- 공고일 전일 기준 최근 5년이내 정부 및 지방자치단체, 공공기관, 농·축협(회원조합, 계열사 포함), 영농조합법인에서 발주한 건축공사를 단일 계약건으로 10억원이상 준공실적 보유한 업체

(공공기관이라 함은 정부조직법 및 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 정함)

마. 공동계약

1) 공동도급수급체의 대표사는 가축분뇨퇴비화 시설의 시스템사가 공동 응모의 대표자로 한다.

2) 공동도급수급체의 구성원은 공동수급체를 중복으로 결성하여 입찰에 참가 할 수 없다.

3) 공동수급협정서(서식 #3)는 반드시 제안서 접수 기한까지 제출하여야 하며, 미 제출시 대표업체 단독입찰 참가로 간주하고, 추후 공동수급협정서 제출 또는 승인은 인정되지 않는다.

4) 공동수급체 구성원간에는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열 회사가 아니어야 한다.

바. 기술제안공모 응모 등록처

1) 제안서 제출일 : 2014년 11월 7일(금) 16:00까지

(토요일, 일요일, 법정휴일은 접수 불가함)

2) 제안서 제출처 : 전남 담양군 담양읍 천변1길 4  담당자 : 민경현

담양축협 1층  TEL : 061)380-5517 , FAX : 061)380-5509

3) 주 관 부 서 : NH개발 광주전남지사 대리 정철휘

(TEL : 062)954-7300, FAX : 062)954-7305)

4) 응 모 방 법 : 방문접수

사. 응모자 구비서류

○ 본 기술제안공모에 응모하고자 할 경우 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) 공통사항

○ 기술제안공모 응모신청서(서식 #1) 1부.

○ 대표자 선임계(서식 #2) 1부.

○ 공동수급협정서(분담이행방식)(서식 #3) 1부.

2) 참가자격 증빙서류

○ 가축분뇨자원화시설 설계․시공자격

- 가축분뇨자원화시설 설계․시공 등록증 사본

- 방지시설업 등록증 사본

- 산업․환경설비공사 등록증 사본

- 그 외 위와 상응하는 등록증 사본(관련 법규 근거 첨부)

○ 가축분뇨자원화시설 시공․운전 실적 증명서(양식 1) 1부

○ 건축사법 의한 설계자 자격

- 건축사면허 등록증 사본 1부

- 건축사사무소 등록증 사본 1부

○ 건설산업기본법에 의한 건축공사업(토목건축업)자격

- 건설업등록증 사본

○ 사업자 등록증(시스템, 설계자, 시공자) 사본 각1부

○ 국세·지방세 완납증명서(시스템, 설계자, 시공자) 각1부

○ 2013년도 재무제표(시스템, 설계자, 시공자) 각1부(공인회계사확인 세무보고용 재무제표)

○ 법인인감증명서(시스템, 설계자, 시공자) 각1부

○ 사용인감계(시스템, 설계자, 시공자) 각1부.(별도 사용인감 사용시)

○ 기타 : 공동응모자의 경우에는 상기 해당 서류를 각각 제출하여야 한다.

3) 응모신청자 구비서류 미비가 있을 경우 본 공모에 접수할 수 없음.

아. 질의응답

1) 본 시스템 기술제안공모에 관하여 질의 사항이 있을 경우 반드시 서면으로 질의하며, 답변 내용은 일괄 NH개발 홈페이지에 게시 통보 함.

(주)NH개발 (http://www.nhd.co.kr)-"고객지원/공지사항″

2) 질의방법은 기술제안공모 서면질의서에 의해 작성하고, 질의기간은 질의서 접수 마감기한까지 도달한 우편물 또는 모사전송(FAX)에 한 한다. (모사전송은 접수사실을 담당자에게 구두 확인하여야 한다.)

3) 질의서에 대한 답변사항은 본 기술제안공모문과 동일한 효력을 갖는다.

3. 제안서류 접수 및 제출

가. 제안서류 접수기준

현장설명에 참가하고 『공모개요 및 방법 2-바』 항에 따라 응모한 응모자에 한하여 제안서류를 접수 받는다.

나. 제출기간 및 장소

1) 제출기간 : 2014년 11월 7일(금) 16:00까지

2) 제출 장소 : 전라남도 담양군 담양읍 천변1길 4

담양축협 본점 총무과

3) 제출방법 : 방문 접수

다. 제출서류 목록

1) 기술제안공모 접수서(서식 #4)

2) 기술제안공모 신청서(서식 #5)

3) 제출도서(계획도판 1매, 기술제안서(서식 #6) 10부, SD카드 또는 CD 1매)

4. 제출도서

가. 제출도서의 종류

1) 심사용 계획도판 1매.

2) 기술제안서(서식 #6) 각 10부.

3) 기술제안서가 포함된 CD 1매.

※ “제출도서의 작성기준”을 준용하지 않을 시 감점 처리함.

나. 제출도서의 작성

1) 공통사항

○ 축척과 방위는 각 도면, 도판에 정확히 표현한다.

○ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용 한다. 단, 부득이 영문 또는 한문의 표기가 필요한 경우에는 한글 및 아라비아 숫자와 함께 가로 안에 표기한다.

○ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 평가용 계획도판

○ 가로 90cm * 세로 90cm 크기의 도판 2매 1식 접이형태로 작성한다.

○ 도판은 평가 시 게시가 가능하도록 두께 10mm 압축스치로폴판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

※ 도판의 내용은 기술제안공모 신청자의 창의력에 의해 자유 표현 할 것

도판 1)	도판 2)

← 90cm →  ← 90cm →

↑

90cm

↓

3) 기술제안서

○ 규격 : A4(가로21cm * 세로29.7cm) 세로로 철한다. (스프링 제본불가).

○ 분량 : 제안 작성기준을 기본으로 하여 자유롭게 작성한다.

○ 재료

- 표지 : 백색아트지

- 내부 내용물 : 백색 모조지

○ 표 현

- 표지: 별첨 양식(기술제안서 표지)만 사용(작성요령 준수)

- 색채사용 가능

- 내부 내용물 작성방법

・글씨크기 : 자유 (단, 한글 글자크기 13포인트 이상)

・글씨체 : 자유 (단, 평가위원이 알아보기 편안한 글씨체)

○ 작성내용과 순서

- 표지

- 기술제안공모 신청서

- 목차

- 확약서

- 성능보증서

- 기술 제안서 (제공한 기술 제안서를 기준하여 작성할 것)

・ 업체능력 : 자원화시설 시공실적, 기술인력 및 기술(특허 등) 보유현황,

재무상태 등

・ 자원화시설 : 시스템 구성, 물질수지, 생산량예측, 계산서 등

・ 탈취시설 : 탈취시설 시공실적, 시설구성, 물질수지, 계산서 등

・ 경제성 : 제안공사금액, 경제성분석서(연간 250일 가동기준) 등

・ 도면 : 시스템 구성 평면도, 단면도, 흐름도 등 (보충설명이 필요한 도면 제출)

・ 건축설계 구성 : 건축 구성 배치도, 평면도 등

- 보충설명서 : 시스템 카탈로그 및 사진 등

- 페이지는 중앙하단에 “-1-”과 같이 표시

5. 공사비 산출 기준

○ 공사비 산출 내역은 공사원가계산서 및 공종별 내역을 제출

○ 기본요구사항 및 특수요구사항에 포함된 시설은 반드시 공사비에 반영(미반영시감점처리)

6. 기술제안공모 계획원칙

가. 계획의 원칙

1) 공동사항

○ 양질의 가축분뇨 자원화 생산 가능시설 (비료공정규격, 가축분뇨의 자원화 및 이용 촉진에 관한 규칙 등)

○ 무악취 및 무방류 등 주변 환경에 영향을 미치지 않는 친환경 시설 조건충족

2) 단지 요구사항

○ 단지별 기본요구사항 및 특수요구사항에 맞는 시설

7. 평가 및 시스템 선정

가. 평가

1) 평가 및 선정 : 가축분뇨 공동자원화 공법 선정요령 제 4조에 의한 공법선정위원회

2) 평가절차

○ 1차 (서류평가) : 제출된 서류에 의한 서류 심사

○ 2차 (현장평가) : 현장평가

○ 3차 (발표평가) : 제출된 공법에 대한 PPT 설명

3) 평가방법

○ 공법선정위원회를 구성하여 공정하고 합리적으로 평가하여 상위 3개 시스템사를 복수 선정한다.

○ 공법선정위원회 평가결과 최고·최저 점수 제외(최고·최저 점수가 복수인 경우 1개 제외) 하고 나머지 위원들 점수 산술평균하여 점수 결정

○ 서류평가 결과점수 60%미만인 경우 발표 및 현장평가 제외

○ 종합점수(현장확인,발표평가)합산 60%미만인 경우 최종선정 제외

○ 평가항목 및 배점기준

평 가 항 목		배 점 기 준	평 가 자	평가방법	평가대상
계		100점
평가	1차(서면)	60점	선정위원회	계량평가	제안서접수자전원
	2차(현장)	20점	선정위원회	계량평가	1차 평가결과 상위 3개 업체
	3차(발표)	20점	선정위원회	계량평가
시스템 추천		1~3차 평가합산			상위 3개 업체
시스템 선정		선정위원회

3) 2차 현장평가 제한

○ 1차 평가 합산 점수 상위 1~3위 업체만 2,3차 평가 대상임

○ 평가대상지는 업체당 1개소로 제한함. 단, 도서지역 및 국외지역은 평가대상지에서 제외함

4) 응모자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격처리한다.

○ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 선정위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때

○ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한때

나. 시스템 추천 발표

1) 선정위원회에서 시스템 평가결과 1~3위 업체를 담양축협에 추천한다.

2) 최종시스템 선정발표는 순위에 의거 담양축협에서 우선협상대상자로 선정 한다.

다. 시스템 선정

1) 선정 시스템은 본 축협과 협의하여 실시설계에 반영하고, 협상에 의한 계약체결 기준에 의해 시공업체로 선정한다.

2) 평가결과 공모 목적에 적합 치 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결된 경우 시스템 선정을 않을 수 있다.

7. 기 타

가. 저작권

1) 본 공모를 통해 선정된 시스템은 각 사업추진단에 저작권이 귀속된다.

나. 제안서 반환

1) 제안 서류의 반환은 없다.

2) 제안 서류의 모든 권리는 발주처에 귀속되며, 발주처가 임의로 처리한다.

다. 유의사항

1) 제안자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 제안자는 현장 부지의 인허가 조건(개발행위, 사전환경성검토, 구거점용 등) 을 고려하여 계획하여야 한다.

3) 제안자는 사업단의 요구사항을 검토 후 계획에 반영해야 한다.

4) 참여업체는 본 기술제안 준비, 작성, 발표 등에 소요된 일체의 경비(비용)에 대하여 보상을 요구할 수 없다.

5) 공모에서 선정된 업체는 시스템 설계 및 시공에 관해 우선협상대상자로 선정함.

별표 1. 발주처 요구사항

별표 2. 평가항목

※ 공모문안 전문 홈페이지참조

※ 홈페이지

(사)한국축산환경시설기계협회(http://kalhem.or.kr)-"게시판/공지사항“

(주)NH개발 (http://www.nhd.co.kr)-"고객지원/공지사항″

담양축협 (http://damyang.chukhyupi.co.kr)-"공지사항″

별표 1.

발주처 요구사항

Ⅰ. 일반요구사항

1. 축분반입규모

○ 일처리 용량 70Ton(우분45톤, 돈분10톤, 계분15톤) - 최종 제품 함수율 50%

○ 전체사업장 처리장내 현황 등을 감안하여 처리예비율(20%이상)을 감안 할 것.

2. 생산규모

○ 최소 40만포/연 이상(20kg/포 기준,  250일/연 가동기준)

○ 발효기간 : 60일 이상

3. 부자재 종류

○ 수분조절 → 톱밥․팽연화왕겨의 선택적 사용이 가능 할 것.

(부자재는 관내 및 타지역에서 매입 예정이며, 경제성 분석은 톱밥을 기준)

4. 예정부지

○ 현사업장 부지면적 : 20,455㎡(담양군 봉산면 기곡리 6번지외 6필지)

○ 신    청 부지면적 : 6,060㎡(담양군 봉산면 기곡리 16번지 답)

5. 분뇨 수거방법

○ 차량(암롤카) 및 기타장비로 수거 이송

6. 퇴비 판매방법

○ 소포장(20kg/포) 및 벌크(1톤 톤백)

7. 기타사항

○ 기존시설물을 최대한 활용 및 연계를 감안하여 효율을 극대화 할 것.

○ 우분, 계분, 돈분을 주원료로 하여 시스템 공모할 것.

○ "퇴비화 100%" 무방류 시스템을 공모할 것.

○ 충분한 축분 저장조 및 원료 혼합조를 갖출 것.(예비율 20%를 감안 할 것)

○ 가축분퇴비 생산량 : 40만포이상/년(가동 250일기준) 감안.

○ 후숙시설은 단지 농업현황을 감안하여 "비수기" 저장능력이 충분하도록 할 것.

○ 시스템 사양은 작동(조작)이 단순해야 할 것.

Ⅱ. 특수요구사항

1. 퇴비품질

○ 친환경농산물 생산을 위한 비료공정규격의 퇴비 기준을 충족 할 것

○ 퇴비 생산을 위해 첨가물활용 가능 (단, 비료공정규격 설정 및 지정에 한함)

2. 첨가물

○ 품질 향상을 위해 첨가물은 활용하되, 품목은 최소화 할 것

3. 처리방식

○ 무방류 퇴비화(100%) 시스템

4. 발효기간

○ 가축분 퇴비제조에 충분하도록 법적 발효기간 유지

5. 시설장비

○ 기계식 교반기

○ 모든 장비는 유지보수 원할 및 A/S 즉각 조치 가능할 것

6. 포장시설

○ 자동화(ROBOT) 포장설비 할 것(로봇파렛타이즈, 자동래핑 포함).

○ 소포장(20kg/포) 및 벌크(톤백)포장 가능시설

○ 처리용량 : 일평균 퇴비 생산량, 성수기 최대 필요량 (700포이상/hr) 등 감안

○ 동절기에 동파 등 무리가 없도록 설계

7. 악취방지

○ 악취방지시설 설치하여 민원발생이 없도록 할 것

○ 설비의 부식을 방지할 수 있는 재료 사용

○ 작업자의 환경개선을 고려한 설계(내부작업자 악취 최소화)

8. 시스템 범위

○ 퇴비 :

- 1차 전 처리장 악취 포집 시설을 철저히 하고 터보팬 등을 설치하여 축분건조를 용이하게 할 것.

- 전처리 용량은 축종별 일 평균 반입량 감안하여 산출,

- 2차 기계식 발효 조는 2개 라인으로 구성

- 여과수, 미생물제재 살포 가능토록 설계

- 후숙조 용량(처리)은 비수기, 성수기 등을 감안하여 저장능력이 충분하도록 산출할 것

○ 악취 : 악취 포집․방지시설은 전기용량 및 유지비용을 최소화 함.

○ 전기 : 전기 설비․제어시설(중앙제어 시스템)

○ 포장 : 전 자동화(ROBOT) 포장설비(700포/시간 이상)등

○ 부대 : 계근대, CCTV(공정별 확인가능)설치 고려

○ 기타 : 설비의 부식이 되지 않는 재료를 사용(STS재질, 내성용 불소도금 처리)

9. 기타사항

○ 착공 전 및 준공 후 인허가사항등은 정확히 검토하여 반영할 것

○ 전기설비, CCTV, 계근대 등은 사무실에서 관리가 가능하도록 할 것

○ 단위기계별 성능은 적정량이상이 될 것.

○ 친환경 농업관련 상징적 제안 및 시스템 제출 시 가점부여

○ 퇴비공정간 일체의 화학약품을 사용하지 않을 것

○ 경영수지 개선을 위한 시스템 제안 시 가점부여

○ 건축은 전기, 소방, 토목, 위생설비, 조경을 포함

○ 일반·특수 요구사항 중, 오류 사항 등을 근거 있게 시정한 경우 가점부여

(구체적으로 근거 있게 서류제시 및 발표)

○ 제품규격/회사/모델명 명시한 기계장치 설비목록 및 발표평가 시 제시한 사항을 포함하여 승인도서 제출

○ 교반시설 등 부식에 노출되기 쉬운 부분과 계량기, 포장기 등 부식되기 쉬운 부분은 반드시 STS KS 규격재질 이나 암모니아 내성용 불소도금 처리 재질을 사용할 것.

○ 원료투입에서 제품생산까지 동선 및 편의성을 최대화 할 것

○ 기술이전을 위한 12개월간의 전문기술지원

- 공사 완료 후 첫 1개월은 전문기술지원인력이 상주하여야 하며, 그 후 1년은 월 2회 이상 정기 방문하여야 함.

○ 향후 펠렛퇴비시설 증축을 감안하여 증축공간 확보를 고려하여 설계

○ 배출틀은 벽체에서 80cm이상 떨어지도록 설치

○ 브로워, 송풍기 등은 별실로 편성 및 방음, 방진조치

○ 공기공급량 : 0.03~0.2㎥ air/min.㎥ 이상으로 설계

○ 공급압력 : 퇴적높이 2m이내 ⇒  500mmAq 이상 능력제품

퇴적높이 2m이상 ⇒1,000mmAq 이상 능력제품

별표 2.

공 통 평 가 항 목

1. 1차(서면)평가

구 분	평가항목	배 점	평가점수	비 고
Ⅰ. 업체 능력 (15점)	-기술인력보유	3		절대평가
	-자원화시설납품실적	10
	-업체의 재무건전성	2
Ⅱ. 경제성 (20점)	-설치비용의 적정성	10		-평가위원회 평가후 평균점수 채택 (소수점 첫째자리 산출)
	-퇴비생산비용의 적정성 (제조원가, 운영비 산출)	5
	-수익 또는 손익산출의 적정성 (수입,지출의 경제성)	5
Ⅲ. 기술성 (25점)	-자원화시설의 현실성	5
	-계산서 및 물질수지의 타당성	5
	-작업환경 개선여부	5
	-자원화시설 구성의 적합성	5
	-시설배치,건축등 작업의 용이성	5
감점사항	-요구사항 미반영 -제출서식, 규정 미준수 -상시기술인력 의료보험가입증명	-5점 ~ +3점, 이내		2점감점 3점감점 미첨부시 3점감점
가 점	-특허, 실용신안보유 여부 -중소기업인증(INNO-BIZ,MAIN-BIZ)			건당 1점 [퇴비화관련만 해당]
계		60

※ 평가위원 : 소속                     직            성명            서명

1) 평가방법

① 업체능력 평가(15점)

○ 업체능력 평가는  기술인력보유현황 , 자원화시설 납품 실적, 경영상태(재무재표)를 각 평가항목별 평가기준 및 배점에 따라 평가함.

- 기술인력 (총 3점) : 기술인력 보유 현황(당해사업 참여기술자에 한하며, 주공정업체의 보유인력으로 한정 함)

평가항목	평가요소	배점한도	등 급		배점
해당분야 관련 기술인력 보유능력	기술인력 보유정도 평가 참여기술자	3	특급기술자	1인	0.5점
			고급기술자	1인	0.4점
			중급기술자	1인	0.3점
			초급기술자	1인	0.2점

주)  3점을 초과할 경우에도 3점으로 배점

※ 해당분야: 주공정업체의 환경, 기계, 건축, 토목, 전기, 전자 기술자로 한정

구 분	기술자격 소지 기준	해당분야와 관련된 학력 기준
특 급 기술자	기사자격 소지자로 10년이상 산업기사자격 소지자로 13년이상	박사학위 소지자로 3년 이상 석사학위 소지자로 9년 이상 학사학위 소지자로 13년 이상 전문대학 졸업자로 15년 이상
고 급 기술자	기사자격 소지자로 7년이상 10년미만 산업기사자격 소지자로 10년이상 13년미만	박사학위 소지자 석사학위 소지자로 6년이상 9년미만 학사학위 소지자로 9년이상 13년미만 전문대학 졸업자로 13년이상 15년미만 고등학교 졸업자로 15년 이상
중 급 기술자	기사자격 소지자로 4년이상 7년미만 산업기사자격 소지자로 7년이상 10년미만	석사학위 소지자로 3년이상 6년미만 학사학위 소지자로 6년이상 9년미만 전문대학 졸업자로 9년이상 13년미만 고등학교 졸업자로 13년이상 15년미만
초 급 기술자	기사자격 소지자 산업기사자격 소지자	석사학위 소지자 학사학위 소지자 전문대학 졸업자 고등학교 졸업자로 3년 이상

○ 자원화시설 납품 실적 (10점)

- 공고일 기준 최근 3년 이내에 준공한 자원화실적(퇴비화) 누계 (1일처리량/톤)

구 분	배정한도	배점기준		비고
이행실적	10점	300톤 이상	10점	발주기관에서 발급한 시공실적 증명서 기준
		250톤이상 300톤미만	8점
		200톤이상 250톤미만	6점
		100톤이상 200톤미만	5점
		50톤이상 100톤미만	3점
		50톤 미만	1점

주)1. 공동계약으로 이행한 실적은 해당 지분율을 곱하여 기준금액 이상일 경우에만 그 지분금액을 실적으로 인정합니다.

2. 발주기관에서 발급한 시공실적증명서를 제출하여야 합니다.

3. 퇴비,액비등 일괄시공실적은 퇴비실적만 인정되며 실적증명서에 구분 표기하여 증명하여야 합니다.

4. 허위 또는 착오로 인하여 사업수행실적을 사실과 다르게 작성하여 제출한 것이 확인될 경우 해당업체는 실격처리 함

○ 업체의 재무건전성 (2점)

- 2013년말 기준 재무제표(공인회계사확인,세무보고용 자료)

구 분	배정 한도	배점기준		비고
부채비율 (총부채/총자본 ×100)	1점	20%미만	1점
		20%이상~ 50%미만	0.8점
		50%이상~ 80%미만	0.6점
		80%이상	0.4점
유동비율 (유동자산/유동부채 ×100)	1점	200%이상	1점
		150%이상~200%미만	0.8점
		100%이상~150%미만	0.6점
		100%미만	0.4점

② 경제성(20점)

○ 경제성 평가 (20점)

- 설치비용(건축공사비 내역 및 시스템 설비 내역) ⦁⦁⦁⦁⦁ 10점

- 퇴비생산 비용의 적정성(제조원가,운영비 산출)  ⦁⦁⦁⦁⦁  5점

- 수익 또는 손익산출의 적정성(수입,지출의 경제성) ⦁⦁⦁⦁  5점

※ 설계 변경으로 인한 공사비 증액 등 추가공사비 일체불허 약정

③ 기술성 (25점)

○ 자원화시설의 현실성 (5점)

- 요구사항 충족여부

- 원료전체가 자원화되는 무방류시스템 여부 등

- 겨울철 퇴비 발효율 충족여부

○ 자원화시설(탈취시설포함) 계산서 및 물질수지의 타당성 (5점)

- 퇴비생산량(1일) 및 수분율 등 물질수지 산출 여부

- 퇴비 전체공정 원물투입~ 발효~후숙~완제품 소요일의 적정성 여부

- 악취저감 효율의 적정성여부(근거자료 첨부)

○ 작업환경개선 여부 (5점)

- 작업자에 대한 작업환경개선충족

- 악취포집 타당성 제시 및 충족

- 퇴비사 내 발생수증기 처리방안 제시

○ 자원화시설 구성의 적합성 (5점)

- 이송 및 포장라인, 가수처리설비, 소독조, 차량계근대 등 기본도면구성(배치도 ,평면도, 입면도,단면도, 흐름도 등) 등의 적정성(5점)

○ 기계설비의 배치 및 건축토목과 호환성, 작업동선흐름, 작업 용이성, 내구성(5점)

□ 기타 참고사항

1. 서류(가축분뇨자원화 시설로 1일 70톤 이상 가동실례가 1건 이상,

1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공능력을 확인 받아 제출 등)

미비 업체는 1차 발표심사에 참여할 수 없음.

2. 감점사항은 평가위원 주관 평가로 단지요구사항 반영여부, 제출서식규정 준수여부, 상시기술인력의 의료보험 가입증명서첨부여부에 따라 최고 5점 이내에서 감점

3. 1차 서류심사 결과 상위 1~3개 업체만 2차 현장평가 및 3차 발표평가에 참가.

2. 2차(현장)평가

가축분뇨 농축산자원화시설 공법선정 현장평가 서식[안]

(업체명 :                          )

구 분	평가항목	배 점	평가점수	비 고
2차 현장 평가 (20점)	-관능적 방법에의한 부숙도 평가	4
	-현장악취정도	3
	-시스템 배치의 효율성확인	3		작업동선의 용이성
	-자원화 현실성확인	3		실처리량 및 생산량등 확인
	-시스템의 내구성확인	3		설비의 고장 및 부식여부
	-현지 운영인원의 만족도	4
감점사항	현지 평가시 문제점 발생			문제점지적 건당 1~3점 감점
계		20

※ 평가위원 : 소속                     직            성명            서명

1) 2차 현지평가 제한

○ 평가대상지를 업체당 1개소로 제한함. 단, 도서지역 및 국외지역은 평가대상지에서 제외함

○ 2차평가 대상시설은 준공처리 후 1년 이상 가동한 시설로 제한 하며, 공모신청서 제출시 평가대상시설의 운영자로부터 확인서를 받아 제출 할 것.

○ 1차 평가 점수 상위 1~3개 업체만 2차 평가 대상임.

3. 3차(발표)평가

가축분뇨 농축산자원화시설 공법선정 발표평가 서식[안]

(업체명 :                           )

구 분	평가항목	배점	평가점수	비 고
3차 발표평가 (20점)	-친환경시설 구성	4
	-가축분뇨 자원화 시설구성 및 안정성	4
	-단지 맞춤형 시스템 합리성	4
	-평가단 의견에 대한 개선 노력도	4
	-경영수지 분석	4
감점사항	발표평가시 제출서류 상이			발표평가시 서류 및 첨부물과 불일치 건당 2점 감점
계		20

※ 평가위원 : 소속                     직            성명            서명

1) 발표평가 제한

○ 1차, 2차평가 점수 상위 1~3위 업체만 3차평가 대상 임.

○ 3차평가 발표자는 시스템 주 공정업체에서 발표 할 것

○ 부지의 인허가 사항을 충족시키지 못할 경우 평가 대상에서 제외함

2) 응모자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격처리 한다.

○ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 평가위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때

○ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한때

(서식 #1)

기술제안공모 응모신청서

※ 접 수 번 호		NO.
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
담양광역친환경농업회사법인(담양축협)에서 시행하는 경축순환자원화센터 기술제안 공모에 있어서 공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨 부 : 1. 참가자격 증빙서류 -『사. 응모자 구비서류』 참조 2. 실적증명서 - 1일 70톤이상 가축분뇨 자원화시설 시공·운전 실적 증명서 1부(양식1) - 공사 준공실적 증명서 1부(양식2) 3. 대표자 선임계 (서식 #2) 4. 공동수급표준협정서 (서식 #3) 2014년 월 일 신청인(대표자) : (인) 담양광역친환경농업회사법인 귀중

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안 공모신청 접수증
※ 접수번호				접 수 인
업 체 명		전화번호
대 표 자		주민등록번호
접수자: (인)

(양식 1)

시공․운전 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	심사용			-
	시공규모 (용량,방식)
시공 실적/ 운영 내용	시 설 명				구 분	시공( ) 기타( )
	시설개요 (간략히)				운영기간	‘00.00 ~ 현재
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함. 2014 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : 담당자 :

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 시공실적증명서

- 시공실적증명서에 공사규모(처리방식, 처리용량)가 기재되지 않은 경우는 시설용량, 처리방식을 증명할 수 있는 증빙자료 제출

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부하여야 함

- 실적증명심사 시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

(양식 2)

시설공사 준공실적 증명서

Ⅰ. 일반적인 사항
공 사 명												발주기관 (발주자)
공사위치												발주기관성격
시 공 자	회 사 명							등록번호				대 표 자
	영업소재지											전화번호
공사개요		계약일자				공사금액(준공+관급)				준공금액			관급금액
		착공일자
		준공일자				규모(주용도, 건축연면적 등)
공사성질		전면 개보수공사( ), 신축공사( ), 증축공사( ), 개축공사( ) ※해당란에 ○표
공동도급여부		공동이행방식( ), 분담이행방식( ), 단독도급( ) ※해당란에 ○표
실적의 종류		전면 개보수공사( ), 신축( ), 증축( ), 개축( ) ※해당란에 ○표
Ⅱ. 시공실적의 내용			＊ 공동수급체 구성원별로 구분 작성
구 분		시 공 자 (대표)					시 공 자				시 공 자
회 사 명
대 표		(인)					(인)				(인)
공사금액		지분율 : %					지분율 : %				지분율 : %
준공금액
관급금액
전체공사 시공 규모, 용도 및 기타내역: 별지<2>의 실적인정기준 에 의거 작성

시공회사별 실적공종 시공규모
시공회사별 실적공종 금액
시공회사별 실적공종 준공금액
시공회사별 실적공종 관급금액
하도급 내용	＊하도급자별로 구분 작성 (전문건설업자에게 하도급한 경우는 “해당없음”으로 표기)
하도급자
하도급공사 규모 및 내용
하도급금액 (준공＋관급)
Ⅲ. 붙 임
1) 기타 실적내용을 증명할 수 있는 서류
위와 같이 공사(총공사) 준공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 2014 . . 귀하 신 청 인 주 소 : 회 사 명 : 대 표 : (인)
위 내용을 증명함 (발급기관명) 담당자 성명 : ( □ )
※ 주 : 1) 기재란이 부족한 경우 및 입찰설명서(공고) 요구내용의 기재란이 없는 경우는 별지 작성 가능함. 2) 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용이 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있음 3) 합병 등을 한 업체와 시공중 부도․탈퇴 등으로 시공비율이 달라진 업체는 그 사실과 내용을 본 실적증명서에 기재하고 관련 자료를 첨부하여야 함. 4) 본 기재란에 대한 해당사항이 없으면 “해당없음”으로 표기하여야 함. 5) 시공실적증명서 및 첨부물마다 간인(서명)을 하여야 함. 6) 실적은 준공된 실적만 인정하며 시공 중인 장기계속공사 또는 계속비공사의 실적은 인정하지 아니한다.

(서식 #2)

대 표 자 선 임 계

본인은□□업체(회사)의 대표(공동대표)로서 담양군광역친환경 농업단지 경축순환자원화센터(담양축협) 기술제안공모에 관한 모든 권한을 공동으로 응모하는 △△△업체의 대표 ○○○에게(본 회사 공동대표○○○에게) 위임합니다.

2014년    월     일

회사

대표              (인)

(서식 #3)

공동수급표준협정서

제 1 조(목적) 이 협정서는 아래 사업을 ○○○와 ○○○사가 재정, 경영 및 기술 능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물자 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 공동으로 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명：

2. 계약금액：(작성금지)

3. 발주자명：

제 2 조(공동수급체대표사) 공동수급체 대표사의 명칭, 사업소의 소재지․대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭：○○○

2. 주사무소소재지：

3. 대 표 자 성 명：

제 3 조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○건축사무소(대표자：	)

2. ○○○회사(대표자：	)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제 4 조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제 5 조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제 6 조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다,

제 7 조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 분담부분의 일부 또는 전체를 다른 구성원에게 하도급할 수 없다.

제 8 조(거래계좌) 대가 및 선금 등은 공동수급체의 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자)：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○○○건축사무소：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

3. ○○○회사：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제 9 조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. ○○○회사：시스템사

2. ○○○건축사사무소：설계사

3. ○○○건설회사：건설공사

② 제1항의 분담내용은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제 10 조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여는 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제 11 조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제 12 조(권리․의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제 13 조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날 까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제 14 조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생 하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제 15 조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20      년      월      일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

NH개발/담양광역친환경농업회사법인(담양축협) 귀중

(서식 #4)

기술제안공모 접수서

※ 접 수 번 호		NO.
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소재지		전 화 번 호 (FAX번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소재지		전 화 번 호 (FAX번호)
담양광역친환경농업회사법인(담양축협)에서 시행하는 담양군 경축순환자원화센터 기술제안공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 : 1. 심사용 도판 1매. 2. 제안설명서 15부. 3. CD 1부. 2014년 월 일 신청인(대표자): (인)
담양광역친환경농업회사법인(담양축협) 귀중

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안공모 접수증
※ 접수번호				접 수 인
업 체 명		전 화 번 호
대 표 자		주민등록번호
소 재 지		FAX 번호

(서식 #5)

기술제안공모 신청서

신청분야		□ 퇴비화 □ 액비화 □ 바이오에너지화
사업 주체	구 분	□ 개인 □ 법인 □ 기타
	업체명칭		사업자등록번호
	주 소	□□□-□□□
대표자	성 명		주민등록번호
	주 소	□□□-□□□
	전화번호	·집 : ·사 무 실 :
담당자		·직책 : ·사무실 Tel : ·성명 : ·개인휴대폰 :
시스템명칭
응모단지		담양군 광역친환경농업단지(담양축협)
담양광역친환경농업회사법인(담양축협)에서 시행하는 담양군 경축순환자원화센터 기술제안공모에 붙임과 같이 응모합니다.
		2014. . .
		신청자(대표자) (인)
NH개발/담양광역친환경농업회사법인(담양축협) 귀중

(서식 #6)

기술제안공모 서면질의서
대 표 자	(인)	응 모 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

(서식 #7)

담양군광역친환경농업단지 경축산순환자원화센터

기술제안서(안)

2014.  .  .

업  체  명

목        차 (예시)

확 약 서 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
성능보증서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
제안서 내용(요약)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
Ⅰ. 업체능력․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅱ. 자원화 및 탈취시설 기술성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
1.자원화 시설․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
2. 탈취 시설․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	16
3 . 주요설비 사양․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	25
Ⅲ. 경제성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	27
Ⅳ. 성능보증계획․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	32
Ⅴ. 기타필요도면 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	33
기타자료 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	34

※ 목차 작성 시 세부항목으로 구분하여 작성

확   약   서

본인은 『담양군광역친환경농업단지 농축산순환자원화센터 시스템 선정』기술제안공모에 참여하고자 농축산순환자원화센터 참여조건을 승낙하고, 붙임과 같이 기술제안서를 제출합니다.

또한, 본 제안서를 제출함에 있어  그 내용의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가 상의 불이익 및 기술공모 대상 제외 등의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀 사업단의 기술공모 결과에 대해서도 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2014년   월    일

주    소 :

업 체 명 :

대 표 자:                 (인)

NH개발/담양광역친환경농업회사법인(담양축협) 귀중

- 1 -

성능 보증서

수  신 : NH개발/담양광역친환경농업회사법인(담양축협)

제  목 : 성능보증서 제출

담양군광역친환경농업단지 조성사업 농축산순환자원화센터시스템 기술제안공모를 시행함에 있어 제안된 공법에 대한 성능보증 책임이 당사에 있음을 숙지하고 있으며, 당사는 본 적용공법의 기술 공급자로서 기술제안공모 시 제시된 바와 같이 제반 성능을 보장합니다.

그리고 성능 미달 시 본 사업에 투입된 비용 일체에 대해 변상조치 할 것을 확약합니다.

2014년    월     일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                (인)

- 2 -

제안서 내용 (요약)

구 분			설명	비 고
Ⅰ.업체능력	상호		(주)OOOO
	사업장 위치		OO도 OO시 OO동 OO번지
	기술인력보유		명	특급기술자 등
	기술사항(특허 등)		건	특허번호000-000 등
	자원화시설 실적		OO.OO억원	OO 건
	탈취시설 실적		OO.OO억원	OO 건
	자본금		OO.OO억원
	부채		OO.OO억원
	관련면허		OOOO 등록증	O 건
Ⅱ.기술성	시스템 명칭		OOOOO	자원화설비, 탈취설비 각각 작성
	시스템 공정도(모식도)		-
	시스템의 개요 및 장․단점		-
	단위공정의 원리 및 기능		-
	성능관련자료		-
	물질수지 및 계산서		-
	용량계산		-	시설물설계기준, 유입량 및 성상, 물질수지, 시설물 용량계산 및 수리계산
	최종생산물 생산량(ton/day)		퇴비, 액비, 구분하여 작성
	탈취설비시설의 목표		-	암모니아, 황화수소, VOC 등
Ⅲ.경제성	공사비	기계/배관	OO.OO억원	원가계산서 및 공종별 내역서 별첨
		전기/계장	OO.OO억원
	운영관리비(연간운영비)		OO.OO백만원	운영비세부내역 별첨
	보조연료사용량(ℓ/년)		OO.OO억원	경유기준
	예비품 및 소모품 내역		-	발주처에 공급하는 예비품 내역
	연간 정비기간		-	부품확보방안, 납품기간, 정비주기 및 일수 기재

※ 서식에 포함된 각 항목을 빠짐없이 작성

Ⅰ. 업체능력

구 분	내 용	비 고
상호	사업자등록증, 등기부등본, 납세증명서(국세, 지방세)
대표자
사업장 위치
기술인력	기술자 등급별 별첨 자료 첨부 ( )
기술사항	특허 및 실용신안 자료첨부 (특허 건, 실용신안 건. 끝)
주요생산품
자원화시설실 적	단일공사로 퇴비화 실적확인서 자료첨부 (총 건, 억)
탈취시설 실 적	실적확인서 자료첨부 (총 건, 억)
자본금	표준재무제표 증명 자료첨부
부 채	표준재무제표 증명 자료첨부
관련면허	면허관련 자료 첨부 가축분뇨자원화시설 설계 및 시공등록증 등

※ 서식 2 대표자 선임계에서 선임한 업체에 대해서만 평가함.

1. 특허 및 실용신안 등록현황

NO.	명칭	발급번호	취득일	유효기간	발급기관
1
2
3
4

※ 입증자료 : 관련 서류 사본 각 1부.

2. 기술인력 보유현황

구분	성명	등급	기술분야	자격 및 학력	등록일 (취득일)	등록번호	경력
1	OOO		기계	일반기계기사			5년
2	OOO		환경	박사			2년
3
4

※ 입증자료 : 자격증 사본, 졸업증명서 사본, 경력증명서 사본 각 1부.

3. 실적현황

◦ 방법 1 : 자원화 시설, 탈취시설 각 실적 선택

자원화시설	용량 (ton/d)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

※ 시공 중인 실적은 비고란에 ‘시공 중’이라고 표기

탈취시설	용량 (m3/min)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

※ 시공 중인 실적은 비고란에 ‘시공 중’이라고 표기

◦ 방법 2 : 자원화 및 탈취 통합 실적 선택

자원화 + 탈취 시설	용량(ton/d)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

※ 입증자료 : 시공실적증명서 시설별 1부(별첨1 사용실적증명서 첨부).

4. 부채 및 자본

NO.	명칭	금액	비율	발급기관
1	총자본
2	총부채
3	유동자산
4	유동부채
5	부채비율		%
5	유동비율		%

※ 입증자료 : 업체별 표준재무제표 각 1부.

5. 관련면허(면허 첨부)

구분	면허명	면허일
1
2
3
4

※ 입증자료 : 관련 면허사본 각 1부.

Ⅱ. 자원화 및 탈취시설 기술성

1. 자원화시설

명 칭	주 요 내 용
가. 처리공법	① 시스템의 명칭 ② 시스템 계통도 ③ 시스템의 개요, 장․단점 설명 ④ 단위공정의 원리, 기능 및 특징 설명 ⑤ 성능관련자료(비료품질 성적서 등) * 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부
나. 용량계산	① 용량계산 ㉮ 유입량 및 성상 ㉯ 주요 공정 설계기준 ㉰ 물질수지도 ㉱ 시설물 용량계산 및 수리계산 ② 최종생산물 및 생산량 * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부

※ 위 내용을 기본으로 충실하게 작성

가. 처리공법

①  시스템 명칭 : OOOOO 시스템

② 퇴비제조 공정도(예시)

③ 시스템 계통도(예시)

④ 시스템 개요 및 장․단점

구 분	내 용
시스템 개요
장 점	1. 2. 3. 4. 5.
단 점	1. 2. 3. 4. 5.

⑤ 단위공정 원리, 기능 및 특징

※ 자원화시설 공정별로 구분하여 작성

공 정	A 시설
원 리
기능․특징

공 정	B 시설
원 리
기능․특징

공 정	Z 시설
원 리
기능․특징

⑥ 성능관련자료

자원화시설 관련 설비 공인시험성적서,

특허설비 및 특허공법인 경우 출원 내용,

비료품질 성적서 등

나. 용량계산

① 공정별 용량계산

공 정	A 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량(m3/일)	※ 계절별 구분 표기 후 일 평균 산출

공 정	B 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량(m3/일)

㉱ 물질수지도 (자율작성)

※ 분뇨‧수분조절재‧용수, 함수율 등의 단계별 투입‧산출물량 표기

② 최종생산물 및 생산량

구 분	생 산 량 (1일 기준)	비고
친환경퇴비
가축분퇴비
퇴 비
액 비

2. 탈취 시설

명 칭	주 요 내 용
가. 처리공법 (기술성)	① 탈취설비 명칭 ② 공정도 (모식도) ③ 탈취설비 개요 장․단점 ④ 단위공정의 원리, 기능 및 특징 설명 ⑤ 처리성능관련자료(탈취설비 성적서 등) ⑥ 탈취폐액 처리 방안 계획 * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부
나. 용량계산 (기술성)	① 용량계산 ㉮ 주요 시설물 설계기준 ㉯ 유입량 및 성상 ㉰ 물질수지도 ㉱ 시설물 용량계산 및 수리계산 ② 악취방지시설 목표 농도(암모니아, 황화수소, 메캅탄, VOC 등) * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부

※ 위 내용을 기본으로 충실하게 작성할 것

가. 처리공법

① 탈취설비 명칭 : OOOOO 시스템

② 탈취설비 공정도(자율양식)

③ 탈취설비 개요 및 장․단점

구 분	내 용
시스템 개요
장 점	1. 2. 3. 4. 5.
단 점	1. 2. 3. 4. 5.

④ 탈취설비 원리, 기능 및 특징

※ 자원화시설 공정별로 구분하여 작성

공 정	A 시설
원 리
기능․특징

공 정	B 시설
원 리
기능․특징

공 정	Z 시설
원 리
기능․특징

⑤ 성능관련자료

특허설비 및 특허공법인 경우 출원 내용,

탈취설비 공인시험성적서 등

⑥ 탈취 폐액 처리방안 계획

구 분	주 요 내 용	비고
폐액발생량
예상 폐액성상
폐액 처리방안

- 21 -

나. 용량계산

① 공정별 용량계산

공 정	A 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰시설물 용량계산 및 수리계산
투입물질(약액 등)	※ 투입약액 종류별로 구분 작성
용수사용량(m3/일)	※ 계절별 구분 표기 후 일 평균 산출

공 정	B 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰시설물 용량계산 및 수리계산
투입물질(약액 등)	※ 투입약액 종류별로 구분 작성
용수사용량(m3/일)	※ 계절별 구분 표기 후 일 평균 산출

다. 물질수지도 (자율작성)

② 악취방지시설 목표 농도

구 분	생 산 량 (1일 기준)	비고
OOOO
OOOO
OOO
․ ․ ․
기 타

3. 주요설비 사양

① OOO 설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

② OOO 설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

③ OOO 설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

④ OOO설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

⑤ OOO설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

※ 추가 설비가 있을 시 별도로 표기

Ⅲ. 경제성

1. 공사비 (별첨 2 공사비 산출서 첨부)

구 분	공 사 비	비 고
자원화시스템시설공사
탈취시설공사
포장설비
건축공사
토목시설
전기/소방공사
부대설비공사
설계용역비
소 계 1
제반경비		소계 1 × 0.15
소 계 2		소계 1+ 제반경비
부가가치세		소계 2 × 0.1
합 계		소계 1+소계 2+부가가치세

※ 가. 자원화시스템시설, 건축공사, 토목공사, 탈취시설, 포장설비, 전기/소방시설, 부대설비공사, 설계용역비 구분하여 제시

나. 공사비는 공사 제반경비(원가계산 경비) 포함 기준

다. 공사비 산출은 부가세 포함 기준

2. 운영관리비 (별첨 3 운영관리비 산출근거 첨부)

구 분	산출항목	산출내역
투 자 비	시설투자비	‧ 산출내역 별첨4
운전조건	연간 운전시간	‧ 8,760 시간 (365일)
	연간 정기보수기간	‧ 576 시간 (24일, 2일/월 기준) ‧ 정기보수기간에도 주요설비는 운전
	1일 운전시간	‧ 24 시간
탈취시설 폐액 처리량	탈취시설 폐액 처리량	‧ ㎥/년( ㎥/일 기준)
고 정 비	인건비	‧ 업체제시
	관리비	‧ 업체제시
	유지보수비	‧ 업체제시
	원료비	‧ 우분, 수분조절재(※톱밥 기준) 등
변 동 비	전 력 비(농업용 기준)	‧ 기본요금 : 원/kW.년
		‧ 사용요금 : 원/kWh (연간)
	연료비 (년간 보조연료사용량 표기)	‧ 사용연료명 : 원/L
	탈취약액비	‧ 업체제시(약액종류별)
	용 수 비	‧ 상수 : 원/㎥.년
	측정 검사비	‧ 퇴비품질 분석비( 회/년) ‧ 처리수질 분석비( 회/년)
	기타	‧ 시설투자비의 0.02%

※ 유지관리비 산출기준은 제안서 제출 월(月)에 발간된 물가자료를 기준

가. 고정비 산출(연간기준)

구 분	산출항목	산출근거	금액(백만원)
고 정 비	인건비
	관리비
	유지보수비
	원료비	‧ 우분, 수분조절재(※톱밥 기준) 등
소계

나. 변동비 산출(연간기준)

구 분	산출항목	산출근거	금액(백만원)
변 동 비	전력비	‧ 기본요금 :
		‧ 사용요금 :
	연료비 (연간 보조연료 사용량 표기)	‧ 정상가동 시 :
	탈취약액비	‧ 약액종류별로 구분 산출
	용 수 비	‧
	측정검사비	‧ 퇴비품질 분석비( 회/년) ‧ 처리수질 분석비( 회/년)
	기타	‧ 시설투자비의 0.02%
소계

다. 운영관리비

구 분	금 액
고정비
변동비
운영관리비(원/년)
톤당 운영비(원/톤) ※ 톤 기준 : 주원료량

3. 예비품 및 소모품 내역

구 분	내 역
	※시공사가 공급하는 예비품 내역

4. 연간 정비기간

구 분	내 용
	※부품 확보 방안, 납품기간, 정비주기 및 일수기재

5. 수익성 비교

구 분	금액	산출근거	비고
수 익(A)
제품판매액			2급 : 3,300원/포(20kg) 1급 : 3,700원/포(20kg)
지 출(B)			최초 7년간
지 출(C)
초기투자비			건축, 시스템, 장비 포함
감가상각비			시설물 및 건물 7년 기준으로 작성
운영관리비
수익(A-B)

Ⅵ. 성능보증계획

(별첨 4  성능보증계획 및 기술이전계획서 첨부)

Ⅴ. 기타 필요도면

1. 처리공정도(흐름도)

2. 배치도(시설계획 평면도, 기계배치 평면도)

3. 물질수지도(Mass Balance)

별첨 1

시 공 실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	공법선정심사용			-
	시공규모 (용량, 방식)
시공 실적 내용	시 설 명				구 분	시공( ) 기타( )
	시설개요 (간략히)
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함. 2014년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : (담당자 : )

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 시공실적증명서

- 기타 시공실적 증명서

- 시공실적증명서에 공사규모(퇴비화, 액비화, 처리방식, 처리용량)가 기재되지 않은 경우는 시설용량, 처리방식을 증명할 수 있는 증빙자료 제출

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권 사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부하여야 함

- 실적증명심사 시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

별첨 2

공 사 비 산 출 서

구 분	공 사 비	비 고
자원화시스템시설공사
탈취시설공사
포장설비
건축공사
토목시설
전기/소방공사
부대설비공사
설계용역비
소 계 1
제반경비		소계 1 × 0.15
소 계 2		소계 1+ 제반경비
부가가치세		소계 2 × 0.1
합 계		소계 1+소계 2+부가가치세

※ 가. 자원화시스템시설, 건축공사, 토목공사, 탈취시설, 포장설비, 전기/소방시설, 부대설비공사, 설계용역비 구분하여 제시

나. 공사비는 공사 제반경비(원가계산 경비) 포함 기준

다. 공사비 산출은 부가세 포함 기준

가. 공정별 공사내역서

공사명 : 농축산순환자원화시설 기계시스템공사

단위:백만원

공정별	품명	규격	용량 (톤/시간)	수량	재 료 비		노 무 비		비 고
					단가	금 액	단가	금 액

나. 구입기계내역서

공사명 : 농축산순환자원화시설 기계시스템 공사

단위: 백만원

번호	구 분	수 량	용량(톤/시간)	단 가	금 액	비 고

별첨 3

운영관리비 산출근거

구 분	산 출 항 목	산 출 내 역
투 자 비	시설투자비	000원
고 정 비	인건비	000원/일 * 365일/년
	관리비	인건비의 10.0%
	유지보수비	시설투자비의 0.5%
	원료구입비	‧ 우분, 수분조절재(※톱밥 기준) 등
소계
변 동 비	전력비	‧ 계약전력 : 00kw
		‧ 사용전력 : 00kw.h
	연료비	‧ 정상가동시 : 00L/H
	탈취약액비	‧ 종류별
	용수비	‧ 00㎥/일
	측정검사비	‧ 퇴비품질 분석비( 회/년) ‧ 처리수질 분석비( 회/년)
	기타	‧ 시설투자비의 0.02%
소계

※ 투자비는 건축 사업비, 장비구입비, 제안한 시스템 공사비 합계임.

별첨 4

구 분	단 위	성능보증품질
성능보증내용
주원료투입량	㎥/일	-
부원료투입량	-	-
최소 최종생산량	톤/일
수분함량	%
고형물함량	%
유기물함량	%
질소함량	%
비료유해 물질함량	㎎/L
악취발생 정도
기타
• 기술이전계획
• A/S계획

성능보증 및 기술이전, A/S계획서

별첨 5

농축산순환자원화센터 공사 참여조건 승낙 확인서

본 회사는 다음 “농축산순환자원화센터 공사 참여 조건”을 성실히 이행할 것을 승낙하고, 공법사 선정계획에 참가할 것임을 확인합니다.

회사명 :                   대표자 :            (서명)

2014년  월  일

< 농축산순환자원화센터 공사 참여조건 >

1. 공사명: 담양군광역친환경농업단지 농축순환자원화센터(담양축협)조성사업

2. 예산액 : (총사업비 2,500백만원이내-부가세포함)

3. 시설별 사용자재 또는 규격

① 배관(액체 또는 기체 이송관) : 가축분뇨 처리에 사용하는 일체의 배관은 스테인레스 304(강관인 경우 : 수도배관용 KS 규격 이상)으로 시공해야 한다.

② 저장조(가축분뇨 저장 또는 액비화 시설) : 가축분뇨 등을 저장하는 저장조 또는 액비화시설의 구조물은 콘크리트 또는 스테인리스 304로 시공해야 한다.

- 콘크리트 저장조는 콘크리트 KS규격 자갈크기(25)-강도(240)-슬럼프(12) 이상으로 해야 하고, 내외벽은 방수처리를 해야 한다.

- 콘크리트 액비화 저장조의 외벽 최소 두께는 250㎜ 이상으로 해야 한다.

※ 위 제1항 및 제2항 외의 부품 등에 스테인리스 및 콘크리트 구조물 이외의 자재를 사용할 경우에는 사용기간을 명시하고 교체비용 등을 운영비에 반영하여야 한다.

③ 액비화시설 : 다음의 조건을 갖추어야 한다.

ⅰ) 액비생산 시설은 1개월 이상을 처리할 수 있는 시설 용량을 확보해야 하고, 액비 저장시설은 3개월 이상의 보관 용량을 확보해야 한다. 다만, 연중 농경지 등에 액비를 공급하거나 양질의 액비를 판매하는 경우 저장시설 용량을 달리 할 수 있다.

ⅱ) 액비화 시설에 필요한 공기공급과 관련된 사항은 “가축분뇨자원화시설 표준설계도 해설서”(2009.11.17)에 준하여 설치해야 한다.

- ㎥당 액비화조 공기 필요량 : 0.03㎥/air/min 이상

- 산기관(공기분사 장치) : 고효율 산기관 적용

- 산기관 공기량 조절밸브 핸들 : 스테인레스

- 브로워 : 수압 5m 이상 능력

④ 퇴비화시설 : 1일 처리대상 물량(예 : 슬러지 10톤)을 기준으로 45일 이상 부숙시킬 수 있는 용량(교반 및 통풍 퇴적 부숙기간을 포함)을 확보하여야 하고, 생산된 퇴비를 30일 이상 저장할 수 있는 공간을 확보해야 한다.

- 퇴비화시설 바닥에 공기공급 및 침출수 배출을 위한 배출틀(가축분뇨 자원화시설 표준설계도 준용 - 축산과학원 개발품)을 설치하여야 한다.

- 퇴비화 교반발효기는 함수율 50%기준일 때 교반 높이(분뇨+톱밥등 퇴적 높이)를 100%를 교반할 수 있는 동력과 교반기를 사용하여야 한다.

- 공기공급 : 퇴적 높이에 따라 적당한 압력과 량을 갖춘 브러워를 선택

공기 공급량 : 0.03 ~ 0.2㎥ air/min. ㎥이상 설계

- 공기공급 압력 : 퇴적 높이 2M이내, 500mmAq 이상 능력 제품

퇴적 높이 2M이상, 1,000mmAq 이상 능력 제품

⑤ 탈취시설 : 각 공정(집수시설, 고액분리시설, 유량조절시설, 퇴비화시설)에서 발생하는 악취가 외부로 유출되지 않도록 하여야 하며, 다음 조건을 갖추어야 한다.

- 덕트 재질 : 스테인레스 또는 FRP

- 탈취시설 본체 : 스테인레스 또는 FRP, 콘크리트

- 설비(pump) : 내부식성 재질(KS 인증 규격품)

- 댐퍼 설치 : 각 악취 발생부분 별로 공기량 조정되도록 개소별로 설치(덕트 형식)

- 약액저장 : 강산 또는 강알카리성 화학물질로 악취를 처리하는 경우 “독극물 안전수칙”에 의해 시설을 설치하여야 하며, 가급적 약품을 사용하지 않는 시설일 것

- 인입 송풍기 : 대상시설 발생 악취량의 120%이상을 확보하여야 하며,회전 속도는 주파수변환 인버터에 의해 조절이 가능해야 한다.

- 전기 판넬 : 방수형 판넬을 사용할 것

- 비산 방지 : 최종 출구에서 약액등 물방울이 공기 중 방출 않도록 차단

(패드 설치)

⑥ 방음·방진설비 : 브로워, 송풍기 등은 별실로 구성하고 방음·방진 장치를 설치하여야 한다. 건물벽과는 이격 거리를 두고 배치하여 수리 및 이동공간을 확보

- 방음 방진에 대한 상세 설치 도면을 구성하여 도면화 표시할 것

⑦ 고액분리기 :  가축분뇨 자원화(퇴·액비)를 위한 고액분리기는 가급적응집제 등 화학물질을 사용하지 않아야 한다.

- 1차 고액분리기는 1일 8시간 가동기준으로 처리용량을 확보하여야 한다.

- 2차 고액분리기는 미세분(뻘)을 가급적 약품을 사용하지 않고 제거할수 있어야 하며, 자동운전방식이어야 한다.

- 협작물 분리 스크린외에 세목스크린으로 1차 처리하고 2차 처리로 데칸터

(원심분리)등을 구성 다단 처리하여야 한다.

- 고액분리기(실)은 별도의 탈취 덕트(Duct)를 설치하여 악취가 외부로 유출되지 않도록 하여야 한다.

⑧ 퇴비화 건축물 : 천정재 또는 기둥재는 방청처리(도료 포함) 또는 내부식성 재료를 사용하여야 하고, 낮 기준으로 전등을 사용하지 않을 정도의 조도를 확보하기 위해 지붕과 벽면에 투광창을 설치하여야 한다.

퇴비 원료 및 퇴비 등이 쌓이는 부분은 충분한 높이로 콘크리트 벽체를 설치하여야 한다.

- 퇴비시설의 바닥은 굴곡이 없도록 평면 또는 특정 구배가 될 수 있도록

정밀 시공하여야 한다.

- 배출틀 설치 부분은 벽체에서 80㎝ 이상이 떨어지도록 편성하여야 한다.

⑨ 소독시설 : 출입구에 차량·대인·물품 등을 소독하기 위한 무인자동화 또는 수동식 소독시설(터널형)을 반드시 설치하여야 하고, 대인 및 물품 소독기도 설치하여야 한다.

- 밀폐공간으로 설치하고 겨울 대비 보온시설를 설치한다.

⑩ 액비화 구축물

- 각 시설은 폭기 및 교반이 효율적으로 되도록 적정 깊이 유지

(수면깊이 4M)

- 시설개부부가 노출되어 악취가 발생치않도록 밀폐창 또는 아케이드를 설치

- 악취발생에 대비하여 각 조의 공기량이상으로 탈취덕트 설치(댐퍼포함)

- 각 조는 옆칸 액비이동이 용이토록 상부 또는 하부에 개구부 설치

(차단여부판단후)

⑪ 계근시설 : 가축분뇨 및 액비를 계량할 수 있는 전산화된 차량 계근대 시설을 설치하여야 한다.

- 동선을 고려하여 가급적 관리실 시야에서 대화가 가능한 지점에 설치

- 시설 지하에 물이 고이지 않도록 배수 시설 설치

⑫ 조경 : 농축산순환자원화센터 주변에 수목 식재, 화단 등을 조성하여 주민친화시설로 조성하여야 한다.

⑬ 안전시설 : 다음 사항을 갖추어야 한다.

- 소방법에 의한 소방시설을 설치하여야 한다.

- 집수조에서 폭기조로 유입되는 배관 라인과 액비 반출조 등에 수량계측기 및 경보 장치를 설치(외부 누출 방지경보 포함)하여야 한다.

- 모든 액비 생산 저장조는 덮게 및 거품 제거시설 또는 가드레일(구조용 KS 스테인레스) 설치하여야 한다.

⑭ 기타 필요시설은 공법사가 정하여 설치할 수 있다.

4. 공법사 책임·부담, 시설준공 등

① 가축분퇴비와 가축분뇨발효액은 비료 공정규격 설정 및 지정에 적합하여야 하며, 해당지역의 농업기술센터에 성분분석을 실시하고 부숙도 판정결과 적합여부 판단한 후 준공 신청을 하여야 한다. 퇴비화시설의 경우 비료관리법에 의한 제조업 등록을 하고 2급퇴비 이상을 생산하여야 한다.

액비는 대장균수 3,000개/㎖이하 이어야 한다. 살모넬라 등 병원성 미생물이 검출되지 않아야 하고, 부숙도 판정기준에 적합하여야 한다.

② 가축분 퇴비 및 가축분뇨발효액(액비)은 악취가 없어야 한다.

③ 공법 및 시공사는 시험운영 시작 직전까지 기성고에 따라 공사비의 5분의 4를 지급받고, 2∼6개월간 시험가동 후 1개월 이상 정상처리(1일 처리능력의 90% 이상 처리)되는 사실이 확인되었을 경우(액비의 경우 부숙도 판정기준 적합, 퇴비의 경우 2급 퇴비 이상 생산) 준공신청을 하며, 준공검사 합격을 받은 이후 공사비의 잔액을 지급받는다.

④  사업주체가 1일 처리계획물량은 100% 공급하였는데도 불구하고 준공일로 부터 하자보수이행기간동안 적정하게 처리되지 못할 경우 그 책임은 공법사에게 있다. 이 경우 사업주체는 다른 방법으로 처리할 수 있고, 이에 소요되는 비용은 공법사가 부담하여야 한다.

⑤ 사업비를 2,500백만원 초과하는 금액을 제시하는 경우 해당금액은 공법사가 부담한다.

⑥ 농축산순환자원화센터는 무악취 시설로서 지역 주민들에게 혐오감을 주지 않는 주민 친화시설로 설치하여야 하며, 악취방지법령에서 정하는 방법에 따라 배출허용기준을 충족하는 시설을 설치하여야 한다.

⑦ “농축산순환자원화센터 공사 참여조건”에 규정되지 아니한 부분은 “ 농축산순환자원화센터 설치공사 도급표준계약서(별첨1)”와 “ 농축산순환자원화센터 설치공사 도급 표준계약조건(별첨 2)”을 따라야 한다.

5. 기타 제재사항

① 위의 농축산순환자원화센터 공법사로 참여하여 선정된 업체는 위 조건을 이행하여야 하며, 사업주관기관은 선정된 공법사가 참여조건을 불이행할 경우 공법사 취소 등의 조치를 취한다.

② 기타 제출된 서류 등에서 허위자료 등이 발견된 경우에는 즉시 참여를 제외하여야 한다.

〔별첨 1〕

농축산순환자원화센터 설치공사 도급 표준계약서
계약자	발 주 자(갑)		*법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자
	공사수급자(을)		*상호 또는 법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자 *면허번호
	공사수급자(을)		*상호 또는 법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자 *면허번호
	공사수급자(을)		*상호 또는 법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자 *면허번호
계약내용	사 업 명
	단위사업내용
	계 약 금 액		금 원정(￦ )총공사금액
	계약보증금		금 원정(￦ )총공사금액의 10%
	선 급 금		금 원정(￦ )총공사금액의 %
	지체상금율		1일 계약금의 1/1,000
	착공년월일
	준공년월일
	하자보수 이행기간		2년
	기 타 사 항
하자담보책임(복합공종의 경우 공종별 구분기재)
공종		공종별 계약금액	하자보수 보증금율(%) 및 금액	하자담보 및 A/S 책임기간
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
갑과 을은 상호 대등한 자유의사 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위의 공사에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약당사자는 기명날인 한 후 각 1통씩 보관한다. 년 월 일 붙임서류 : 1. 농축산순환자원화센터 공사도급표준계약조건 1부. 2. 농·축협 공사계약일반조건 1부. 3. 설계도서(도면, 시방서, 공사내역서, 현장설명서 등) 1부. 4. 공사비 산출내역서(을 작성제출) 1부. 5. 농축산순환자원화센터 공사계약특수조건(특약이 있는 경우에 한함) 1부. 갑(법인 대표) 인 을(공사수급인) 인 을(공사수급인) 인 을(공사수급인) 인

〔별첨 2〕

농축산순환자원화센터 공사 도급 표준계약조건

제 1조 (총칙) 발주자 (이하 “갑”이라 한다)와 수급인 (이하 “을”이라 한다)은 대등한 자유의사 입장에서 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제 2조 (법령의 준수) “갑”과 “을”은 이 공사의 계약을 이행함에 있어서 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 건설산업기본법, 공정거래에관한 법률 등 관련법령의 제 규정을 준수하여야 한다.

제 3조 (발주자) “갑”은 “을”에게 이 공사 수행에 필요한 협조와 지원을 하여야 한다.

제 4조 (수급인) ① “을”은 이 계약조건과 설계도서 (도면, 시방서, 공사내역서, 현장 설명서 등을 포함한다. 이하 같다)에 의하여 공사를 시공한다.

② “을”은 공사비산출내역서를 작성하여 계약 체결 전에 “갑”에게 제출하여야 한다

③ “을”은 설계도서에 명시되지 아니한 것이라도 공사의 경미한 (경미하다함은 해당공사단가를 변화시키지 않는 것을 의미한다) 변경이나 구조상 필요한 경미한 공사에 대해서는 “갑”과 감리자 (감리계약에 의한 감리자가 없는 경우에는 시.도, 시.군의 관련공무원을 말한다. 이하 같다)의 허락이 있는 경우에 계약금액의 범위 내에서 시공한다.

제 5조 (계약문서) 계약문서는 표준계약서, 설계도서, 농축산순환자원화센터 공사 도급표준계약조건, 공사 계약특수조건(특약이 있는 경우에 한한다), 공사비산출내역서, 농축산순환자원화센터 공사입찰유의서(경쟁입찰의 경우에 한한다)로 구성되며, 상호보완의 효력을 지닌다.

제 6조 (착공신고) “을”은 착공 시에 착공신고서와 공사예정공정표를 “갑”에게 제출하여 승인을 얻어야 한다

제 7조 (의견의 청취) “을”은 시공상 공정의 세부작업 등을 정함에 있어 미리 “갑”과 감리자의 의견을 청취하여야 한다.

제 8조 (계약보증금) ① “을”은 계약 체결 전까지 계약금액(부가가치세를 포함한다. 이하 같다)의 100분의10 이상의 계약보증금을 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이  발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 각호의 보증서 등으로 “갑”에게 납부하여야  한다

1. 예산회계법 시행령 제135조의 규정에 의한 금융기관 (이하 “금융기관”이라  한다) 및 은행법에 의해 금융기관이 발행한 지급증서

2. 전문건설공제조합법에 의한 전문건설공제조합이 발행한 채무액등의 지급을 보증하는 보증서

3. 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권

② 설계변경, 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 증액된 경우에는 “을”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “갑”에게 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 “갑”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “을”에게 반환하여야 한다.

제 9조 (계약보증금의 처리) ① “을”이 계약상의 의무를 이행하지 아니할 때에는 계약보증금은 “갑”에게 귀속된다.

② “갑”은 계약이 이행된 후 제8조의 규정에 의하여 “을”이 납부한 계약보증금을 “을”에게 지체 없이 반환하여야 한다.

제10조 (권리 또는 의무의 양도) “을”은 이 계약으로부터 발생하는 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나 승계하게  할 수 없다. 다만, 서면에 의해 “갑”의 승낙을 받은 때에는 그러하지 아니한다.

제11조 (연대보증인) ① “을”은 이 계약상의 의무 이행을 보증하는 1명 이상의 연대보증인을 세워야 한다. 다만, 제8조 제1항의 규정에 의한 계약보증금을 계약금액의 100분의 20 이상으로 납부하고 공사이행보증서 (공사금액의 100분의 40)를 제출하는 경우에는 연대보증인을 세우지 아니하여도 된다.

② 제1항의 규정에 의한 연대보증인은 공사 시공 중에 “을”이 부도 등으로 30일 이상 공사를 방치하는 경우에 “을”을 대신하여 사업을 완료할 1차적인 책임을 지며, “을”의 계약불이행으로 인하여 발생하는 계약이행 하자보수 및 금전채무에 대하여 “을”과 연대하여 책임을 진다.

③ 제1항의 규정에 의한 연대보증인의 자격은 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제34조에 의한 가축분뇨처리시설 등의 설계시공업 등록 업체로서 자본금 및 기술자 보유능력에서 “을”과 대등한 능력을 갖춘 시공업체이어야 한다.

제12조 (현장책임자) ① “을”은 건설산업기본법에 의한 계약된 공사에 해당하는 국가기술자격수첩 소지자를 당해 공사의 현장책임자로 두어야 하며, 이를 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 현장책임자는 공사현장에 상주하며 “을”을 대리하여 일체의 사항을 처리한다

제13조 (종업원 및 고용원) ① “을”이 공사를 시공함에 있어서 종업원이나 고용원을 사용할 때에는 당해 공사의 시공 또는 관리에 관한 상당한 기술과 경험이 있는 자를 채용하여야 한다.

② “을”은 그의 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 진다.

③ “갑”이 “을”의 종업원 또는 고용원에 대하여 공사의 시공 또는 감리에 있어 현저히 부당하다고 인정하여 “을”에게 이의 교체를 요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

④ “을”은 제3항의 규정에 의하여 교체된 종업원 또는 고용원을 “갑”의 동의 없이 당해 공사를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제14조 (공사재료의 검사) ① 공사에 사용할 재료는 신품이어야 하며 품질, 품명 등은 반드시 설계도서와 일치되어야 한다. 다만, 설계도서에 품질, 품명 등이 명확히 규정되지 아니한 것은 KS품  또는 KS품에 상당한 재료로써 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

② 공사에 사용할 재료는 사용 전에 감리자의 검사를 받아야 하며, 불합격된 재료는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다. 이 경우 “을”은 이를 이유로 계약기간의 연장을 요청할 수 없다.

③ 제2항의 규정에 의한 감리자의 검사 결과 불합격품으로 판정된 재료는 공사에 사용할 수 없다. 다만, 감리자의 검사에 이의가 있을 때에는 “을”은 “갑”에게 재검사를 요청할 수 있다.

④ “갑”은 “을”로부터 공사에 사용할 재료의 검사를 요청 받거나 제3항의 단서의 규정에 의한 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이  검사를 지체할 수 없다.

⑤ “을”이 불합격된 재료를 제거하거나 대체시킬 수 있으며, 그 비용은  “을”의 부담으로 한다.

⑥ 공사에 사용하는 재료 중 조합 또는 시험을 요구하는 것은 감리자의 참여 하에 그 조합 또는 시험을 한다.

⑦ 수중 또는 지하에 설치하는 공작물과 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 “갑” 또는 감리자의 참여 없이 시공할 수 없다

제15조 (대여품) ① 계약에 의하여 “갑”이 대여하는 재료와 기계, 기구 등의 인도시기는 공사예정 공정표에 의하고 그 인도장소는 시방서에 따라 정한 바가 없으면 공사현장으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대여품의 소유권은 “갑”에게 속하며 “갑” 또는  감리자의 승낙 없이 공사장에 반입된 대여품을 반출할 수 없다.

③ “갑”은 “을”의 청구에 의하여 대여할 기계, 기구 등을 지정된 일시와 장소에서 인도하며 인도 후의 대여품의 사용상 발생하는 제비용은 “을”의 부담으로 한다.

④ 대여품을 지급한 후에 “을”은 대여품의 관리는 물론 멸실 또는 훼손이 있을 때에는 이에 대하여 책임을 진다. 다만, “을”이 선량한 관리자로서 주의 의무를 다한 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ “을”은 “갑”이 대여한 재료와 기계, 기구 등을 계약의 목적을 수행하는 데에만 사용하여야 한다.

제16조 (부적합한 공사) ① “갑”은 “을”이 시공한 공사 중 설계도서에 적합하지 아니한 부분이  있을 때에는     이의 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

② 제1항의 경우에 그 부적합한 시공이 “갑”의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 “을”의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 “을”은 그 책임을 지지 아니한다.

제17조 (공사의 변경. 중지) ① “갑”은 본 사업의 목적상 필요한 경우 감리자와 협의를 거쳐 “을”에게  서면으로 공사내용의 변경 또는 공사의 전부나 일부에 대한 시공의 일시 중지를 요구할 수 있다.

② “을”은 제23조의 규정에 의한 대금을 지급받지 못하는 경우에는 당해  공사의 시공을 중지할 수 있다.

③ “을”은 설계도서의 내용이 불분명 하거나 누락. 오기 또는 상호 모순점이 있는 경우에는 “갑”에게 설계변경을 요청할 수 있다.

④ 제1항 또는 제2항의 사유로 공사기간의 연장이나 계약금액의 증감  등이 필요하다고 인정될 때에는 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

⑤ 제4항의 규정에 의한 계약금액의 증감분의 산출은 다음 각호의 기준에  의한다.

1. 증감된 공사단가는 제4조 제2항의 규정에 의한 공사비산출내역서상의 단가  (이하 “계약단가”라 한다)로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시 기준으로 산정된 단가로하며, 경쟁입찰에 의하여 시공계약을 체결한 경우에는 등단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.

3. 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 당시의 율에 의한다.

⑥ 계약내용 이외에 “갑”의 요청에 의한 추가공사에 대하여는 추가공사 내역서를 첨부하여 계약변경 합의를 하여야 하며, “갑”은 “을”에게 추가공사비를 지급하여야 한다.

⑦ “을”은 이 표준계약조건에서 정한 계약금액의 조정사유 이외에 계약 체결 후 계약조건의 미숙지, 덤핑수주 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다.

제18조 (응급조치) ① “을”은 재해방지 등을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 미리 응급조치를 취하여야 한다.

② “갑” 또는 감리자는 재해방지, 기타 공사의 시공상 부득이하다고  인정할 때에는 “을”에게 응급조치를 요구할 수 있다. 이 경우에 “을”은 즉시 이에 응하여야 한다.

제19조 (불가항력에 의한 손실)  ① 천재지변 기타 불가항력에 의하여 검사를 마친 기성부분에 손해가 발생한 때에는 “을”은 지체 없이 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 “갑”은 즉시 그 사실을 조사 확인하고 그로 인한 손해에 대하여는 다른 약정이 없는 한 “갑”과 “을”이 협의하여 이를 결정한다.

제20조 (검사 및 인도)  ① 시장.군수 및 감리자는 기성부분 검사 또는 준공검사가 있는 날로부터 10일 이내에 검사결과를 “갑”과 “을”에게 서면으로 통지하여야 한다.

② “갑”은 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 때에는 즉시 “을”로부터 당해 공사목적물을 인수하여야 한다. 기성부분에 대하여는 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다.

③ “을”은 제1항의 규정에 의한 검사에 합격하지 못한 때에는 지체 없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

④ “을”은 시장.군수 및 감리자의 검사에 이의가 있을 때에는 “갑”에게 재검사를 요청할 수 있으며, 재검사의 요청이 있을 때에는 시장.군수 및 감리자는 지체 없이 재검사를 하여야 한다.

⑤ “을”은 공사를 완성하였을 때에는 모든 공사시설, 잉여자재, 폐물 및 가설물을 공사장으로부터 즉시 철거 또는 반출하고 공사장을 정돈하여야 한다.

제21조 (손해의 부담) ① “을”은 목적물이 “갑”에게 인도되기 전에 공사의 목적물이나 제3자에게 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.

② “을”은 2년간 의무적으로 유지보수 및 운전을 하며 계약물량의 미처리에 따른 “갑”(참여농가 포함)의 손해에 대한 책임을 지진다.

③ “을”은 2년 유지보수 기간동안 악취처리에 대한 무한 책임을 지며, 문제 발생시 즉각 조치하고, 조치후에도 개선이 되지 않을 경우에는 타업체로 하여금 해당 시설을 보완할 수 있으며, 이에 대한 비용은 “을”이 책임진다.

제22조 (부분사용) ① “갑”은 공사목적물의 인도 전이라 하더라도 “을”과 시장·군수의 동의를 얻어 공사 목적물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

② “갑”은 제1항의 규정에 의한 사용으로 “을”에게 손해를 입히거나 “을” 의 비용을 증가하게 한 때에는 그 손해를 배상하거나 증가된 비용을 부담하여야 한다. 이 경우 배상액 또는 부담액은 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

제23조 (공사대금 지급) ① “갑”은 공사의 기성부분 검사 또는 준공검사의 합격을 통지받은 날로부터 15일  이내에 당해 공사대금을 “을”에게 지급하여야 한다. 다만, 정부의 재정형편상 보조금 또는 융자금이 기성부분 검사 또는 준공검사의 합격통지일까지 배정되지 않았을 때에는 예산회계법에 의하여 당해 예산이 배정된 날로부터 15일 이내로 한다.

② “을”은 “갑”이 제1항의 규정에 의한 기간 내에 공사대금을 “을”에게 지급하지 않는 경우에 “을”은 “갑”에게 공사대금 미지급으로 인한 손해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

③ “갑”은 “을”에게 미지급금액 및 손해금액에 대하여 담양축협의 일반대출 시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 지급하여야 한다.

제24조 (공사대금 지급절차) ① 제20조 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 “갑”은 시장·군수에게 보조금 교부신청을 하여야 하며, 대출금 실행을 위한 절차를 밟아야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 보조금 교부신청을 받은 시장·군수는 “갑”의 통장에 입금되어 있는 사업비 중 보조금 범위 내에서 “갑”의 위임을 받아 “을”의 통장으로 이체될 수 있도록 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 이 경우 “갑”은 제2항의 규정에 의한 공사대금의 계좌이체를 위하여 인감을 첨부한 지급위임장을 시장·군수에게 제출하여야 한다.

④ 제21조 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 “을”은 시장·군수가 계좌이체코자 하는 금액의 세금계산서 및 입금표를 시장·군수에게 제출하여야 한다.

⑤ 공사대금 지급이 완료된 때에는 시장·군수는 제4항의 규정에 의한 세금계산서 및 입금표를 “갑”에게 이관시켜야 한다.

⑥ 공사대금 중 “갑”의 자부담액 및 융자금과 보조금 중 시·도지사 또는 시장·군수가 “을”의 통장에 이체하지 않은 대금은 “갑”이 직접 “을”에게 지급한다.

⑦ 공사대금 중 100분의 20은 준공 후 정상가동 확인 후 지급한다.

제25조 (선급금 지급) 선급금지급은 농협계약사무처리준칙제75조에 따른다.

제26조 (선급금 반환) “을”은 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제25조 제1항의 규정에 의하여 지급받은 선급금의 잔액에 은행에 일반대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 가산하여 지체 없이 “갑”에게 반환하여야 한다.

제27조 (하자담보 및 하자보수) ① “을”은 계약서에 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 준공검사 후 그 공사대금의 잔액을 지급받을 때까지 현금 또는 전문건설공제조합 등의 보증서로 “갑”에게 납부하여야 한다.

② “을”은 준공검사를 마친 날로부터 계약서에 정해진 하자보수 의무기간 중의 귀책 사유로 하자가 발생한 것에 대하여는 이를 보수하여야 한다.

③ “을”이 제2항의 규정에 의한 하자보수 의무기간 중 “갑”으로부터 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하거나 단체협약에 의한 사후봉사를 받지 못하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보수 보증금 중에서 당해 하자보수에 소요된 비용은 “갑”에게 귀속시킨다.

④ 제1항의 하자보수보증금은 하자보수 의무기간이 종료한 후 “을”의 청구가 있는 날로부터 15일 이내에 반환하여야 한다.

⑤ 공사에 대한 하자가 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 “을”의 책임이 아닌 사유로 인하여 발생된 것일 때에는 “을”은 그 책임을 지지 아니한다.

제28조 (이행 지체) ① “을”은 계약서에서 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 못하였을 때는 매 지체 일수마다 계약서에서 정한 지체 상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “지체상금”이라 한다)을 “갑”에게 현금으로 납부하여야 한다.

② 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 공사가 지체되었을 때에는 그 해당일수에 상당한 지체상금을 면제한다.

1. 천재지변, 전쟁, 항만봉쇄, 방역 및 보안상 출입제한 등으로 인한 경우

2. “갑”의 귀책사유로 인하여 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

3. 기타 “을”의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

③ “갑”은 제1항의 규정에 의한 지체상금을 “을”에게 지급하여야 할  공사대금 또는 기타 예치금에서 공제할 수 있다.

④ “갑”은 제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때에는 특별한 사유가 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 “계약보증금을 ”갑“에게 귀속시킬 수 있다.

제29조 (“갑”의 계약해제) ① “갑”은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “을”이 정당한 사유 없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니한 경우

2. “을”의 귀책사유로 공기 내에 공사를 완성할 수 없음이 명백히 인정될 때

3. “을”이 계약조건을 위반하여 그 위반으로 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

② 제1항의 각호의 사유로 계약을 해제 또는 해지한 경우에 계약보증금은 “갑”에게 귀속한다.

③ “갑”은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지함으로써 발생한 손해금액이 제2항의 규정에 의한 계약 보증금액을 초과할 경우에 “을”에게 그 초과분에 대한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

④ “갑”은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하고자 할 때에는 그 뜻을  미리 “을”에게 통지하여야 한다.

⑤ “을”은 제4항의 규정에 의한 통지를 받았을 때에는 다음 각호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 해약통지서를 받은 부분에 대한 공사를 지체 없이 중지하고 모든 공사기구들을 공사장으로부터 철거한다.

2. 제15조의 규정에 의한 대여품이 있을 때에는 지체 없이 “갑”에게 반환하여야 한다. 이 경우 당해 대여품이 “을”의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 “을”은 당해 대여품을 원상 회복하여 주거나 또는 “갑”에게 그 손해를 배상하여야 한다.

제30조 (“을”의 계약해지) ① “을”은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “갑”이 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 40/100 이상 감소된 때

2. “을”의 귀책사유 없이 공사의 정지기간이 전체 공사기간의 20/100을 초과한 때

3. “갑”이 정당한 사유 없이 계약내용을 이행하지 아니하고 그 위반으로 인하여 공사를 완성하는 것이 불가능한 때

② “을”은 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인한 손해가 발생한 때에는  “갑”에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제31조 (채권 양도) “을”은 이 공사의 이행을 위한 목적 이외의 목적을 위하여 이 계약에 의하여 발생한 채권 (공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

제32조 (서류 제출) “갑”은 도급공사비의 입금, 산업재해보상 보험금의 지급, 요양 등에 관한 서류에 대하여 “을”의 협조 요청이 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제33조 (안전관리) 산업재해보험은 산업재해보상보험법에 의하여 “을”이 가입함을 원칙으로 하며, 시공에 있어서 재해 방지를 위하여 만전을 기한다.

제34조 (특수조건) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 “을”이 대등한 지위에서 합의하여 특약으로 정할 수 있다.

② 이 계약에서 공사의 범위는 설계도상의 시설물로 한한다.

제35조 (준용) 농축산순환자원화센터 공사도급 표준계약조건에 규정되지 아니한 부분은 농협 공사계약 일반조건을 준용한다. 끝.

공사계약 특수조건

을은 본 공사대금의 미지급 발생 등으로 인하여 법적인 분쟁이 발생할 시 세부사업주체인 담양축산업협동조합에게만 책임을 물을 수 있으며 공동사업법인인 담양광역친환경농업회사에 대하여는 책임을 묻지 아니한다.