진천광역친환경농업단지조성사업 경축순환자원화센터

시스템 기술제안 협력업체 선발 상세요강

(진천 광역친환경농업단지 경축순환자원화센터)

2011. 05.

진천광역친환경농업단지조성사업단

경축순환자원화센터 전문심의위원회

목            차

1. 사업개요․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
2. 기술제안 협력업체 선발개요 및 방법․․․․․․․․․	2
3. 제안서류 접수 및 제출․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
4. 제출도서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
5. 공사비 산출 기준․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
6. 기술제안 협력업체 선발 계획지침․․․․․․․․․․․․	7
7. 평가 및 시스템 선정․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
8. 기 타․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	9
9. 각 종 서 식․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	18

경축순환자원화센터
시스템 기술제안 협력업체 선발 상세요강

※ 본 공고는 광역친환경농업단지조성사업 경축순환자원화센터 시스템(이하 ‘시스템’이라 함) 선정을 위해 진천 광역친환경농업단지조성사업단에서 추진하는 것임.

1. 사업개요

가. 목 적

농업과 축산, 농촌 환경이 공존 공생할 수 있는 친환경자연순환농업 실천에 기반을 둔 광역친환경농업단지조성사업의 주요시설인 경축순환자원화센터의 지역여건(복합시설집중화)에 적합한 시스템 및 협력업체 선정을 목적으로 함.

나. 개 요

명 칭	예상 사업위치	부지면적 (㎡)	시설용량 (ton/일)	주요내용	예상 사업비	담당자 (연락처)
진천광역단지 경축순환자원화센터 퇴비생산시스템	충북 진천군 문백면 계산리 331-3 일대	9,790	우분-30 돈분슬러지 -12 팽연왕겨/톱밥 18	퇴비화		사업단사무국 홍기영 사무차장 043-534-3114

다. 범 위

1) 시간적 범위 : 추진일정계획 참조(page 3)

2) 공간적 범위 : 예상 사업위치 참조

3) 계획적 범위 : 사업단 요구사항 참조 (별표 1)

4) 구성안 범위 : 자원화시설 구성, 물질수지, 생산량 예측, 시스템 계산서, 운영인력 계획, 경제성분석, 시스템 평면도, 단면도, 시스템 계통도 등

2. 기술제안 개요 및 방법

가. 관련지침

경축순환자원화 시스템 선정 지침, 농식품부 친환경농업팀-1625(2009.04.13)호

나. 기술제안의 방법

1) 일반공개

2) 응모자 등록 시 참가자의 자격기준에 적합한자에 한해 제안서 제출

다. 추진일정계획

1) 공 모 공 고 : 2011년 05월 11일(수)

신문게시 및 홈페이지(문백농협 및 관련기관)게시

2 응모자등록기간 : 2011년 05월 17일(화) - 5월 20일(금) 16:00

충북 진천군 문백면 계산리 331-3 진천광역단지 현장

3) 제안서 접수 기한 : 2011년 06월 02일(목) 15:00 사업단사무국 534-3114

4) 시스템 평가 : 2011년 06월 07일(화) ~ 2011년 06월 16일(목) 예정

○ 1차 (서류평가) : 2011년 06월 07일(화)

○ 2차 (현지평가) : 2011년 06월 14일(화)~06월 15일(수)

※ 서류평가 선발업체에 한해 개별 유선통보

○ 3차 (발표평가) : 2011년 06월 16일(목) 예정

7) 시스템 및 협력업체 추천 : 2011년 06월 24일(금) 예정

8) 시스템 맟 협력업체 선정 및 발표 : 2011년 06월 중 발표예정(사업단장)

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있음(변경사항 발생 시 응모자에게 FAX 전송), 접수마감기한 이후의 일정(발표평가 장소 등)은 별도 통보함.

라. 기술제안 협력업체 선발 참가자의 자격

가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 가능 업체로써 다음의 시스템 및 설치능력을 확보하고 있는 자

1) 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 업체

○ 『가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률』 제34조에 따른 설계․시공업 등록한 자

○ 『환경기술개발 및 지원에 관한 법률』 제15조에 따른 방지시설업 등록한 자

○ 『건설산업기본법』 제7조에 따른 산업․환경설비공사 건설업 등록한 자 등

2) 가축분뇨 자원화 시설로 본 자원화센터 운영의 특성상 가축분뇨 처리량 l일 30톤 이상 가동실례가 1건 이상, 1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공능력을 확인 받아 제출할 수 있는 자

마. 기술제안 협력업체 선발 응모 등록처

1) 응모자 등록일 : 2011년 05월 17일(화) ~ 05월 20일(금) 16:00 까지

2) 응모 등록처 : 충청북도 진천군 문백면 계산리 331-3 진천광역단지현장

3) 주 관 부 서 : 진천광역친환경농업단지조성사업단 홍기영 사무차장

TEL : 043) 534-3114, FAX : 043) 533-7114

4) 응 모 방 법 : 방문

바. 응모자 구비서류

본 기술제안 협력업체 선발에 응모하고자 할 경우 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) 공통사항

○ 사업자등록증사본
○ 법인등기부등본사본

○ 법인인감증명서 사본

○ 기술제안 응모신청서(서식 #1) 1부.

○ 대표자 선임계(서식 #2) 1부.

○ 국세 지방세 완납증명서

2) 참가자격 증빙서류

○ 가축분뇨자원화시설 설계․시공 등록증 사본

○ 방지시설업 등록증 사본

○ 산업․환경설비공사 등록증 사본

○ 그 외 위와 상응하는 등록증 사본(관련 법규 근거 첨부)

○ 가축분뇨 자원화시설 시공․운전 실적 증명서(양식 1) 1부

○ 기타 : 공동응모자의 경우에는 상기 해당 서류를 각각 제출하여야 한다.

3) 응모신청자 구비서류 미비가 있을 경우 본 공모에 접수할 수 없음.

3. 제안서류 접수 및 제출

가. 제안서류 접수기준

기술제안평가 지침 2-마. 항에 따라 응모한 응모자에 한하여 제안서류를 접수받는다.

나. 제출기간 및 장소

1) 제출기간 : 2011년 06월 02일(목) 15:OO 까지

2) 제출장소 : 충청북도 진천군 문백면 계산리 331-3 광역단지사무국

3) 제출방법 : 방문 제출(우편접수 불가)

다. 제출서류 목록

1) 기술제안 협력업체 선발 접수서(서식 #4)

2) 기술제안 협력업체 선발 신청서(서식 #5)

3) 제출도서(계획도판 1매, 기술제안서 15부, CD 1매)

4. 제출도서

가. 제출도서의 종류

1) 심사용 계획도판 1매.

2) 기술제안서 각 15부

3) 기술제안서가 포함된 CD 1매.

※ “제출도서의 작성기준”을 준용하지 않을 시 감점 처리함.

나. 제출도서의 작성

1) 공통사항

○ 축척과 방위는 각 도면, 도판에 정확히 표현한다.

○ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 부득이 영문 또는 한문의 표기가 필요한 경우에는 한글 및 아라비아 숫자와 함께 가로 안에 표기한다.

○ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 평가용 계획도판

○ 가로 90㎝×세로 90㎝ 크기의 도판 2매 1식 접이형태로 작성한다.

○ 도판은 평가 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축스치로폴판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

※ 도판의 내용은 기술제안공모 신청자의 창의력에 의해 자유 표현할 것

※ 현장의 여건과 주변 건물을 고려 악취예방과 차량의 동선에 특히 신경 쓸 것

	← 90㎝ →	← 90㎝ →
↑ 90㎝ ↓	도판 1)	도판 2)

3) 기술제안서

○ 규격 : A4(가로21㎝×세로29.7㎝) 세로로 철한다(스프링 제본 불가).

○ 분량 : 제안 작성기준을 기본으로 하여 자유롭게 작성한다.

○ 재료

- 표지 : 백색아트지

- 내부 내용물 : 백색 모조지

○ 표 현

- 표지 : 별첨 양식(서식 #6, 기술제안서 표지)만 사용(작성요령 준수)

- 색채사용 가능

- 내부 내용물 작성방법

․글씨크기 : 자유 (단, □글 글자크기 13포인트 이상)

․글씨체 : 자유 (단, 평가위원이 알아보기 편안한 글씨체)

○ 작성내용과 순서

- 표지

- 기술제안 협력업체 선발 신청서

- 목차

- 확약서

- 성능보증서

- 기술 제안서 (제공한 기술 제안서를 기준하여 작성할 것)

․ 업체능력 : 자원화시설 시공실적, 기술인력 및 기술(특허 등) 보유현황, 재무상태 등

․ 자원화시설 : 시스템 구성, 물질수지, 생산량예측, 계산서 등

․ 탈취시설 : 탈취시설 시공실적, 시설구성, 물질수지, 계산서 등

․ 경제성 : 제안 공사금액, 경제성 분석서(연간 365일 가동기준) 등

․ 도면 : 시스템 구성 평면도, 단면도, 흐름도 등(보충설명이 필요한 도면 제출)

- 보충설명서 : 시스템 카달로그 및 사진 등

- 페이지는 중앙하단에 “-7-”과 같이 표시

5. 공사비 산출 기준

○ 공사비 산출 내역은 공사원가계산서 및 공종별 내역을 제출(#서식 6 별표2 참조)

○ 단지별 기본요구사항 및 특수요구사항에 포함된 시설은 반드시 공사비에 반영(미반영 시 감점처리)

6. 기술제안 협력업체 선발 계획원칙

가. 계획의 원칙

1) 공동사항

○ 양질의 가축분뇨 자원화 생산 가능시설 (비료공정규격, 가축분뇨의 자원화 및 이용 촉진에 관한 규칙 등)

○ 무악취 및 무방류 등 주변 환경에 영향을 미치지 않는 친환경 시설 조건 충족

2) 단지 요구사항

○ 단지별 기본요구사항 및 특수요구사항에 맞는 시설

7. 평가 및 시스템 선정

가. 평가

1) 평가방법 : 심의위원회에서 사업단과 협의하여 평가방법을 수립하고 항목을 공개한다.

○ 심의위원회를 구성하여 공정하고 합리적으로 평가하여 상위3개 이상 시스템 복수 추천한다.

○ 평가항목 및 배점기준

평 가 항 목		배 점 기 준	평 가 자	비 고
평가	1차(서면)	100점	평가위원회	계량평가 3개 이상 선발 (배점 소멸)
	2차(현장)	50점	평가위원회	계량평가
	3차(발표)	50점	평가위원회	계량평가
	2~3차 합계	100점	평가위원회	2~3차 합계
시스템 추천		2~3차 평가합산		상위 3개 업체
시스템 선정		진천광역친환경농업단지조성사업단

○ 중점 평가방향

- 환경친화적인 시설 구성

- 가축분뇨자원화시설 구성 및 안정성

- 반입원료에서부터 퇴비 완제품 생산과정 전반에 걸친 악취저감방안

- 실현 가능성

- 시공능력 및 품질

2) 2차 현지평가 제한

○ 서류심사 1차 평가 합산 점수 상위 1~3위 업체만 2~3차 평가대상임

○ 평가대상지를 업체당 1개소로 제한함. 단, 국외지역은 평가대상지에서 제외함

3) 응모자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격처리 한다.

○ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 평가위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때

○ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한때

나. 시스템 선정 발표

1) 사업단에서 경축순환자원화 시스템 협력업체를 선정한다.

2) 최종시스템 선정발표는 사업단장이 한다.

다. 시스템 선정

1) 선정 시스템은 사업단에서 수의시담에 의해 시공업체로 선정하며, 선정 된

시공 협력업체는 실시 설계도면과 내역서를 1개월 내 제출하여야 한다.

2) 평가결과 협력업체 선발 목적에 적합 치 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결된 경우 시스템 선정을 않을 수 있다.

8. 기  타

가. 시  상

1) 별도의 시상은 없다.

나. 저작권

1) 본 기술제안 협력업체 선발을 통해 선정된 시스템은 사업단에 저작권이 귀속된다.

다. 제안서 반환

1) 제안 서류의 반환은 시스템 선정 후 30일 이내에 응모자가 반출 할 수 있다.

2) 기한 내 반출하지 않은 제안 서류의 모든 권리는 발주처에 귀속되며, 발주처 또는 위탁기관이 임의로 처리한다.

라. 유의사항

1) 제안자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 제안자는 현장 부지의 인허가 조건 등을 고려하여 계획하여야 한다.

3) 제안자는 사업단의 요구사항을 검토 후 계획에 반영해야 한다.

별표 1 . 사업단 요구사항(예시)

별표 2.  평가항목(예시)

※ 공고 문안 홈페이지 참조

※ 홈페이지

1. 신문 2011. 05.

1. 문백농협(http://mbnh.nayana.com)-경축자원화“협력업체선발공고”

2. (사)한국축산환경시설기계협회(http://kalhem.or.kr)-“게시판/공지사항”

별표 1.

경축순환자원화센터 공법 기술제안 협력업체 선발 추진 계획

구 분	내 용	비 고
심의방법	자체( ), 위탁[공사( ), 제3의 기관( ○ )]
심의시행 시 기	2011년 06월
부지확보 여 부	진천군 문백면 계산리 331-3번지 일대
예정부지 현 황	○ 지번 : 진천군 문백면 계산리 331-3번지 일대 ○ 지목 : 임야(계획관리지역 건폐율40%) ○ 사업장 부지면적 : 9,790㎡(2,966평) ○ 시설 예상면적 : 건축물 3,916㎡(1,186평) - 1차 발효 및 교반시설 : 1동 - 3차 부숙 및 포장시설 : 1동 - 사무동 및 소독·계근 : 1동
예정부지 토목공사	○ 비용부담 계획 : 자체 예산 100% ※ 토목공사비는 광역사업비에서 집행이 안 됨
예정부지 인 허 가	○ 예정부지 용도지역(계획관리지역) ※ 검토되어야 할 인허가항목과 함께 가능 여부 등을 기재요망
예정공사비	12.5억 원 ※ 시스템사업비에 한 함.
기타의견	○ 본 예정부지는 진천광역단지 부지 내 조성예정 ※ 본 예정부지는 광역단지농산물 보관 및 가공시설이 집중화된 종합단지이므로 원료의 반입 및 생산과정에서의 악취제거 부문 특별관리 요망

붙임1>

진천 광역친환경 농업단지 조성 일반 요구사항

구 분		내 용
축 종 현 황	구 분	한 우		육 우			젖 소			돼 지
	단지내	2,051두		900두			1,866두			36,237두
	군전체	7,455두		2,194두			4,276두			144,945수
반 입 규 모		° 일일처리용량 60톤/일 단, 단지 내 농업현황 등을 감안하여 변경할 수 있음
부자재 종류		° 수분조절 → 톱밥 ․ 팽연화 선택적 사용이 가능 할 것 ° 첨 가 물 → 쌀겨, 미생물제재(자체생산)
농 업 현 황	구 분	벼	수박		오이	시금치		과수	사료작물		합 계
	단지내	5,100ha	350ha		15ha	3ha		35ha	5ha		5,643ha
예 정 부 지		° 사업장 부지면적 : 9,790㎡ (문백면 계산리 331-3외)
예상 사업비		° 총 사업비 : 시스템 및 공법 선정에 따름 ※ 시스템 부분 및 건축 공법 심의
분뇨 수거방법		° 차량(버큠카, 암롤카) 수거 및 기타 장비
퇴비 판매방법		° 퇴비 : 소포장(20kg/포) 및 벌크(1톤 톤백)
기 타 사 항		° 우분 : 35㎥, 돈분슬러지 : 20㎥, 계분 등 : 5㎥ 외 톱밥 및 팽연왕겨를 주요원료로 시스템을 협의하여 결정 ° 2011년 가축분 퇴비 진천군 소요량 : 30만포 신청 ° 2010년 가축분 퇴비 판매량 : 19만포 판매(2010.10월기준) ° 후숙시설은 단지 내, 농업현황을 감안하여 비수기 저장능력 이 충분하도록 설계 ° 미생물제재 투입 1차-3차부숙조 까지 투입 시스템구축 ° 시스템 사양은 작동(조작)이 단순해야 하며 ° 퇴비의 제조 동선(이동)은 최소화 시킴 ° 향후 시설규모 증가 될 수 있음을 감안하여 선정 ° 원료의 반입 및 반출시 방역부분 감안하여 선정

붙임 2>

진천 광역 친환경 농업단지 조성 특수 요구 사항

구 분	내 용
퇴비품질	° 비료공정규격의 가축분뇨퇴비 기준에 적합토록 제조 ° 그린퇴비 생산에 준하여 제품 생산을 위한 첨가물 활용 가능
첨 가 물	° 품질 향상을 위해 첨가물은 활용하되, 품목은 최소화하여 제조 예) 쌀겨, 미생물제재
정화처리	° 방류수 재활용 시스템 : 원료는 전체를 자원화 처리
발효기간	° 완숙 퇴비제조에 충분하도록 발효기간을 설정
포장시설	° 자동화(ROBOT) 포장설비 설치 (처리용량 : 일 평균 퇴비 생산량, 성수기 최대 필요량 등 감안)
악취방지	° 악취방지시설 설치하여 민원발생을 줄임
시 스 템 범 위	° 퇴비 → 1차 전 처리장 악취 포집 시설을 철저히 하고 전처리 용량은 축종별 일 평균 반입량 감안하여 산출, → 2차 기계식 발효조는 2개 라인으로 구성, 교반기는 에스컬레이트 방식 지향, 탈취폐액, 여과수, 미생물제재 살포 가능토록 설계 → 후숙조 용량(처리)은 비수기 등을 감안하여 산출 ° 악취 → 악취 포집․방지시설은 전기 용량을 최소화 시킴 ° 전기 → 전기 설비․제어시설(중앙제어 시스템) ° 기타 → 출입소독조, 계근대, CCTV(공정별 확인가능)설치 고려 자동화(ROBOT) 포장설비 등
기타사항	° 진천광역단지(집중화시설)특성상 악취 無발생 시스템 선택 ° 전기설비, CCTV, 계근대 등은 사무실(중앙제어)에서 관리가 가능 하도록 제어방식 선정 고려

별표 2.

공 통 평 가 항 목

1. 1차(서면)평가

평가항목	세 부 사 항	배점	평 가 방 법	비 고
업체능력	◦ 업체기술력 ◦ 업체기술인력 ◦ 자원화시설실적 ◦ 업체재무상태	20	◦절대평가	1. 상대평가 시 등급별 배분 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%) 점수는 총 배점에 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60)로 배정 2. 취합방법의 세부사항에 대해서 평가협의회 평가 후 평균점수 채택 예) A평가자 : 수(5점) B평가자 : 우(4점) C평가자 : 미(3점) 총점 : 12 평균 : 12/3 채택점수 : 4 3. 공동참여시 점수 적용은 공동참여업체 전체 반영
자원화 시설	◦자원화시설의 현실성 ◦계산서 및 물질수지의 타당성 ◦최종생산량 충족여부 ◦원료의 반입 반출에서의 방역관리	30	◦평가 항목별로 위촉된 각 전문가가 평가
탈취시설	◦탈취시설의 안정성 ◦탈취폐액 처리방법의 합리성 ◦계산서 및 물질수지	30
경제성	◦총사업비 적정성 ◦운영비용 및 적정성 ◦수익비교 및 적정성	20
감점사항	◦단지요구사항 내역서 미반영 시 감점 ◦제출서식규정 준수여부		◦요구사항 미반영 시 건당 2점 감점 ◦제출서식규정 미준수시 5점 감점
소 계		100

2. 2차(현장), 3차(발표) 평가

평가항목	세 부 사 항	배점	평 가 방 법	비 고
2차 (현지평가)	◦ 현장 악취정도 ◦ 관능적 방법에 따른 부숙도 평가 ◦ 시설운영의 편의성 ◦ 최종 생산물 품질 분석	50	◦평가단 및 분석업체 ◦비료공정규격 불합격 시 0점 처리 (액비는 평가 없음)
3차 (발표평가)	◦친환경시설 구성 ◦가축분뇨자원화 시설 구성 및 안정성 ◦단지맞춤형 시스템 합리성 ◦평가단 의견에 대한 개선 노력도 ◦경영수지 분석	50	◦평가단
감점사항	◦평가위원 발표 및 현지 평가 시 문제점		◦ 문제점 지적 건 당 1~3점 감점
소계		100

※ 2차 현지평가 제한

- 1차 평가 합산 점수 상위 1~3위 업체만 2차 평가대상임

- 부지의 인허가 사항을 충족시키지 못할 경우 평가대상에서 제외함

- 평가대상지를 업체당 1개소로 제한함. 단, 국외지역은 평가대상지에서 제외함

- 2차 현지평가 해당업체는 개별 유선 통보 함.

9. 각 종 서 식

가. 기술제안 협력업체 선발 응모신청서․․․․․․․․․․․	서식 #1
나. 대표자 선임계․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #2
다. 기술제안 협력업체 선발 서면 질의서․․․․․․․․․․	서식 #3
라. 기술제안 협력업체 선발 접수서․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #4
마. 기술제안 협력업체 선발 신청서․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #5
바. 진천광역단지 경축순환자원화센터 시스템 기술 제안서 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #6

(서식 #1)    기술제안 협력업체 선발 응모신청서

※ 접 수 번 호		진천광역-경축자원화-
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		법인등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		법인등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
진천광역친환경농업단지에서 시행하는 경축순환자원화센터 시스템 기술제안 협력업체 선발에 있어서 공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨 부 : 1. 참가자격 증빙서류 1) 공통사항 ○ 사업자등록증사본 1부 ○ 법인등기부등본 1부 ○ 법인인감증명서 1부 ○ 기술제안 응모신청서(서식 #1) 1부. ○ 대표자 선임계(서식 #2) 1부. ○ 국세 지방세 완납증명서 2) 참가자격 증빙서류 ○ 가축분뇨자원화시설 설계․시공 등록증 사본 ○ 방지시설업 등록증 사본 ○ 산업․환경설비공사 등록증 사본 ○ 그 외 위와 상응하는 등록증 사본(관련 법규 근거 첨부) 2. 1일 30톤/㎥ 이상 가축분뇨 자원화시설시공 및 운전실적 증명서 1부(양식1) 3. 기타 : 공동 응모자의 경우 상기 해당서류를 각각 제출해야 함. ※ 두 업체 이상이 공동으로 작품을 제출할 때는 공동응모업체란에 기재함. 덧붙임 : 시공․운전 실적 증명서 1부. 2011년 월 일 신청인(대표자) : (인) 진천광역친환경농업단지조성사업단 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안 협력업체 선발 신청 접수증
※ 접수번호	진천광역-경축자원화-			접 수 인
업 체 명		전화번호
대 표 자		법인등록번호
접수자: (인)

양식 1. 시공․운전실적 관련 증빙서류

시공․운전 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	심사용			-
	시공규모 (용량,방식)
시공 실적/ 운영 내용	시 설 명				구 분	시공( ) 기타( ) :
	시설개요 (간략히)				운영기간	‘00.00 ~ 현재
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함. 2011 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : 담당자 :

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 시공실적증명서

- 시공실적증명서에 공사규모(처리방식, 처리용량)가 기재되지 않은 경우는 시설용량, 처리방식을 증명할 수 있는 증빙자료 제출

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부하여야 함

- 실적증명심사 시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

(서식 #2)

대 표 자 선 임 계

본인은 □□업체(회사)의 대표(공동대표)로서 진천광역친환경농업단지조성사업 경축순환자원화센터 시스템 기술제안 협력업체 선발에 관한 모든 권한을 공동으로 응모하는 △△△업체의 대표 ○○○에게(본 회사 공동대표○○○에게) 위임합니다.

2011년    월     일

회사

대표              (인)

※ 두 업체 이상이 공동으로 응모하거나 한 업체에 대표가 2인 이상의

공동대표로 되어 있는 경우 1인의 대표자를 선임하여야 함.

(서식 #3)

기술제안 협력업체 선발 서면질의서
대 표 자	(인)	응 모 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

(서식 #4)

기술제안 협력업체 선발 제안서 접수서

※ 접 수 번 호		진천광역-경축자원화-
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		법인등록번호
	소재지		전 화 번 호 (FAX번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		법인등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX번호)
진천 광역친환경농업단지 경축순환자원화센터 시스템 기술제안 협력업체 선발에 제안서를 제출합니다. 첨부 : 1. 심사용 도판 1매. 2. 제안설명서 10부. 3. CD 1부. 2011년 월 일 신청인(대표자): (인)
진천광역친환경농업단지조성사업단 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안 협력업체 선발 제안서 접수증
※ 접수번호	진천광역-경축자원화-			접 수 인
업 체 명		전 화 번 호
대 표 자		법인등록번호
소 재 지		FAX 번호

(서식 #5)

기술제안 협력업체 선발 신청서

신청분야		□ 퇴비화
사업 주체	구 분	□ 개인 □ 법인 □ 기타
	업체명칭		사업자등록번호
	주 소	□□□-□□□
대표자	성 명			주민등록번호
	주 소	□□□-□□□
	전화번호	․집 : ․사무실 :
담당자		․직책 : ․사무실tel : ․성명 : ․개인 HP :
시스템명칭
응모단지		진천광역친환경농업단지
진천광역친환경농업단지조성사업단에서 시행하는 경축순환자원화센터 시스템 기술제안 협력업체 선발에 붙임과 같이 응모합니다.
		.
		2011 . .
		신청자(대표자) (인)