함양농협 공고 2012-7호

농축순환자원화센터 기술공모(시스템)

공고문

2012. 06. 05

함양농협

물레방아골 광역친환경농업단지 조성사업단

목            차

1. 사업개요․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
2. 공모개요 및 방법․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
3. 공모 추진일정계획․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
4. 제출서류․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
5. 기술제안 작성지침․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
6. 제안가격(공사비)산출기준․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
7. 기술제안공모계획원칙․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
8. 평가 및 시스템 선정․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
9. 일반요구사항․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	12
10. 특수요구사항․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	13
11. 기 타․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	14
12. 각종서식․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	14

◧ 농축순환자원화센터 퇴비자원화 시스템선정 기술제안공모  ◨

본 공모는 함양농협 물레방아골광역친환경농업단지조성사업 농축순환자원화센터 퇴비자원화시스템(이하 ‘시스템’이라 함) 선정을 위해 아래와 같이 공고합니다.

1. 사업개요

가. 목 적

농업과 축산, 농촌 환경이 공생공존 할 수 있는 광역친환경농업단지조성사업의 주요시설인 농축순환자원화센터의 최적 시스템 적용으로 사업추진을 원활하게 하여 사업을 조기에 달성하고자 설계 시공업체 선정을 목적으로 함.

나. 개 요

명 칭	예상 사업 장 위치	부지면적 (㎡)	시설용량 (m3/일)	주요내용	예상 사업비	비 고
농축순환자원화 센터 시스템	함양군 휴천면	25,977	우분+계분 20톤(함수율75%) 돈분10톤(함수율80%)	퇴비화 시설	7억원 (부가가치세포함)	함양농협 055) 963- 3015

※ 예상 사업장 위치 : 경남 함양군 휴천면 호산리 701번지외(5필지)

2. 공모개요 및 방법

가. 관련지침

- 친환경농업육성법 제19조(친환경농산물 생산·유통지원) 및 농림수산식품부

지침(친환경농업정책과)

나. 기술공모의 방법

1) 일반 공개

2) 응모자 등록 시 참가자의 자격기준에 적합한 자에 한해 제안서 제출

다. 참가자의 자격

1) 현장설명 참가자격

아래 기술공모 참가자격 해당업체의 대표자 또는 재직임직원 중 대표자의

위임을 받은 자.

2) 기술공모 참가자격

현장설명에 참가한 업체 중 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 가능 업체로써

다음의 시스템 및 설치능력을 확보하고 있는 자

① 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 업체

- 『가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률』 제34조에 따른 설계․시공업 등록한 자

- 『환경기술개발 및 환경산업 지원에 관한 법률』 제15조에 따른 수질분야

환경전문 공사사업자로 등록한 자

- 『건설산업기본법』 제9조에 따른 산업․환경설비공사업 등록한 자

② 상기①항 중 1개 이상 해당되어야 하고, 공고일기준 최근 5년이내에

가축분뇨 자원화 시설(퇴비 또는 퇴비+액비)단일공사로서 퇴비규모만

l일 30톤 이상 가동실례가 1건, 1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공

능력을 확인 받아 제출할 수 있는 자. (단,액비 단일시공실적은 제외.)

3. 공모추진 일정계획

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있음(변경사항 발생 시 응모자에게 FAX 전송)

1) 1차 평가 결과 상위 1 ~ 2 순위 업체만  2차 현장 평가 대상임.

2) 1,2차 평가일정은  : 당조합 홈페이지 게시 또는 추후 대상자 개별통보

3) 시스템 선정 및 발표 :6월29일 이후 당조합 홈페이지에 고객지원란에 게시

4) 주 관 부 서 :  함양농업협동조합 (광역친환경농업단지사업단)

Tel : 055) 963-3015  Fax : 055) 963-3032

5) 응 모 방 법 : 방문 접수(우편접수 불가)

4. 제출서류

가. 현장설명시 제출서류

❑ 현장설명 참가신청서(서식1) 1부.

❑ 위임장 및 재직증명서 1부.

❑ 신분증 사본 1부.

❑ 회사사용인감 지참.

나. 공모응모시 제출서류

본 기술제안공모에 응모하고자 할 경우 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록

접수하여야 한다.

1) 제출서류(순서대로)

❑ 기술제안공모 응모신청서(서식 2) 1부.

❑ 대표자 선임계 (서식 3)1부.

❑ 공모참가 자격에 따른 등록증 사본 1부.(관련 법규 근거 첨부)

❑ 가축분뇨 자원화시설 시공실적 증명서 (별첨1) 1부 .

❑ 2011년도 재무재표 각1부(공인회계사확인 세무보고용 재무재표)

❑ 사업자 등록증 사본 1부.

❑ 법인인감증명서 1부.

❑ 사용인감계 1부.(별도 사용인감 사용시)

❑ 법인등기부등본 1부.

❑ 기술제안서 1부(제안서식 순서대로).

2) 현장설명참가자에 한하여 응모신청서를 접수받음.

3) 제출방법 : 방문 제출(우편접수 불가)

4) 각종 서식자료를 준용치 않을시 감점처리함.

5) 응모신청자 구비서류 미비가 있을 경우 본 공모에 접수할 수 없음.

6) 허위 또는 착오로 인하여 사실과 다르게 작성하여 제출한 것이 확인되어 선

정에 결정적인 영향을 끼쳤다고 판단될 경우 해당업체는 실격처리함.

다. 질 의 응 답

-  본 시스템 기술제안공모에 관하여 질의 사항이 있을 경우 반드시 별도 현장

설명일에 질의하시기 바람.

5. 기술 제안서 작성지침

1) 공통사항

○ 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표현한다.

○ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다.

○ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 평가용 도면

○ A3도면 10부. A4도면 2부.

○ 시스템 구성 배치도 ,평면도, 입면도, 단면도, 작업동선 흐름도 등

3) 기술제안서

○ 규격 : A4(가로21㎝×세로29.7㎝) 세로로 철한다(스프링 제본 불가).

○ 분량 : 제안 작성서식을 기준으로 자유롭게 작성한다.

○ 표 현

- 표지 : 기술제안서(서식3)만 사용(작성요령 준수)

- 색채사용 가능

- 내부 내용물 작성방법

․글씨크기 : 자유 (단, □글 글자크기 13포인트 이상)

․글 씨 체 : 자유 (단, 평가위원이 알아보기 편안한 글씨체)

○ 작성내용과 순서

- 표지

- 목차

- 확약서

- 성능보증서

- 기술 제안서 (제공한 제안서식을 기준하여 작성할 것)

․ 업체능력 : 퇴비자원화시설 시공실적, 기술인력 보유현황, 재무상태 등

․ 기술성 : 시스템 구성, 물질수지, 생산량예측, 계산서 등

․ 설계구성 : 시스템 구성 배치도 ,평면도, 입면도,단면도, 흐름도 등

․ 경제성 : 제안가격(공사금액), 운영비(연간 365일 가동기준) 등

- 보충설명서 : 시스템 카탈로그 및 사진 등(보충설명이 필요시)

- 가축분뇨 공동자원화시설 공사참여조건 승낙확인서

- 페이지는 중앙 하단에 “-1-”과 같이 표시

6. 제안가격(공사비) 산출 기준

❍ 기본요구사항 및 특수요구사항에 포함된 시설은 반드시 공사비에 반영

(미반영 시 감점처리)

❍ 제안가격 산출 내역은 공사원가계산서 및 공종별 내역을 제출(별첨2 참조)

7. 기술제안공모 계획원칙

가. 계획의 원칙

1) 양질의 가축분뇨 자원화 생산 가능시설 (비료공정규격, 가축분뇨의 자원화

및 이용 촉진에 관한 규칙 등)

2) 무방류 등 주변 환경에 영향을 미치지 않는 친환경 시설조건 충족

3) 현장설명서, 기본요구사항 및 특수요구사항에 맞는 시설

8. 평가 및 시스템 선정

가. 평가

1) 평가방법 : 평가단이 사업단과 협의하여 평가방법을 수립하고 항목을 공개한다.

○ 평가위원회 구성 후 공정하고 합리적으로 평가하여 상위 2개 시스템 복수 추천

○ 평가항목 및 배점기준(소수점 첫째자리까지 산정)

평 가 항 목		배 점 기 준	평 가 자	평가방법	평가대상
계		100점
평가	1차(발표평가)	85점	평가위원회	계량평가	공모자 전원
	2차(현장평가)	15점	평가위원회	계량평가	상위 2개 업체
시스템 추천		1~2차 평가합산(평가위원회)			상위 2개 업체
시스템 최종선정		함양농협 광역친환경사무국

※ 평가점수 중 심사위원별 최고, 최저 점수는 제외함.

○ 중점 평가방향   - 기계시설 구성 및 안정성/ 성능 및 품질의 적합성/             시공능력 및 실현가능성

나. 1차 발표평가 기준

공 통 평 가 항 목

1)평가항목 및 배점

2) 제안서 평가방법

Ⅰ.업무능력 (20점)

❍ 서면 평가는  기술인력보유현황 , 수행경험(실적), 경영상태(재무재표)를 각 평가항목별 평가기준 및 배점에 따라 평가함.

가. 기술인력 (총 5점)

- 기술인력 보유 현황(당해사업 참여기술자에 한함)

평가항목	평가요소	배점한도	등 급		배점
해당분야 관련 기술인력 보유능력	기술인력 보유정도 평가 참여기술자	5	특급기술자	1인	1.0점
			고급기술자	1인	0.8점
			중급기술자	1인	0.6점
			초급기술자	1인	0.4점

주)  5점을 초과할 경우에도 5점으로 배점

※ 해당분야: 환경,기계, 건축,토목, 전기, 전자, 제도기술자로 한정

* 기술인력 등급기준(엔지니어링사업대가의 기준 지식경제부공고 제2008-109호, 2008.06.3 개정)적용

구 분	기술자격 및 관련업무 수행 기준	학력 및 관련업무 수행 기준
특 급 기술자	기사자격 소지자로 10년이상 산업기사자격 소지자로 13년이상	박사학위 소지자로 3년 이상 석사학위 소지자로 9년 이상 학사학위 소지자로 12년 이상 전문대학 졸업자로 15년 이상
고 급 기술자	기사자격 소지자로 7년이상 10년미만 산업기사자격 소지자로 10년이상 13년미만	박사학위 소지자 석사학위 소지자로 6년이상 9년미만 학사학위 소지자로 9년이상 12년미만 전문대학 졸업자로 12년이상 15년미만 고등학교 졸업자로 15년 이상
중 급 기술자	기사자격 소지자로 4년이상 7년미만 산업기사자격 소지자로 7년이상 10년미만	석사학위 소지자로 3년이상 6년미만 학사학위 소지자로 6년이상 9년미만 전문대학 졸업자로 9년이상 12년미만 고등학교 졸업자로 12년이상 15년미만
초 급 기술자	기사자격 소지자 산업기사자격 소지자	석사학위 소지자 학사학위 소지자 전문대학 졸업자 고등학교 졸업자로 3년 이상

나. 이행실적 (7점)

- 공고일 기준 최근 5년내 준공한 자원화실적(퇴비) 누계(1일처리량/톤)

구 분	배정한도	배점기준		비고
이행실적	7점	500톤이상	7점	발주기간에서 발급한 시공실적 증명서 기준
		400톤이상500톤미만	6점
		300톤이상400톤미만	5점
		200톤이상300톤미만	4점
		100톤이상200톤미만	3점
		50톤이상100톤미만	2점
		50톤미만	1점

주)1. 공동계약으로 이행한 실적은 해당 지분율을 곱하여 기준금액 이상일

경우에만 그 지분금액을 실적으로 인정함

2.발주기간에서 발급한 시공실적증명서를 제출하여야 함

3. 퇴비+액비 일괄시공실적은 퇴비실적만 인정되며 실적증명서에 구분표기하여 증명하여야 함.

4. 허위 또는 착오로 인하여 사업수행실적을 사실과 다르게 작성하여 제출한 것이 확인될 경우 해당업체는 실격처리 함

다. 업체 재무상태 평가 (8점)

- 2011년말 기준 재무재표(공인회계사확인,세무보고용 자료)

구 분	배정 한도	배점기준		비고
부채비율 (총부채/총자본 ×100)	4점	20%미만	4점
		20%이상~ 50%미만	3점
		50%이상~ 80%미만	2점
		80%이상	1점
유동비율 (유동자산/유동부채 ×100)	4점	200%이상	4점
		150%이상~200%미만	3점
		100%이상~150%미만	2점
		100%미만	1점

Ⅱ 기술성 (40점)

가. 자원화시설의 현실성 (5점)

- 우분,계분20톤/돈분10톤 요구사항을 충족 여부

* 평가점수:충족시 3점, 불충족시 0점

- 원료전체가 자원화되는 무방류시스템 여부

* 평가점수:충족시 2점, 불충족시 0점

나. 계산서 및 물질수지의 타당성 (5점)

- 퇴비생산량(1일) 및 수분율 등 산출 여부

* 평가점수: 산출시 3점, 미산출시 0점

- 퇴비 전체공정 원물투입~ 발효~후숙~완제품 소요일 적정성 여부

* 평가점수: 충족시 2점, 불충족시 0점

다. 최종생산량 충족여부 (5점)

- 하루 생산량 1000포 시상으로 충족여부

* 평가점수: 충족시 5점, 불충족시 0점

라. 설계,기본계획구성의 적합성 (5점)

-. 송풍라인, 이송라인, 포장라인, 침출수처리설비, 소독조, 차량계근대 등

기본도면구성(배치도 ,평면도, 입면도,단면도, 흐름도 등 A3각10부. A4각2부.)

충족 여부(5점)

* 평가점수: 충족정도에 따라 배점

마. 기계설비배치 및 건축설계와 호환성, 작업동선흐름, 작업용이성 (5점)

* 평가점수: 충족정도에 따라 배점

바. 기계설비의 내구성, 부식도 ,자재재질의 KS규격품 준수여부 (5점)

* 평가점수: 충족정도에 따라 배점

사. 사업수행방안 적정성, 사후관리(5점)

-. 사업단요구사항 반영정도, 신기술접목등 기타의견 적합성 충족 여부(5점)

* 평가점수: 충족정도에 따라 배점

아. 지원기술, 유지보수 사후관리의 적정성(5점)

* 평가점수: 충족정도에 따라 배점

Ⅲ. 경제성(25점)

가. 제안가격평가(15점)- 평가점수: 아래 산식적용

- 제안가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

평점 = 가격평가 배점한도 x ( 최저입찰가격 / 당해입찰가격 )

- 제안가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

평점 = 가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점

[가격평가 배점한도 x (최저제안가격 / 추정가격의80%상당가격)] ＋

[ 2 × (추정가격의 80%상당가격 - 당해제안가격) / (추정가격의 80%상당가격

- 추정가격의 60%상당가격) ]

※  다만, 제안가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

나. 제안가격의 적정성(5점)

- 전체 7억 이하(부가세포함)로 적정하게 구성 여부(시스템사업비)

* 평가점수: 충족시 3점, 불충족시 0점

- 사업비 집계표 및 세부내역별 구분표시 여부

* 평가점수: 충족시 2점, 불충족시 0점

다. 운영비용 및 적정성(5점)

- 전기료,에너지저감방안, 소모부품내역, 예비부품 적정성 여부

* 평가점수:  충족정도에 따라 배점

□ 참고사항

1. 서류(가축분뇨자원화 시설로 1일 30톤 이상 가동실례가 1건 이상,

1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공능력을 확인 받아 제출 등)

미비 업체는 1차 서류심사 후 제외.

2. 감점사항은 평가위원 주관 평가로 단지요구사항을 제안서에

반영여부, 제출서식 규정 준수여부, 도면의 적합성 등을 중심

으로  -3점에서 +3점 이내에서 평가

3. 1차 발표심사 결과 상위 1-2위 업체만 2차 현장평가에 참가.

다. 2차 현장평가 기준

1) 2차 현장평가 제한

❍ 1차 평가 합산 점수 상위 1 ~ 2위 업체만 2차 평가대상임

❍ 평가대상지는 업체에서 제출한 실적이 있는 장소에서 실시함,

평가대상지를 업체당 1개소로 제한함. 단, 국외지역은 평가대상지에서 제외함

2) 응모자는 1,2차평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격처리 한다.

❍ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 평가위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때

❍ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한 때

라. 시스템 추천 발표

1) 평가위원회에서 시스템 평가결과 1 ~ 2위를 선정 함양농협에 추천한다.

2) 최종시스템 선정발표는 함양농협에서 한다.

마. 시스템 선정

1) 선정 시스템은 함양농협에서 지정한 설계 기관에서 실시설계에 반영한다.

2) 평가결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고   의결된 경우 시스템 선정을 취소할 수 있다.

3) 평가결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고   의결된 경우 시스템 선정을 취소할 수 있다.

구 분	내 용
반 입 규 모	▫처리용량 30톤/일(우분+계분 : 20톤. 돈분 : 10톤)
생 산 규 모	▫최소 40만포/년 (20kg/포 기준)
부자재 종류	▫수분조절 → 톱밥․팽연화 선택적 사용이 가능 할 것.
예 정 부 지	▫사업장 부지면적 : 25,977㎡ (휴천면 호산리 709-2번지외 7필지)
예상 사업비	▫총사업비 : 7억원(기계설비와 2차전기만 해당) ※ 부가세포함, 부지토목공사,건축·전기(1차측)·소방 제외,
축분 수거방법	▫차량(암롤카) 수거 및 기타 장비
퇴비 판매방법	▫퇴비 : 소포장(20kg/포) 및 벌크(1톤 톤백)
기 타 사 항	▫우분, 계분, 돈분를 주원료로 시스템 공모할 것 ▫시스템 사양은 작동(조작)이 단순해야 하며, 퇴비 제조동선(이동) 거리는 최소화할 것 ▫비수기 및 원활한 공급물량 확보를 위해 후숙 시설을 최대한 확보하여 설계

9. 물레방아골 광역친환경농업조성단지 일반 요구사항

10. 물레방아골 광역친환경농업조성단지 특수 요구사항

구 분	내 용
퇴비품질	❍ 비료공정규격의 부산물비료(가축분퇴비) 기준 충족할 것 ❍ 가축분퇴비 1급, 2급 생산에 준하여 제품생산을 할 수 있도록 설비 ❍ 자체적 품질 향상을 위한 수분 측정기와 부숙도 측정장비 구비 요청
첨가물	❍ 퇴비 품질향상을 위해 첨가물은 활용하되 품목은 최소화 할 것
침출수처리	❍ 분뇨의 고형분은 전량 퇴비화 함. 침출수는 전량 수분조절제로 활용하며 외부반출은 없도록 함,
발효기간	❍ 송풍라인등 법적 발효기간 유지토록 제안하여야 함.
발효시설현황 (퇴비)	❍ 퇴비 : 원료저장조, 통풍식 발효조, 기계식발효조 후숙조 구성 (전체 60일 이상), 침출수 저장조
시스템 범위	❍ 통풍식 발효조 송풍라인, 퇴비 이송라인(발효조-후숙조) ❍ 분쇄라인 , 자동포장라인 ❍ 침출수를 퇴비수준조절제로 살포가능 설비 ❍ 기타 출입소독. 차량계근대, 기타 제안시 검토
세부범위	❍ 송풍라인-최신형 송풍틀, 루츠브로워 등 ❍ 포장라인-퇴비를 소포장(20kg/포) 및 벌크(1톤 톤백)포장가능시설 ❍ 출입부소독설비,차량계근대(50톤이상) 등 ❍ 기타 세부사항은 현장설명일에 공개
무약품 무첨가제	❍ 퇴비공정간 일체의 화학약품 사용하지 않을 것
기 타 사 항	❍ 단위기계별 성능은 적정량이상이 될 것. ❍ 친환경 농업관련 상징적 제안 및 시스템 제출시 가점부여 ❍ 전기설비, 계근대 등은 사무실에서 관리가 가능 하도록 할 것 ❍ 원료투입에서 제품생산까지 동선 및 편이성을 최대화 할 것

11. 기  타

가. 시  상 - 별도의 시상은 없다.

나. 저작권 - 본 공모를 통해 선정된 시스템은 함양농협에 저작권이 귀속된다.

다. 제안서 반환

1) 제안 서류의 반환은 없다.

2) 제안 서류의 모든 권리는 발주처에 귀속되며, 발주처가 임의로 처리한다.

라. 유의사항

1) 시공실적은 단일공사로 퇴비화 구분 표시된 실적이어야 함.

2) 제안자는 현장조건 등을 고려하여 계획하여야 한다.

3) 제안자는 사업단의 요구사항을 검토 후 계획에 반영해야 한다.

4) 참여업체는 본 기술제안 준비, 작성, 발표 등에 소요된 일체의 경비(비용)에 대하여 보상을 요구할 수 없다.

5) 공모에서 선정된 업체는 시스템 설계 및 시공에 관해 우선협상대상자로 선정함.

12. 각 종 서 식

가. 현장설명 참가신청서 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 1
나. 기술제안공모 응모신청서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 2
다. 대표자 선임계․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 3
라. 농축순환자원화센터시스템공모 기술 제안서․․․	서식 4

(서식1)

현 장 설 명 참 가 신 청 서

현장설명참가자	업 체 명		대표 전화번호 (팩스번호)	- ( - )
	주 소		담당 부서명
	대 표 자		담당자 성명
	실 적 내 용
기술공모내용	공 모 건 명	농축순환자원화센터 기술공모(시스템)
	현 장 설 명	일시 : 2012.06.11. 14:00	장소 : 함양농협 본점 2층회의실
	응 모 마 감	일시 : 2012.06.18. 17:00	장소 : 함양농협 본점 2층회의실
	응 모 자 격	현장설명에 참가한 업체 중 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 가능 업체 로써 다음의 시스템 및 설치능력을 확보하고 있는 자 ① 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 업체 - 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률』 제34조에 따른 설계․시공업 등록한 자 - 환경기술개발 및 환경산업 지원에 관한 법률』 제15조에 따른 수질분야 환경전문 공사사업자로 등록한 자 - 건설산업기본법』 제9조에 따른 산업․환경설비공사업 등록한 자 ② 상기①항 중 1개 이상 해당되어야 하고, 공고일기준 최근 5년이내 에 가축분뇨 자원화 시설(퇴비 또는 퇴비+액비)단일공사로서 퇴비 규모만 l일 30톤 이상 가동실례가 1건, 1년 이상 가동시설이 있는 시 스템으로 시공능력을 확인 받아 제출할 수 있는 자. (단,액비 단일시공실 적은 제외.)
	참 가 자 자 격	대표자 또는 위임장을 소지한 임직원

이상의 내용으로 귀농협의 시스템 기술공고를 숙지하고 위와 같이 현장설명

참가를 신청합니다.

2012년    월      일

신청인 성명 :                    (인)

함양농협   귀하

(서식2)            기술제안공모 응모신청서

접 수 번 호		NO.	응모단지	물레방아골 광역친환경농업단지
신 청 분 야		가축분 퇴비
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
공동응모업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
물레방아골 광역친환경농업단지에서 시행하는 농축순환자원화센터 건립 기술제안공모에 있어서 공모지침 및 참여조건을 준수하여 첨부서류와 같이 응모신청합니다. 첨 부 : 1. 대표자 선임계 (서식 2)1부 2. 공모참가 자격에 따른 등록증 사본(관련 법규 근거 첨부) 1부. 3. 가축분뇨 자원화시설 시공실적 증명서 (별첨1) 4. 2011년도 재무재표 각1부(공인회계사확인 세무보고용재무재표) 5. 사업자 등록증 사본 1부. 6. 법인인감증명서 1부. 7. 사용인감계 1부.(별도 사용인감 사용시) 8. 법인등기부등본 1부. 9. 기술제안서 1부 2012년 월 일 신청인(대표자) : (인) 함양농협 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안공모 응모신청 접수증
※ 접수번호
업 체 명		전화번호
대 표 자		주민등록번호
접수자: (인)

(서식3)

대 표 자 선 임 계

본인은                 업체의 대표(공동대표)로서 물레방아골 광역친환경농업단지조성사업 농축순환자원화센터 시스템 선정 기술제안공모에 관한 모든 권한을 단독으로 응모하는                  업체의                         에게 위임합니다.

2012년      월       일

회사

대표                 (인)

※ 두 업체 이상이 공동으로 응모하거나 한 업체에 대표가 2인 이상의

공동대표로 되어 있는 경우 1인의 대표자를 선임하여야 함.

(서식4)

< 물레방아골 광역친환경농업단지

농축순환자원화센터 시스템 공모 >

기술제안서(안)

2012.    .    .

업  체  명

목        차 (예시)

확 약 서 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
성능보증서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
제안서 내용(요약)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
Ⅰ.업체능력․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
1.기술인력․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
2.실적현황․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
3.재무재표요약․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
Ⅱ. 기술성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
1.자원화 시설․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
2. 설계,기본계획구성의 적합성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
3. 기술지원협력,성능보증계획,사후관리․․․․․․․․․․․․․․	7
Ⅲ. 경제성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
1.제안가격(공사비)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
2.운영비용의 적정성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
Ⅳ.별첨서식자료 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	9
별첨1. 시공실적증명서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	10
별첨2. 제안가격산출서식․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	11
별첨3. 성능보증계획 및 기술이전계획서․․․․․․․․․․․․	12
별첨4. 농축순환자원화센터 공사참여조건 승낙확인서․․	13

※ 목차 작성 시 세부항목으로 구분하여 작성

확   약   서

본인은 『물레방아골 광역친환경농업단지 조성사업 농축순환자원화센터 시스템 선정』기술제안공모에 참여하고자 현장설명서 농축순환자원화센터 공사 참여 조건을 승낙하고, 붙임과 같이 기술제안서를 제출합니다.

또한, 본 제안서를 제출함에 있어  그 내용의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가 상의 불이익 및 기술공모 대상 제외 등의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀 사업단의 기술공모 결과에 대해서도 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2012년      월      일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                          (인)

함양농협 귀하

- 1 -

성능 보증서

수  신 : 함양농협

제  목 : 성능보증서 제출

물레방아골 광역친환경농업단지 조성사업 농축순환자원화센터시스템 기술제안공모를 시행함에 있어 제안된 공법에 대한 성능보증 책임이 당사에 있음을 숙지하고 있으며, 당사는 본 적용공법의 시공업체로서 기술제안공모 시 제시된 바와 같이 제반 성능을 보장합니다.

그리고 성능 미달 시 본 사업에 투입된 비용 일체에 대해 변상조치 할 것을 확약합니다.

2012 년     월     일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                          (인)

- 2 -

제안서 내용 (요약)

구 분		설명	비 고
Ⅰ.업체능력	상호	(주)OOOO
	기술인력보유	명	특급기술자 등
	자원화시설실적	누계 OO톤	OO 건(최근 5년이내실적)
	총부채/총자본	.OO백만원/OO백만원	부채비율OO%
	유동자산/유동부채	OO백만원/OO백만원	유동비율OO%
Ⅱ.기술성	시스템 명칭	OOOOO	자원화설비 계산서,물질수지타당성 시설물설계기준, 유입량 및 성상, 물질수지, 시설물 용량계산 및 수리계산 년생산량 산식 기본도면:A3도면10부 ,A4도면 2부.
	시스템의 개요 및 장․단점	-
	퇴비공정의 원리 및 기능	-
	성능관련자료	-
	물질수지 및 계산서	-
	용량계산	-
	최종생산물 생산량(톤/년)	( 톤/년)
	시스템설계,기본계획구성	제안서참조
	기계설비 및 단위기계현황	“
	기술지원,사후관리방안	“
Ⅲ.경제성	제안가격(공사비)	OO천원	원가계산서 및 공종별 내역서 별첨
	운영관리비(전기세등)	OO천원	운영비세부내역 별첨
	연간 정비기간	-	부품확보방안, 납품기간, 정비주기 및 일수 기재
	예비품 및 소모품 내역	-	발주처에 공급하는 예비품 내역

※ 서식에 포함된 각 항목을 빠짐없이 작성

Ⅰ. 업체능력

1. 기술인력

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에 따르며 <붙임 4-4>참조, 공고일 이전 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서 첨부

2. 실적현황

◦  자원화 시설(퇴비), (퇴비+액비는 퇴비해당분만 기입)

자원화시설	퇴비용량 (ton/d)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영중

※ 입증자료 : 시공실적증명서 1부(별첨 1 사용실적증명서 첨부).

3. 재무재표 요약

NO.	명칭	금액	비고
1	총자본
2	총부채
3	유동자산
4	유동부채

※ 입증자료 : 업체별 표준재무제표(공인회계사확인,세무서보고자료) 각 1부.

Ⅱ. 기술성

1. 자원화시설

가. 퇴비 처리공법

① 시스템 명칭 : OOOOO 시스템

② 시스템 공정도 : A4도면1부

③ 시스템 개요 및 장․단점

구 분	내 용
시스템 개요
장 점
단 점

④ 퇴비공정 원리, 기능 및 특징

※ 자원화시설 공정별로 구분하여 작성

공 정	시설
원 리
기능․특징

⑤ 성능관련자료: 비료품질성적서 등

나. 용량계산

① 공정별 용량계산

공 정	시 설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰물질수지도
㉱시설물용량계산 및 수리계산

② 최종생산물 및 생산량

구 분	생 산 량 (1일 기준)	비고
친환경퇴비

3. 설계,기본계획 구성의 적합성

가. 기계설비 도면- A3용 각10부 와 A4용 각2부.

배치도, 평면도, 입면도, 처리공정도, 작업흐름도 등

나. 기계설비 및 구입(단위)기계 현황

NO.	명칭	규격,용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

※ 규격용량에는 시간당 처리용량, 전기용략KW등을 표시,

추가 설비가 있을 시 별도로 표기

4. 기술지원협력,성능보증계획,사후관리

가. 기술이전계획 및 성능보증계획

(별첨 3- 성능보증계획 및 기술이전계획서 첨부)

나. 사후관리 방안: 하자점검 년00회,하자발생시 하자요청일로부터 00일이

내 하자보수완료등 구체적으로 기술

Ⅲ. 경제성

1. 제안가격 (별첨2 제안가격 산출서 첨부)

※ 가. 자원화(퇴비)기계설비,구입기계, 2차전기시설, 부대설비공사 구분하여 제시

나. 공사비는 공사 제반경비(원가계산 경비), 부가세 포함 기준

2. 운영비용의 적정성

구 분	내 용
전력사용량(농사용 병)	- 년간 사용요금: 천원 (기본요금포함) - 산출근거: - 기계설비 총 전기용량 KW
에너지 절약	에너지 저감 방안 제시
정비기간 및 소모부품	- 정비주기, - 소모부품 내역 및 비용, 교환주기 - 소모부품확보방법, - 소모품납품기간
예비부품	시공사가 공급하는 예비부품 내역 - - - -

별첨 1

시 공 실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	공법선정심사용			-
	시공규모 (용량, 방식)
시공 실적 내용	시 설 명				구 분	시공( ) 기타( )
	시설개요 (간략히)
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함. 2012년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : (담당자 : )

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 시공실적증명서

- 기타 시공실적 증명서

- 시공실적증명서에 공사규모(퇴비화, 처리방식, 처리용량)가 기재되지 않은 경우는 시설용량, 처리방식을 증명할 수 있는 증빙자료 제출

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권 사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부하여야 함

- 실적증명심사 시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

별첨 2

제 안 가 격 산 출 서 식

가. 원가계산서

※상기 원가계산서는 예시이며 각종요율은 관련법규에 맞게 작성요망.

나. 구입기계내역서

다. 공사내역서

별첨 3

성능보증계획 및 기술이전계획서

구 분	단 위	성능보증품질
성능보증내용
주원료투입량	㎥/일	-
부원료투입량	-	-
최소 최종생산량	톤/일
수분함량	%
고형물함량	%
유기물함량	%
질소함량	%
비료유해 물질함량	㎎/L
기타
기술이전내용
기술이전사항을 간략히 작성

별첨 4

농축순환자원화센타의 시스템 공모

기계설비공사 참여조건 승낙 확인서

본 회사는 다음“ 현장설명서 농축순환자원화센터 공사 참여 조건”을 성실히 이행할 것을 승낙하고, 공법사 선정계획에 참가할 것임을 확인합니다.

회사명 :                   대표자 :            (서명)

2012년    월     일

현 장 설 명 서

<농축순환자원화센터 공사 참여조건>

1. 공 사 명  :  농축순환자원화센타의 시스템 공모 기계설비공사

2. 사업 및 운영 주체 : 함양농협

3. 현장 위치 :  경남 함양군 휴천면 호산리 709-2번지외 7필지

4. 공모시스템 기계설비 설치내용- 제시된 붙임 건축배치도면 참조

가. 1차 발효조

○1차 발효조 7조 규격(구조는 철근콘크리트)

1 ~ 5호조 규격 : 폭 5900mm, 길이 11,000mm, 벽높이 2,500mm,

퇴비 적재 높이 3,000mm

6호조 규격 : 폭 6,000mm, 길이 25,000mm, 벽높이 2,500mm,

퇴비 적재 높이 3,000mm

7호조 규격 : 폭 5,000mm, 길이 25,000mm, 벽높이 2,500mm,

퇴비 적재 높이 3,000mm

○1차 발효조 바닥에 송풍라인 설치- 송풍기 및 송풍라인(간격 50㎠)

○천정에 분무기(스프레이) 설치

나. 2차 발효조

○2차 발효조 규격 : 21,000mm * 12,500mm

송풍기 및 송풍라인(간격 50㎠)

○천정에 분무기(스프레이) 설치

○2차 발효조 내에 기존 포장기의 원료투입호퍼, 분쇄기,선별기를 이설

○2차 발효조에서 후숙조까지 원료이송 벨트콘베이어 설치

-2차 발효조에서 진입로까지는 콘베이어를 경사지게하고, 그 후로는 후

숙실까지 수평으로 설치(높이는 원료 수송차량(24톤 암롤카, 25톤 덤

프차) 통과할 수 있도록 설치

-원료이송 콘베이어에 비가림 시설 설치

다. 후숙실(포장 전)

○ 2차 발효조에서 후숙실까지의 콘베이어의 끝 부분에 T자형 소형콘베이

어 설치(퇴비 낙하하는 곳을 2곳으로 함)

라. 포장시설

○신규로 자동포장기 2기 설치

-자동포장기 1기는 실링기 2대, 로봇 1대로 작업(시간당1,000포이상

포장)

-분쇄기는 설치하고, 선별기와 래핑기는 미설치

-반자동식(인부가 포장지 삽입) 겸용 설치(타치식)

-2차호퍼(분배기) 1개는 기존 제품 사용

○원료투입호퍼는 후숙실 바닥끝에서 약 5m 지하에 설치 (전면 개방)

○톤백 포장기 이설(포장실 옆)

마.소독시설 : 출입구에 차량·대인·물품 등을 소독하기 위한 무인자동화 또는 수동식 소독시설(터널형)을 반드시 설치하여야 하고, 대인 및 물품 소독기도 설치하여야 한다.

바.계근시설 : 가축분뇨 및 액비를 계량할 수 있는 전산화된 차량 계근대 시설을 설치하여야 한다.

5. 공법사 책임·부담, 시설준공 등

① 가축분퇴비는 비료 공정규격 설정 및 지정(농촌진흥청고시 제2010-8호, 2010. 3. 29.)에 적합하여야 하며, 해당지역의 농업기술센터에 성분

분석을 실시하고 부숙도 판정결과 적합여부 판단한 후 준공 신청을 하여야

한다. 퇴비화시설의 경우 비료관리법에 의한 제조업 등록을 하고 2급

퇴비 이상을 생산하여야 한다.

② 공법사는 시험운영 시작 직전까지 기성고에 따라공사비의 70%를 지급받고, 시운전완료후 준공신청을 하며, 준공검사 합격을 받은 이후 공사비의 잔액을 지급받는다.

③ 사업주체가 1일 처리계획물량은 100% 공급하였는데도 불구하고 준공일까지 적정하게 처리되지 못할 경우 그 책임은 공법사에게 있다. 이 경우 사업주체는 다른 방법으로 처리할 수 있고, 이에 소요되는 비용은 공법사가 부담하여야 한다.

④“농축순환자원화센터 공사 참여조건”에 규정되지 아니한 부분은 “ 농축순환자원화센터 기술공모제안서”와 “도급표준계약서”와 “ ”농축순환자원화센터 설치공사 도급 표준계약조건”을 따라야 한다.

6. 기타 제재사항

① 위의 농축순환자원화센터 공법사로 참여하여 선정된 업체는 위 조건을 이행하여야 하며, 사업주관기관은 선정된 공법사가 참여조건을 불이행할 경우 공법사 취소 등의 조치를 취한다.

② 기타 제출된 서류 등에서 허위자료 등이 발견된 경우에는 즉시 참여를 제외하여야 한다.

붙임: 건축배치도면 1부.