2013 한국국제축산박람회

「 환경·축산 기술이전 설명회」초청장

농업기술실용화재단에서는「2013 한국국제축산박람회」의 부대행사로 농촌진흥청우수축산기술의 산업계 보급을 촉진하고자 환경·축산 기술이전 설명회를 개최합니다. 새로운 기술 아이템을 바탕으로 한 사업기회 물색과 신기술정보 수집의 계기로 삼으시기 바랍니다.

개   요

일    시ㅣ2013년 9월 26일(목), 14:00~17:00

장    소ㅣ대구 EXCO 회의실 320호

대상기업ㅣ해당기술 관심 업체

세부일정

시 간	주요내용	비 고
13:50∼14:00	등록 및 자료배부
14:00∼14:20	재단 및 참석자 소개	농업기술실용화재단
14:20∼14:30	기술이전 절차 및 농업기술실용화지원사업 소개
14:30∼14:40	우수기술 사업화 지원을 위한 기술평가 안내
14:40∼15:10	· 개폐식 지붕 구조 및 이를 이용한 축사 구조 · 모듈식 정화 장치	농촌진흥청 국립축산과학원 (정광화 박사)
15:10∼15:40	· 고온성미생물을 이용한 동물폐기물의 아미노산 액비 제조 장치 및 방법 · 우수한 단백질 분해 활성을 갖는 신규의 바실러스 리케니포미스 ＳＦ5 - 1 균주	농촌진흥청 국립농업과학원 (박경석 박사)
15:40∼15:50	휴 식
15:50∼16:20	· 고농도 유기성 폐수의 처리방법 및 그 처리장치 · 고농도 유기성 폐수의 증발, 퇴비화 장치 · 메탄 공정을 연계한 고농도 유기성 폐수의 증발, 퇴비화방법 및 장치	농업기술실용화재단 (박치호 책임연구원)
15:10~17:00	상담회 운영	사전예약

* 설명회 일정은 현장상황 등으로 변경될 수 있습니다.

기술개요

○ 개폐식 지붕 구조 및 이를 이용한 축사 구조

축사의 내·외부 환경 조건에 따라 자동으로 환기 및 채광을 조절할 수 있고, 보조지붕을 개폐하거나 지붕의 개폐 상태를 제어할 수 있는 개폐식 보조 지붕 장치를 이용한 축사 구조

○ 모듈식 정화 장치

바이오 모듈을 오염원의 종류 및 규모에 따라 유연성 있게 설치하여 보다 효율적으로 유해 물질과 악취 농도를 감소시킬 수 있는 정화 장치

○ 고온성 미생물을 이용한 동물폐기물의 아미노산 액비 제조 장치 및 방법

가축 배설물 등과 같은 동물폐기물을 고온성 미생물에 의해 2~3일의 단기간에 효과적으로 유기질비료로 자원화할 수 있고, 유기질 비료로 자원화시 발생되는 악취 및 전염성병균을 제거하여 위생적으로 처리가능

○ 우수한 단백질 분해 활성을 갖는 신규의 바실러스 리케니포미스 ＳＦ5 - 1 균주

동물성 단백질을 아미노산 형태로 쉽게 변화시킬 수 있어, 신속한 분해, 악취제거, 병원균 멸균 등에 사용될 수 있고, 광범위한 온도에서 생존 적응력이 뛰어나, 고온 처리를 필요로 하는 생물 처리 공정에 활용 가능한 미생물

○ 고농도 유기성 폐수의 처리방법 및 그 처리장치

양돈 슬러리 분뇨를 포함한 유기성폐수를 여과처리(액비화)하는 퇴비단여과(SCB)시설 또는 축분 퇴비화시설의 발효상 내부에서 교반과 송풍을 동시에 실시하는 교반송풍 일체형 장치와 그 처리방법. 발효상 내부에서만 교반이 이루어지므로 내부의 재료가 외부로 노출되지 않아 악취발생과 발효열 손실을 줄여줌

○ 고농도 유기성 폐수의 증발, 퇴비화 장치

양돈 슬러리분뇨를 포함한 유기성폐수 여과처리를 위한 퇴비단여과(SCB)시설 또는 축분 퇴비화시설의 바닥에 물빠짐과 송풍을 효과적으로 실시할 수 있게 하는 장치. 종래의 막힘 현상, 청소가 어려운 문제 등을 해결하여 퇴비화시설의 발효효율 증진과 함께 퇴비단여과(SCB) 기능을 가짐

○ 메탄 공정을 연계한 고농도 유기성 폐수의 증발, 퇴비화방법 및 장치

메탄(바이오가스)을 생산하는 혐기소화조를 퇴비단여과(SCB) 또는 축분 퇴비화시설 내부나 벽과 공유 하도록 설치하여 퇴비시설의 발효열이 혐기소화조로 전도 또는 단열 역할을 하도록 하는 방법. 열대지방 또는 아열대지방의 중저온 메탄(혐기)소화를 가능하도록 함과 동시에 겨울철 혐기소화조 가온 에너지를 절약할 수 있는 효과를 가짐

참가신청

신    청ㅣ[붙임 1]의 참가 및 상담신청서를 작성하여 E-mail 또는 FAX로 제출

E-mail : micaco45@efact.or.kr  / FAX 031) 8012-7309

접수기한ㅣ2013. 9. 23(월)까지

문    의ㅣ농업기술실용화재단 환경축산사업팀 이미현 TEL 031) 8012-7303

찾아오시는 길

주    소ㅣ대구광역시 북구 유통단지로 90(대구광역시 북구 산격2동 1676)

문    의ㅣ053-601-5029

[붙임 1]

2013 한국국제축산박람회

「환경·축산 기술이전 설명회」참가신청서

참가자 정보

기 업 명
담당자명		부 서 명
직 위		전화번호
E-MAIL		휴대폰번호
주 소
주력제품/기술

※ 설명회 운영 및 사후관리를 위하여 참가자 정보를 꼭 기재하여 주시기 바랍니다.

※ 사전 참가신청자에 한하여 우선 참석이 가능합니다. (50명 이내 한정)

관심 기술 및 상담 신청(√표시)

번호	기술명	관심 기술	상담 신청
1	개폐식 지붕 구조 및 이를 이용한 축사 구조
2	모듈식 정화 장치
3	고온성미생물을 이용한 동물폐기물의 아미노산 액비 제조 장치 및 방법
4	우수한 단백질 분해 활성을 갖는 신규의 바실러스 리케니포미스 ＳＦ5 - 1 균주
5	고농도 유기성 폐수의 처리방법 및 그 처리장치
6	고농도 유기성 폐수의 증발, 퇴비화 장치
7	메탄 공정을 연계한 고농도 유기성 폐수의 증발, 퇴비화방법 및 장치

※ 귀사께서 추진하시는 신규사업 및 R&D 방향에 적합한 기술인 경우, 상담신청을 하시면 발명자와 상담하실 수 있습니다.

신청 및 문의  ( ~ 9월 23일까지)

신    청ㅣE-mail : micaco45@efact.or.kr  / FAX 031) 8012-7309

문    의ㅣ농업기술실용화재단 환경축산사업팀 이미현 TEL 031) 8012-7303