무주농협 공고 제2016 – 7 호

축분퇴비펠릿화 구축사업 제안 공모

2016.  06. 07.

무 주 농 협

목            차

1. 사업개요․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
2. 공모개요 및 방법․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
3. 제안서류 접수 및 제출․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
4. 제출도서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
5. 기술제안공모 계획원칙․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	6
6. 평가 및 제안기술 선정․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
7. 기 타․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	9
별표1~2․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	10~18
8. 각 종 서 식․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	19

	무주농협	축분퇴비펠릿화 구축사업 제안공모
	NH nonghyup

※ 본 공모는 무주농협 친환경유통사업단 내에 설치‧운영 중인 농축순환자원화센터의 효율성과 부가가치를 높이기 위해 사업자인 무주농협에서 축분퇴비펠릿화 구축사업을 기술제안공모로 설치하고자 추진하는 것이며, 아래와 같이 공고합니다.

1. 사업개요

가. 목 적

○ 축산과 농업, 농촌환경이 공존·공생 할 수 있는 광역친환경농업단지조성사업의 주요시설인 농축순환자원화센터 내에 축분퇴비펠릿화 구축사업에 적합한 기술과 시공능력이 있는 업체 선정을 목적으로 함.

나. 개 요

명 칭	사업위치	부지면적	시설용량	주요내용	예상사업비	공모방법
무주농협 축분퇴비펠릿화 구축사업	무주군 안성면 중산길 37-13 (장기리 33)	14,632㎡	가축분퇴비 펠 릿 화 10 톤 / h	가축분퇴비 100% (우 분 40% 계분 · 왕겨 20% 돈 분 10% 톱 밥 20% 버 섯 배 지 5% 제오라이트 2% 패 화 석 2% 미 강 0.9% 미 생 물 0.1%)	1 2 억 (부가세포함)	전 체 시 스 템 일괄공모

※ 예상사업비는 시설 설치에 필요한 시스템, 기계설비, 전기(수배전반 950KW 증설포함 등) 공사의 포괄사업비이므로 예상 총사업비 범위 내에서 공사가 이루어져야 하며, 초과금액은 인정하지 아니함.

다. 범 위

1) 시간적 범위 : 추진일정계획 참조(Page 2)

2) 공간적 범위 : 예상 사업장 위치 참조

3) 계획적 범위 : 요구사항 참조 (별표1)

4) 구성안 범위

⦁기계설비 :  공정도, 생산량 구성.

설계개요, 건물배치도, 평면도, 배면도 구성.

⦁설비금액 : 총 공사 가격 제안서

2. 공모개요 및 방법

가. 관련지침

○ 친환경농어업육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 제16조(친환경농산물 생산·유통지원) 및 농림수산식품부지침

나. 기술제안공모의 방법

1) 일반공개

2) 응모자 등록 시 참가자의 자격기준에 적합한 자에 한해 제안서 제출

다. 추진일정계획

1) 공 모 공 고          : 2016년 05월 30일

2) 응모자 등록기간      : 2016년 06월 15일 13:00 ～ 17:00까지

3) 질의서 접수 마감기한 : 2016년 06월 10일

4) 질의 답변일          : 2016년 06월 10일

5) 제안서 접수 기간     : 2016년 06월 15일 17:00 까지

6) 제안기술 평가        : 2016년 06월 15일 ～ 06월 25일 예정

○ 1차 (서류평가)     : 2016년 06월 15일 예정

○ 2차 (현장평가)     : 2016년 06월 17일 예정

○ 3차 (발표평가)     : 2016년 06월 17일 예정

※ 2차 (현장평가)와  3차 (발표평가) 동시 진행

7) 제안 기술공모 시공업체 선정 추천    : 2016년 06월 25일 예정

8) 제안 기술공모 시공업체 선정 및 발표 : 2016년 06월 25일 예정

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있음(변경사항 발생 시 응모자에게 FAX 전송),

접수마감기한 이후의 일정(발표평가 장소 등)은 별도 통보함.

라. 기술공모 참가자의 자격

1) 공고일 기준으로 1년 이상, 20톤/일 이상 (축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설을 설치‧운영되고 있는 실적(전체 설비, 단순 부분납품제외)이 있는 업체

2) 본 사업에 적용되는 (축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조기술 및 공법으로 인한 특허분쟁 발생 시 문제가 없는 업체

3) 공장등록증 보유업체

마. 기술제안공모 응모 등록처

1) 응모자 등록일 : 2016년 06월 15일  13:00 ～ 17:00(4시간)

2) 응모 등록처 : 전북 무주군 안성면 중산길 26번지

3) 주 관 기 관 : 무주농협 친환경유통사업단 총무계

Tel 063-323-3911   Fax 063-323-3920

4) 응 모 방 법 : 방문(우편접수 불가)

바. 응모자 구비서류

본 기술제안공모에 응모하고자 할 경우 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록·접수하여야 한다.

1) 공통사항

○ 기술제안공모 응모신청서(서식 #1) 1부

○ 대표자 선임계(서식 #2) 1부

2) 참가자격 증빙서류

○ (축분퇴비 또는 유기질비료) 제조시설 설계․시공자격

- 기계설비공사업 또는 이에 상응하는 면허 및 등록증 사본 1부

- 2인 이상의 기계분야 산업기사, 기사, 기술사 또는 건설기술 관리법에 의한 초급기술자로서 3년 이상 실무에 종사한 자의 자격증 사본, 재직증명서 각1부.

○ (축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설 공사실적증명서 1부(별첨1)

○ (축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설 납품 실적증명서 1부

○ 사업자 등록증 사본 1부

○ 공장등록증 사본 1부

○ 국세·지방세 완납증명서 1부

○ 2015년도(또는 최근 1개년도)재무제표 1부 (공인회계사확인 세무보고용 재무제표)

○ 법인인감증명서 1부

○ 사용인감계 1부.(별도 사용인감 사용 시)

3) 응모신청자 구비서류 미비가 있을 경우 본 공모에 접수할 수 없음.

사. 질의응답

1) 본 시스템 기술제안공모에 관하여 질의 사항이 있을 경우 반드시 서면으로 질의하며, 답변 내용은 모사전송(FAX) 통보 함.

2) 질의방법은 기술제안공모 서면질의서에 의해 작성하고, 질의기간은 질의서 접수 마감기한까지 도달한 우편물 또는 모사전송(FAX)에 한 한다.(모사전송은 접수사실을 담당자에게 구두 확인하여야 한다.)

3) 질의서에 대한 답변사항은 본 기술제안 공고문과 동일한 효력을 갖는다.

3. 제안서류 접수 및 제출

가. 제안서류 접수기준

기술제안공모「2. 공모개요 및 방법, 마」항에 따라 응모 등록한 응모자에 한하여 제안서류를 접수받는다.

나. 제출기간 및 장소

1) 제출기간 : 2016년 06월 15일  17:00 까지

2) 제출장소 : 무주농협 친환경유통사업단 총무계 Tel 063-323-3911   Fax 063-323-3920

3) 제출방법 : 방문 제출(우편접수 불가)

다. 제출서류 목록

1) 기술제안시공공모 접수서(서식 #4)

2) 기술제안시공공모 신청서(서식 #5)

3) 제출도서(기술제안서 10부, CD 또는 SD카드 1매)

4. 제출도서

가. 제출도서의 종류

1) 기술제안서 각 10부

2) 기술제안서가 포함된 CD 또는 SD카드 1매.

※ “제출도서의 작성기준”을 준용하지 않을 시 감점 처리함.

나. 제출도서의 작성

1) 공통사항

○ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다.

단, 부득이 영문 또는 한문의 표기가 필요한 경우에는 한글 및 아라비아 숫자와 함께 가로 안에 표기한다.

○ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 기술제안 CD 또는 SD카드 1매

○ 기술제안내용 및 도면 수록

3) 기술제안서

○ 규격 : A4(가로21㎝×세로29.7㎝) 세로로 철한다(스프링 제본 불가).

○ 분량 : 제안 작성기준을 기본으로 하여 자유롭게 작성한다.

○ 재료

- 표지 : 백색아트지

- 내부 내용물 : 백색 모조지

○ 표현

- 표지 : 별첨 양식(서식 #6, 기술제안서 표지)만 사용(작성요령 준수)

- 색채사용 가능

- 내부 내용물 작성방법

․글씨크기 : 자유 (단, 한글 글자크기 13포인트 이상)

․글씨체 : 자유 (단, 평가위원이 알아보기 편안한 글씨체)

○ 작성내용과 순서

- 표지

- 기술제안공모 신청서

- 목차

- 확약서

- 성능보증서

- 기술제안서 (제공한 기술제안서를 기준하여 작성할 것)

․업체능력 : 시공실적, 기술인력 및 기술(특허 등) 보유현황, 재무상태 등

․기술능력 : 시스템구성 평면도, 측면도, 공정도 등

(보충설명이 필요한 도면 제출)

․경제성 : 제안 공사금액	・

․도면 : 시스템 구성 평면도, 단면도, 흐름도 등 (보충설명이 필요한 도면 제출)

- 보충설명서 : 시스템 카달로그 및 사진 등

- 페이지는 중앙하단에 “-1-”과 같이 표시

5. 기술제안공모 계획원칙

가. 계획의 원칙

1) 공동사항

○ 양질의 가축분뇨퇴비를 펠릿화로 생산 가능시설

(기계화 시비에 적절한 축분퇴비펠릿 직경 4.5mm 이하)

6. 평가 및 제안기술 선정

가. 평가

1) 기본방향 : 전문성과 투명성 확보를 위하여 광역친환경농업단지조성사업 시행지침에 의거 공법선정위원회를 구성‧운영

2) 평가방법 : 평가기관에서 무주농협과 협의하여 평가방법을 수립하고 항목을 공개한다.

○평가위원회를 구성하여 공정하고 합리적으로 평가한다.

○평가항목 및 배점기준(별표2)

평 가 항 목		배점기준	평 가 자	비 고	평가대상
계		100점
평가	1차(서류평가)	40점	평가위원회	계량평가	제안서접수자 전원
	2차(현장평가)	40점	평가위원회	계량평가	서류평가 상위3개 업체 선정자에 한함
	3차(발표평가)	20점	평가위원회	계량평가	서류평가 상위3개 업체 선정자에 한함
제안기술 선정위원		내부위원 : 총 3명 외부위원 : 총 7명

○ 중점 평가방향

- 시스템 구성의 적정성(배치도, 공정도)

- 구성요소기계의 적정성(규격, 동력, 성능)

- 시설공사능력(시설공사실적)

- 성능 및 품질(시공하여 가동 중인 설비의 현황)

- 제안가격 (성능대비 가격)

3) 1차 서류평가의 제한

○ 서류

- (축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설 시공실적 제출

미비 업체는 1차 서류평가에 참여할 수 없음. 또한, 가축분퇴비 이외의    유사비료(미강, 유박 등)의 공사실적은 평가에 1/2만 반영 됨.

4) 2차 현장평가 제한

○ 평가대상지를 업체당 1개소로 제한함 (국외 및 도서지역은 평가대상지에서 제외)

○ 1차 평가 점수 상위 3개 업체만 2차 평가 대상임.

○ 응모자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격 처리함.

⦁ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 평가위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때.

⦁ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한때.

5) 3차 발표평가 제한 : 1차 평가 합산점수 상위 1～3위 업체만 3차 평가.

나. 시스템 선정 발표

○ 평가위원회에서 제안기술 평가결과를 무주농협에 통보하고 무주농협이 이를 발표한다.

다. 제안된 기술의 공사의 범위

1) 선정된 제안기술을 보유한 자를 공법업체로 정하고 본 시설의 품질보증, 원활한 공사, 시운전 등의 확실한 수행을 위하여 수의시담을 통해 공사 범위와  분야별 계약체결 기준을 정하여, 선정된 공법업체를 본 공사의 시공업체로 선정한다.

2) 주 공법업체(시공업체)에서 실시설계를 주관한다.

3) 평가결과 공모 목적에 적합하지 않거나 제안 수준이 현저히 떨어진다고 의결된 경우

제안기술 선정을 하지 않을 수 있다.

7. 기  타

가. 저작권

1) 본 공모를 통해 선정된 시스템은 무주농협에 저작권이 귀속된다.

나. 제안서 반환

1) 제안 서류의 반환은 없다.

2) 제안 서류의 모든 권리는 무주농협 귀속되며, 무주농협에서 임의로 처리한다.

다. 유의사항

1) 제안자는 시설대상지를 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 제안자는 시설대상지의 인허가 조건 등을 고려하여 계획하여야 한다.

3) 제안자는  무주농협의 요구사항을 검토 후 계획에 반영해야 한다.

4) 참여업체는 본 기술제안 준비, 작성, 발표 등에 소요된 일체의 경비(비용)에 대  하여 보상을 요구할 수 없다.

5) 사업대상 부지에 대한 정보는 무주농협에서 별도로 제공.

별표 1 . 무주농협 요구사항

별표 2 . 평가항목

※ 공모문안 전문 홈페이지 참조

※ 홈페이지

1. 무주농협 홈페이지: http://www.mujunh.com

2. 관련협회 홈페이지: 한국축산환경시설기계협회(http://www.kalhem.or.kr/)

- 공지사항 참조

<별표 1>

농축순환자원화센터 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업

일반 요구사항

구 분	내 용
후숙분뇨 반입규모	○ 처리용량 : 10톤/h 원료구성 : 가축분퇴비 100%(우분40%, 계분·왕겨 20%, 돈분 10%, 톱밥 20%, 버섯배지 5%, 제오라이트 2%, 패화석 2%, 미강 0.9%, 미생물 0.1%)
펠릿퇴비 생산규모	○ 처리용량: 10톤/h (필수사항 : 펠릿기 2대 설치)
펠릿퇴비 판매방법	○ 소포장(20kg/포) 및 벌크(500㎏ ~ 1톤 톤백)
후숙분뇨 공급방법	○ 후숙장에서 차량(암롤카) 및 기타장비로 투입호퍼까지 이송
설치장소	○ 무주농협 농축순환자원화센터 기존설비 부지 내
공사기간	○ 계약일로부터 120일
설비구성	1) 1차 전기- 수배전반 (950KW 증설포함, 한전불입금 제외) 2) 투입호퍼 3) 원료 혼합기 4) 원료 선별기 5) 분쇄기 6) 제철 선별기 7) 축분퇴비펠릿 성형기 ( 5톤 x 2대 = 10톤/h ) 7) 냉각기, 터보팬, 사이클론 집진기, 펠릿저장탱크(30톤 이상) 8) 펠릿퇴비 제품선별기 9) 포장설비 (자동계량포장기 : 포장용량 900포/h) 10) 기타 철거물(폐기물, 폐기계 등.)은 시공업체 임의처리.

농축순환자원화센터 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업

특수 요구사항(1)

구 분	내 용
축분퇴비 펠 릿 화 성 형 기	○ 처리용량 : 축분퇴비펠릿화 10톤/h 생산 (함수율 30% 내외) ○ 기계형식 : 진동소음이 적은 V-벨트 구동식 ○ 기계규격 : 모터마력 300마력 이상
냉 각 기 및 사이클론 집 진 기	○ 냉각기 처리용량 : 축분퇴비펠릿화 15톤/h 공식, 자동배출시스템 적용 ○ 사이클론 집진기 : 로타리에어록, 터보팬세트 포함
분 쇄 기	○ 분쇄기 : 분상퇴비 처리용량 20톤/h 함마타입, 제철포집박스 구비
선 별 기	○ 분상 처리용량 : 분상퇴비 20톤/h 회전식, 스크린망 크기: 15 x 15 mm 이내 ○ 펠릿 처리용량 : 축분퇴비펠릿화 15톤/h 로텍스식, 스크린망 크기: 3 x 3 mm 이내
포장설비	○ 자동계량기, 자동포장기, 로봇트, 랩핑기, 탑시트 등 자동화시스템을 설치하고 성수기 감안 900포/시간을 생산할 수 있는 시설로 할 것. (기존 자동포장기 활용할 수 있으며, 축분퇴비펠릿화 · 가축분 분상퇴비 포장 할 수 있도록 설계.)

농축순환자원화센터 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업

특수 요구사항(2)

구 분	내 용
시스템 범 위	○ 후숙 완료된 가축분뇨퇴비의 투입부터 포장까지 모든 기계설비 포함 ○ 본 시설에 사용되는 모든 기계와 관련된 전기공사(수배전반 등)포함 - MCC, PLC, 현장조작반 등과 이와 관련된 배관배선공사 포함. - 변압기 배전반부터 수배전반, MCC까지의 전원 인입공사 포함. ○ 본 시설의 모든 기계의 설계, 제작, 운반, 납품, 설치공사, 시운전 포함 ○ 본 시설의 기술이전을 위한 3개월간의 전문기술지원 포함
기타사항	○ 본 시공에 사용되는 전력, 용수 및 연료는 시공자가 부담으로 한다. ○ 현장 내에 반입된 자재, 기기, 공구류는 시공자가 관리해야 하며, 현장 업무에 지장을 초래해서는 안 된다. 부득이한 경우는 발주처와 협의하여 지시에 따른다. ○ 안전, 환경, 위생, 화재예방, 정리정돈, 공해방지 등 현장 관리상 필요사항은 발주처의 지시나 현장의 수칙을 준수해야 한다.

<별표 2>

공 통 평 가 항 목

1. 1차(서면)평가

구 분	평가항목	배 점	평가점수	비 고
Ⅰ. 업체 능력 (10점)	-해당기술인력 보유현황	4		절대평가
	-(축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설 (공사 및 납품)실적	4
	-제안업체의 재무건전성	2
Ⅱ. 경제성 (20점)	-제안금액의 적정성	10		평가위원회 평가 후 평균점수 채택
	-축분퇴비펠릿화 생산비용의 적정성 (원료, 시스템흐름도)	10
Ⅲ. 기술성 (10점)	-축분퇴비펠릿화 시설 구성의 적합성 -설비의 규격(직경 4.5mm 실적)과 성능의 적합성	4
	-계산서 및 물질수지의 타당성	3
	-작업자의 작업환경 용이성	3
감점사항 (-5점)	-요구사항 미반영 -제출서식, 규정 미준수	-5점 ~ +5점, 이내		1.5점감점 2.0점감점
가 점 (+5점)	-특허 -실용신안 보유 여부			특허1건당 1점 실용신안1건당0.5점*(축분퇴비·유기질비료)펠릿화 관련
계		40

※ 평가위원 : 소속                     직            성명            서명

1) 평가방법

① 업체능력 (10점)

○ 해당기술인력 보유현황

(축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설 공사 및 납품 실적, 경영상태(재무제표)를 각 평가항목별 평가기준 및 배점에 따라 평가함.

- 기술인력 (총 4점) : 기술인력 보유현황(당해 사업 참여기술자에 한하며, 주 공정업체의 보유인력으로 한정 함)

평가항목	평가요소	배점한도	등 급		배점
해당분야 관 련 기술인력 보유능력	기술인력 보유정도 평가 참여기술자	4	특급기술자	1인	2.0점
			고급기술자	1인	1.5점
			중급기술자	1인	1.0점
			초급기술자	1인	0.5점

주)  2점을 초과할 경우에도 2점으로 배점

※ 해당분야: 주 공정업체의 환경, 기계, 전기, 전자 기술자로 한정

구 분	기술자격 소지 기준	해당분야와 관련된 학력 기준
특 급 기술자	기술사자격 소지자로 5년이상 기사 자격 소지자로 10년이상 산업기사자격 소지자로 13년이상	박사학위 소지자로 3년 이상 석사학위 소지자로 9년 이상 학사학위 소지자로 13년 이상 전문대학 졸업자로 15년 이상
고 급 기술자	기사자격 소지자로 7년이상 10년미만 산업기사자격 소지자로 10년이상 13년미만	박사학위 소지자 석사학위 소지자로 6년이상 9년미만 학사학위 소지자로 9년이상 13년미만 전문대학 졸업자로 13년이상 15년미만 고등학교 졸업자로 15년 이상
중 급 기술자	기사자격 소지자로 4년이상 7년미만 산업기사자격 소지자로 7년이상 10년미만	석사학위 소지자로 3년이상 6년미만 학사학위 소지자로 6년이상 9년미만 전문대학 졸업자로 9년이상 13년미만 고등학교 졸업자로 13년이상 15년미만
초 급 기술자	기사자격 소지자 산업기사자격 소지자	석사학위 소지자 학사학위 소지자 전문대학 졸업자 고등학교 졸업자로 3년 이상

○ (축분퇴비 또는 유기질비료) 펠릿화 제조시설 실적 (4점)

구 분	배정한도	배점기준 (일 생산량)		비고
이행실적	4점	60톤 이상	4점	발주기관 발 급 한 시설실적 증 명 서 기 준
		40톤이상 60톤미만	3점
		20톤이상 40톤미만	2점
		10톤이상 20톤 미만	1점

주)1. 공동계약으로 이행한 실적은 해당 지분율을 곱하여 기준금액 이상일 경우에만 그 지분금액을 실적으로 인정합니다.

2. 발주기관에서 발급한 시설 실적증명서를 제출하여야 합니다.

3. 허위 또는 착오로 인하여 사업수행실적을 사실과 다르게 작성하여 제출한 것이 확인될 경우 해당업체는 실격처리 함

○ 제안업체의 재무건전성 (부채비율 1점, 유동비율 1점)

- 2015년말 기준 재무제표(공인회계사확인, 세무보고용 자료)

구 분	배정 한도	배점기준		비고
부채비율 (총부채/총자본 ×100)	1점	20%미만	1.0점
		20%이상~ 50%미만	0.7점
		50%이상~ 80%미만	0.5점
		80%이상	0.3점
유동비율 (유동자산/유동부채 ×100)	1점	200%이상	1.0점
		150%이상~200%미만	0.7점
		100%이상~150%미만	0.5점
		100%미만	0.3점

② 경제성 (20점)

○ 제안금액(시스템 설비 내역)의 적정성⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁10점

구 분	배정한도	배점기준 (부가세 제외)		비고
제안금액	10점	8억 이하	10 점	발주기관 발 급 한 시설실적 증 명 서 기 준
		8억 초과 ∼10억 이하	8 점
		10억 초과 ∼11억 이하	5 점
		11억 초과	2 점

○ 축분퇴비펠릿화 생산비용의 적정성(제조원가계산서)  ⦁⦁⦁⦁⦁ 10점

③ 기술성 (10점)

○ 축분퇴비펠릿화 제조시설 구성의 적합성 (4점)

- 축분퇴비펠릿을 원활하게 생산하기 위한 요구사항 충족여부

- 분상원료전체가 펠릿화 되고 잔여물은 회수되는 시스템 여부                     - 계절별 축분퇴비펠릿화 성형율 충족여부

- 축분퇴비펠릿을 생산하기 위한 기계들의 규격 및 성능의 충족여부

○ 계산서 및 물질수지의 타당성 (3점)

- 투입된 축분분상퇴비와 축분퇴비펠릿으로 생산된(1일) 물질수지 산출.

- 축분퇴비펠릿화 전체공정에서 원료투입~분쇄~성형~냉각~완제품 적정성.

- 축분퇴비펠릿화의 미성형 잔여품의 발생률과 회수율의 적정성 여부

○ 작업자의 작업환경 용이성 (3점)

- 작업자의 작업환경 편이성 충족여부

- 기계부품 교체 시 작업환경 충족여부

- 긴급상황 발생 시 신속이동 충족여부

□ 기타 참고사항

1. 시설 실적증명 미제출 업체는 1차 서류평가에 참여할 수 없음.

2. 감점사항은 평가위원 주관 평가로 요구사항 반영 여부, 제출서식규정               준수여부에 따라 최고 5점 이내에서 감점

3. 1차 서류심사 결과 상위 1~3개 업체만 2차 현장평가 및 3차 발표평가에 참가.

2. 2차(현장)평가

축분퇴비펠릿화 제조시설공사 공법선정 현장평가 서식[안]

(업체명 :                          )

구 분	평가항목	배 점	평가점수	비 고
2차 현장 평가 (40점)	-축분퇴비펠릿 생산품의 외형 평가	6		기 계 화 시비용이
	-펠릿 생산품의 압축강도 평가	6		포장운반 시 가루발생 원인
	-생산시스템 배치의 효율성확인	6		작업동선의 용이성 및 자동화 (최소인원관리)
	-축분퇴비펠릿화의 현실성 확인	6		실 처리량 및 생산량 등 확인
	-시스템의 내구성확인	8		설비의 고장 및 부식여부
	-현지 운영인원의 만족도	8		1년 이상 설비운전경험
감점사항	-현지 평가 시 문제점 발생			문제점 지적 건당 1점 감점
계		40

※ 평가위원 : 소속                     직            성명            서명

1) 2차 현지평가 제한

○ 평가대상지를 업체당 1개소로 제한함.

단, 도서지역 및 국외지역은 평가대상지에서 제외함

○ 2차평가 대상시설은 준공처리 후 1년 이상 가동한 시설로 제한하며, 공모신청서 제출 시 평가대상시설의 운영자로부터 확인서를 받아 제출 할 것.

○ 1차 평가 점수 상위 1~3개 업체만 2차 평가 대상임.

3. 3차(발표)평가

축분퇴비펠릿화 제조시설 공법선정 발표평가 서식[안]

(업체명 :                           )

구 분	평가항목	배점	평가점수	비 고
3차 발표평가 (40점)	-축분퇴비펠릿화 시설구성	8
	-축분퇴비펠릿화 안정성	4
	-단지 맞춤형 시스템 합리성	4
	-경영수지 분석	2
	-평가단 의견에 대한 개선 노력도	2
감점사항	-발표평가 시 제출서류 상이			발표평가시 서류 및 첨부물과 불일치 건당 2점 감점
계		20

※ 평가위원 : 소속                     직            성명            서명

1) 발표평가 제한

○ 1차, 2차 평가 점수 상위 1~3위 업체만 3차 평가 대상 임.

○ 3차 평가 발표자는 시스템 주 공정업체에서 발표 할 것

○ 부지의 인허가 사항을 충족시키지 못할 경우 평가 대상에서 제외함

2) 응모자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격처리 한다.

○ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 평가위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때

○ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한때

9. 각 종 서 식

가. 기술제안공모 응모신청서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #1
나. 대표자 선임계․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #2
다. 기술제안공모 서면 질의서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #3
라. 기술제안공모 접수서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #4
마. 기술제안공모 신청서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #5
바. 무주농협 농축순환자원화센터 내 축분퇴비펠릿화 구축사업 기술제안서․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #6

(서식 #1)

기술제안공모 응모신청서

※ 접 수 번 호		NO.
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
무주농협 농축순환자원화센터 내 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업에서 시행하는 기술제안공모에 있어서 공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨 부 : 1. 참가자격 증빙서류 2. 대표자 선임계 (서식#2) 3. (축분퇴비 또는 유기질비료) 펠릿화 제조시설공사 실적증명서 1부(양식1) 4. 사업자 등록증 사본 1부 5. 공장등록증 사본 1부 6. 국세·지방세 완납증명서 1부 7. 2014년도 재무제표 1부(공인회계사확인 세무보고용 재무제표) 8. 법인인감증명서 1부 9. 사용인감계 1부.(별도 사용인감 사용 시) 10. 기타 : 공동응모자의 경우에는 상기 해당 서류를 각각 제출하여야 한다. 2016년 월 일 신청인(대표자) : (인) 무주농협 조합장 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안 공모신청 접수증
※ 접수번호				접 수 인
업 체 명		전화번호
대 표 자		주민등록번호
접수자: (인)

(양식 1)

축분퇴비펠릿화 제조시설공사 실적증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처	무주농협
	증명서용도	심사용			-
	시공규모 (용량, 방식)
실적 내용	시 설 명				구 분	시공( ),납품( ), 기타( )
	시설개요 (간략히)				운전기간	‘00.00 ~ 현재
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함. 2015년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : (담당자 : )

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 실적증명서, 기타 민간거래실적증명서

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권 사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료중 하나를 첨부하여야 함

- 실적증명심사시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

(서식 #2)

대 표 자 선 임 계

본인은□□업체(회사)의 대표(공동대표)로서  무주농협 농축순환자원화센터 내 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업에서 시행하는 기술제안공모에 관한 모든 권한을 공동으로 응모하는 △△△업체의 대표 ○○○에게(본 회사 공동대표○○○에게) 위임합니다.

2016년    월     일

회사

대표              (인)

※ 두 업체 이상이 공동으로 응모하거나 한 업체에 대표가 2인 이상의

공동대표로 되어 있는 경우 1인의 대표자를 선임하여야 함.

(서식 #3)

기술제안공모 서면질의서
대 표 자	(인)	응 모 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

(서식 #4)

기술제안공모 접수서

※ 접 수 번 호		NO.
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소재지		전 화 번 호 (FAX번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX번호)
무주농협 농축순환자원화센터 내 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업에서 시행하는 기술제안 공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 : 1. 제안설명서 10부. 2. CD 또는 SD카드 1부. 2016년 월 일 신청인(대표자): (인)
무주농협 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안공모 접수증
※ 접수번호				접 수 인
업 체 명		전 화 번 호
대 표 자		주민등록번호
소 재 지		FAX 번호

(서식 #5)

기술제안공모 신청서

신청분야		무주농협 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업
사업 주체	구 분	□ 개인 □ 법인 □ 기타
	업체명칭		사업자등록번호
	주 소	□□□-□□□
대표자	성 명		주민등록번호
	주 소	□□□-□□□
	전화번호	․집 : ․사무실 :
담 당 자		․직책 : ․사무실tel : ․성명 : ․개인 HP :
시스템명칭
응 모 지		무주농협 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업
무주농협 농축순환자원화센터 내 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업에서 시행하는 기술제안공모에 붙임과 같이 응모합니다.
		.
		2016. . .
		신청자(대표자) (인)

(서식 #6)

무주농협 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업

기술제안서(안)

2016.  05.   .

업  체  명

목        차

확 약 서 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
성능보증서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
제안서 내용(요약)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
Ⅰ. 업체능력․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅱ. 축분퇴비펠릿화 제조시설 기술성․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
Ⅲ. 경제성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	16
Ⅳ. 성능보증계획․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	17
Ⅴ. 기타 필요도면 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	17
별첨자료 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	18 ∼

※ 목차 작성 시 세부항목으로 구분하여 작성

확   약   서

본인은 『무주농협 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업』기술제안공모에 참여하고자 참여조건을 승낙하고, 붙임과 같이 기술제안서를 제출합니다.

또한, 본 제안서를 제출함에 있어  그 내용의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가 상의 불이익 및 기술공모 대상 제외 등의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀 사업단의 기술공모 결과에 대해서도 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2016년   월    일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                          (인)

무주농협 조합장 귀하

성 능  보 증 서

수  신 : 무주농협

제  목 : 성능보증서 제출

무주농협 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 기술제안공모를 시행함에 있어 제안된 공법에 대한 성능보증 책임이 당사에 있음을 숙지하고 있으며, 당사는 본 적용공법의 기술 공급자로서 기술제안공모 시 제시된 바와 같이 제반 성능을 보장합니다.

그리고 성능 미달 시 본 사업에 투입된 비용 일체에 대해 변상조치 할 것을 확약합니다.

2016년    월     일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                          (인)

제안서 내용 (요약)

구 분			설명	비 고
Ⅰ.업체능력	상호		(주)OOOO
	사업장 위치		OO도 OO시 OO동 OO번지
	기술인력보유		명	특급기술자 등
	기술사항(특허 등)		건	특허번호000-000 등
	(축분퇴비 또는 유기질비료) 펠릿화 제조시설 공사실적		OO.OO억원	OO 건
	자본금		OO.OO억원
	부채		OO.OO억원
	관련면허		OOOO 등록증	O 건
Ⅱ.기술성	시스템 명칭		OOOOO	펠릿퇴비료 시설
	시스템 공정도(모식도)		-
	시스템의 개요 및 장․단점		-
	단위공정의 원리 및 기능		-
	성능관련자료		-
	물질수지 및 계산서		-
	용량계산		-	시설물설계기준, 유입량 및 성상, 물질수지, 시설물 용량계산 및 수리계산
	최종생산물 생산량(ton/day)
			-
Ⅲ.경제성	공사비	기계	OO.OO억원	원가계산서 및 공종별 내역서 별첨
		전기	OO.OO억원
			OO.OO억원
	예비품 및 소모품 내역		-	발주처에 공급하는 예비품 내역
	연간 정비기간		-	부품확보방안, 납품기간, 정비주기 및 일수 기재

※ 서식에 포함된 각 항목을 빠짐없이 작성

Ⅰ. 업체능력

구 분	내 용	비 고
상호	사업자등록증, 등기부등본, 납세증명서(국세, 지방세)
대표자
사업장 위치
기술인력	기술자 등급별 별첨 자료 첨부 (특급기술자, 고급기술자, 중급기술자, 초급기술자 등)
기술사항	특허 및 실용신안 자료첨부 (특허 건, 실용신안 건. 끝)
주요생산품
(축분퇴비, 유기질비료) 펠 릿 화 구축사업 공사실적	단일공사로 (축분퇴비 또는 유기질비료) 펠릿화 제조시설 구축사업 확인서 첨부 (총 건, 억)
자본금	표준재무제표 증명 자료첨부
부 채	표준재무제표 증명 자료첨부
관련면허	면허관련 자료 첨부

1. 특허 및 실용신안 등록현황

NO.	명칭	발급번호	취득일	유효기간	발급기관
1
2
3
4

※ 입증자료 : 관련 서류 사본 각 1부.

주) (축분퇴비 또는 유기질비료) 펠릿화 제조설비 관련 기술에 한함.

2. 기술인력 보유현황

구분	성명	등급	기술분야	자격 및 학력	등록일 (취득일)	등록번호	경력
1	OOO		기계	기사			0년
2	OOO		환경	박사			0년

※ 입증자료 : 자격증 사본, 졸업증명서 사본, 경력증명서 사본 중 택 1부.

3. 실적현황

◦ 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업

자원화시설	용량 (ton/d)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

※ 입증자료 : 시설공사실적증명서 1부(별첨1 시공실적증명서 첨부).

4. 부채 및 자본

NO.	명칭	금액	비율	발급기관
1	총 자 본
2	총 부 채
3	유동자산
4	유동부채
5	부채비율		%
5	유동비율		%

※ 입증자료 : 2014년 표준재무제표 각 1부.

5. 관련면허(면허 첨부)

구분	면허명	면허일
1
2
3
4

※ 입증자료 : 관련 면허사본 각 1부.

Ⅱ. 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 기술성

명 칭	주 요 내 용
가. 처리공법	① 시스템의 명칭 ② 시스템 계통도 ③ 시스템의 개요, 장․단점 설명 ④ 단위공정의 원리, 기능 및 특징 설명 ⑤ 성능관련자료(비료품질 성적서 등) * 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부
나. 용량계산	① 용량계산 ㉮ 유입량 및 성상 ㉯ 주요 공정 설계기준 ㉰ 물질수지도 ㉱ 시설물 용량계산 및 수리계산 ② 최종생산물 및 생산량 * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부

※ 위 내용을 기본으로 충실하게 작성

가. 처리공법

① 시스템 명칭 : OOOOO 시스템

② 시스템 계통도(예시)

③ 시스템 개요 및 장․단점

구 분	내 용
시스템 개요
장 점	1. 2. 3. 4. 5.
단 점	1. 2. 3. 4. 5.

④ 단위공정 원리, 기능 및 특징

※ 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 공정별로 구분하여 작성

공 정	A 시설
원 리
기능․특징

공 정	B 시설
원 리
기능․특징

공 정	Z 시설
원 리
기능․특징

⑤ 성능관련자료

비 료 품 질 성 적 서 등

나. 용량계산

① 공정별 용량계산

공 정	A 시설
㉮ 유입량 및 성상
㉯ 설계기준 및 목표
㉰ 시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량 (m3/일)

공 정	B 시설
㉮ 유입량 및 성상
㉯ 설계기준 및 목표
㉰ 시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량 (m3/일)

㉱ 물질수지도 (자율작성)

주) 축분퇴비(분상)을 원료로 퇴비펠릿화 한 공정에 대하여 물질수지분석을 도식화 및 계량화 할 것

② 최종생산물 및 생산량

구 분	생 산 량 (1일 기준)	비고
축분퇴비펠릿

Ⅲ. 경제성

1. 예비품 및 소모품 내역

구 분	내 역
	※시공사가 공급하는 예비품 내역

2. 연간 정비기간

구 분	내 용
	※부품 확보 방안, 납품기간, 정비주기 및 일수기재

Ⅳ. 성능보증계획

(별첨2 성능보증계획 및 기술이전계획서 첨부)

Ⅴ. 기타 필요도면

1. 처리공정도(흐름도)

2. 배치도(시설계획 평면도, 기계배치 평면도)

별첨 1

(축분퇴비 또는 유기질비료)펠릿화 제조시설공사 실적증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처	무주농협
	증명서용도	공법선정심사용			-
	시공규모 (용량, 방식)
실적 내용	시 설 명				구 분	시공( ),납품( ), 기타( )
	시설개요 (간략히)				운전기간	‘00.00 ~ 현재
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함. 2015년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : (담당자 : )

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 실적증명서, 기타 민간거래실적증명서

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권 사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료중 하나를 첨부하여야 함

- 실적증명심사시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

별첨 2

성능보증 및 기술이전, A/S계획서

구 분	단 위	성능보증품질
성능보증내용
주원료투입량	㎥/일	-
부원료투입량	-	-
최소 최종생산량	톤/일
수분함량	%
기타
• 기술이전계획
• A/S계획

별첨 3

축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 도급 표준계약서
계약자	발 주 자(갑)		*법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자
	공사수급자(을)		*상호 또는 법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자 *면허번호
계약내용	사 업 명
	단위사업내용
	계 약 금 액		금 원정(￦ )총공사금액
	계약보증금		금 원정(￦ )총공사금액의 10%
	선 급 금		금 원정(￦ )총공사금액의 %
	지체상금율		1일 계약금의 1/1,000
	착공년월일
	준공년월일
	하자보수 이행기간		2년
	기 타 사 항
하자담보책임(복합공종의 경우 공종별 구분기재)
공종		공종별 계약금액	하자보수 보증금율(%) 및 금액	하자담보 및 A/S 책임기간
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
갑과 을은 상호 대등한 자유의사 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위의 공사에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약당사자는 기명날인 한 후 각 1통씩 보관한다. 년 월 일 붙임서류 : 1. 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 도급 표준계약조건 1부. 2. 농협 공사계약일반조건 1부. 3. 설계도서(도면, 시방서, 공사내역서, 현장설명서 등) 1부. 4. 공사비 산출내역서(을 작성제출) 1부. 5. 공사입찰유의서(지명경쟁입찰이 있는 경우에 한함) 1부. 6. 축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 계약특수조건 (특약이 있는 경우에 한함) 1부. 갑(법인 대표) 인 을(공사수급인) 인

별첨 4

축분퇴비펠릿화 제조시설 구축사업 도급 표준계약조건

제 1조 (총칙) 발주자 (이하 “갑”이라 한다)와 수급인 (이하 “을”이라 한다)은 대등한 자유의사 입장에서 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제 2조 (발주자) “갑”은 “을”에게 이 공사 수행에 필요한 협조와 지원을 하여야 한다.

제 3조 (수급인) ① “을”은 이 계약조건과 설계도서 (도면, 시방서, 공사내역서, 현장 설명서 등을 포함한다. 이하 같다)에 의하여 공사를 시공한다.

② “을”은 공사비산출내역서를 작성하여 계약 체결 전에 “갑”에게 제출하여야 한다

③ “을”은 설계도서에 명시되지 아니한 것이라도 공사의 경미한 (경미하다함은 해당공사단가를 변화시키지 않는 것을 의미한다) 변경이나 구조상 필요한 경미한 공사에 대해서는 “갑”과 감리자의 허락이 있는 경우에 계약금액의 범위 내에서 시공한다.

제 4조 (계약문서) 계약문서는 표준계약서, 설계도서, 도급표준계약조건, 공사 계약특수조건(특약이 있는 경우에 한한다), 공사비산출내역서, 공사입찰유의서(경쟁입찰의 경우에 한한다)로 구성되며, 상호보완의 효력을 지닌다.

제 5조 (착공신고) “을”은 착공 시에 착공신고서와 공사예정공정표를 “갑”에게 제출하여 승인을 얻어야 한다

제 6조 (의견의 청취) “을”은 시공상 공정의 세부작업 등을 정함에 있어 미리 “갑”과 감리자의 의견을 청취하여야 한다.

제 7조 (계약보증금) ① “을”은 계약 체결 전까지 계약금액(부가가치세를 포함한다. 이하 같다)의 100분의10 이상의 계약보증금을 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이  발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 각호의 보증서 등으로 “갑”에게 납부하여야  한다

1. 예산회계법 시행령 제135조의 규정에 의한 금융기관 (이하 “금융기관”이라  한다) 및 은행법에 의해 금융기관이 발행한 지급증서

2. 전문건설공제조합법에 의한 전문건설공제조합이 발행한 채무액등의 지급을 보증하는 보증서

3. 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권

② 설계변경, 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 증액된 경우에는 “을”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “갑”에게 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 “갑”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “을”에게 반환하여야 한다.

제 8조 (계약보증금의 처리) ① “을”이 계약상의 의무를 이행하지 아니할 때에는 계약보증금은 “갑”에게 귀속된다.

② “갑”은 계약이 이행된 후 제7조의 규정에 의하여 “을”이 납부한 계약보증금을 “을”에게 지체 없이 반환하여야 한다.

제9조 (권리 또는 의무의 양도) “을”은 이 계약으로부터 발생하는 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나 승계하게  할 수 없다. 다만, 서면에 의해 “갑”의 승낙을 받은 때에는 그러하지 아니한다.

제10조 (현장책임자) ① “을”은 건설산업기본법에 의한 계약된 공사에 해당하는 국가기술자격수첩 소지자를 당해 공사의 현장책임자로 두어야 하며, 이를 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 현장책임자는 공사현장에 상주하며 “을”을 대리하여 일체의 사항을 처리한다

제11조 (종업원 및 고용원) ① “을”이 공사를 시공함에 있어서 종업원이나 고용원을 사용할 때에는 당해 공사의 시공 또는 관리에 관한 상당한 기술과 경험이 있는 자를 채용하여야 한다.

② “을”은 그의 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 진다.

③ “갑”이 “을”의 종업원 또는 고용원에 대하여 공사의 시공 또는 감리에 있어 현저히 부당하다고 인정하여 “을”에게 이의 교체를 요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

④ “을”은 제3항의 규정에 의하여 교체된 종업원 또는 고용원을 “갑”의 동의 없이 당해 공사를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제12조 (공사재료의 검사) ① 공사에 사용할 재료는 신품이어야 하며 품질, 품명 등은 반드시 설계도서와 일치되어야 한다. 다만, 설계도서에 품질, 품명 등이 명확히 규정되지 아니한 것은 KS품  또는 KS품에 상당한 재료로써 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

② 공사에 사용할 재료는 사용 전에 감리자의 검사를 받아야 하며, 불합격된 재료는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다. 이 경우 “을”은 이를 이유로 계약기간의 연장을 요청할 수 없다.

③ 제2항의 규정에 의한 감리자의 검사 결과 불합격품으로 판정된 재료는 공사에 사용할 수 없다. 다만, 감리자의 검사에 이의가 있을 때에는 “을”은 “갑”에게 재검사를 요청할 수 있다.

④ “갑”은 “을”로부터 공사에 사용할 재료의 검사를 요청 받거나 제3항의 단서의 규정에 의한 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이  검사를 지체할 수 없다.

⑤ “을”이 불합격된 재료를 제거하거나 대체시킬 수 있으며, 그 비용은  “을”의 부담으로 한다.

⑥ 공사에 사용하는 재료 중 조합 또는 시험을 요구하는 것은 감리자의 참여 하에 그 조합 또는 시험을 한다.

⑦ 수중 또는 지하에 설치하는 공작물과 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 “갑” 또는 감리자의 참여 없이 시공할 수 없다

제13조 (대여품) ① 계약에 의하여 “갑”이 대여하는 재료와 기계, 기구 등의 인도시기는 공사예정 공정표에 의하고 그 인도장소는 시방서에 따라 정한 바가 없으면 공사현장으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대여품의 소유권은 “갑”에게 속하며 “갑” 또는  감리자의 승낙 없이 공사장에 반입된 대여품을 반출할 수 없다.

③ “갑”은 “을”의 청구에 의하여 대여할 기계, 기구 등을 지정된 일시와 장소에서 인도하며 인도 후의 대여품의 사용상 발생하는 제비용은 “을”의 부담으로 한다.

④ 대여품을 지급한 후에 “을”은 대여품의 관리는 물론 멸실 또는 훼손이 있을 때에는 이에 대하여 책임을 진다. 다만, “을”이 선량한 관리자로서 주의 의무를 다한 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ “을”은 “갑”이 대여한 재료와 기계, 기구 등을 계약의 목적을 수행하는 데에만 사용하여야 한다.

제14조 (부적합한 공사) ① “갑”은 “을”이 시공한 공사 중 설계도서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

② 제1항의 경우에 그 부적합한 시공이 “갑”의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 “을”의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 “을”은 그 책임을 지지 아니한다.

제15조 (공사의 변경. 중지) ① “갑”은 본 사업의 목적상 필요한 경우 감리자와 협의를 거쳐 “을”에게  서면으로 공사내용의 변경 또는 공사의 전부나 일부에 대한 시공의 일시 중지를 요구할 수 있다.

② “을”은 제21조의 규정에 의한 대금을 지급받지 못하는 경우에는 당해  공사의 시공을 중지할 수 있다.

③ “을”은 설계도서의 내용이 불분명 하거나 누락. 오기 또는 상호 모순점이 있는 경우에는 “갑”에게 설계변경을 요청할 수 있다.

④ 제1항 또는 제2항의 사유로 공사기간의 연장이나 계약금액의 증감  등이 필요하다고 인정될 때에는 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

⑤ 제4항의 규정에 의한 계약금액의 증감분의 산출은 다음 각호의 기준에  의한다.

1. 증감된 공사단가는 제3조 제2항의 규정에 의한 공사비산출내역서상의 단가  (이하 “계약단가”라 한다)로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시 기준으로 산정된 단가로하며, 경쟁입찰에 의하여 시공계약을 체결한 경우에는 등단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.

3. 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 당시의 율에 의한다.

⑥ 계약내용 이외에 “갑”의 요청에 의한 추가공사에 대하여는 추가공사 내역서를 첨부하여 계약변경 합의를 하여야 하며, “갑”은 “을”에게 추가공사비를 지급하여야 한다.

⑦ “을”은 이 표준계약조건에서 정한 계약금액의 조정사유 이외에 계약 체결 후 계약조건의 미숙지, 덤핑수주 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다.

제16조 (응급조치) ① “을”은 재해방지 등을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 미리 응급조치를 취하여야 한다.

② “갑” 또는 감리자는 재해방지, 기타 공사의 시공상 부득이하다고  인정할 때에는 “을”에게 응급조치를 요구할 수 있다. 이 경우에 “을”은 즉시 이에 응하여야 한다.

제17조 (불가항력에 의한 손실)  ① 천재지변 기타 불가항력에 의하여 검사를 마친 기성부분에 손해가 발생한 때에는 “을”은 지체 없이 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 “갑”은 즉시 그 사실을 조사 확인하고 그로 인한 손해에 대하여는 다른 약정이 없는 한 “갑”과 “을”이 협의하여 이를 결정한다.

제18조 (검사 및 인도)  ① 감리자는 기성부분 검사 또는 준공검사가 있는 날로부터 10일 이내에 검사결과를 “갑”과 “을”에게 서면으로 통지하여야 한다.

② “갑”은 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 때에는 즉시 “을”로부터 당해 공사목적물을 인수하여야 한다. 기성부분에 대하여는 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다.

③ “을”은 제1항의 규정에 의한 검사에 합격하지 못한 때에는 지체 없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

④ “을”은 감리자의 검사에 이의가 있을 때에는 “갑”에게 재검사를 요청할 수 있으며, 재검사의 요청이 있을 때에는 감리자는 지체 없이 재검사를 하여야 한다.

⑤ “을”은 공사를 완성하였을 때에는 모든 공사시설, 잉여자재, 폐물 및 가설물을 공사장으로부터 즉시 철거 또는 반출하고 공사장을 정돈하여야 한다.

제19조 (손해의 부담) ① “을”은 목적물이 “갑”에게 인도되기 전에 공사의 목적물이나 제3자에게 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.

제20조 (부분사용) ① “갑”은 공사목적물의 인도 전이라 하더라도 “을”의  동의를 얻어 공사 목적물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

② “갑”은 제1항의 규정에 의한 사용으로 “을”에게 손해를 입히거나 “을” 의 비용을 증가하게 한 때에는 그 손해를 배상하거나 증가된 비용을 부담하여야 한다. 이 경우 배상액 또는 부담액은 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

제21조 (공사대금 지급) ① “갑”은 공사의 기성부분 검사 또는 준공검사의 합격을 통지받은 날로부터 15일  이내에 당해 공사대금을 “을”에게 지급하여야 한다.

② “을”은 “갑”이 제1항의 규정에 의한 기간 내에 공사대금을 “을”에게 지급하지 않는 경우에 “을”은 “갑”에게 공사대금 미지급으로 인한 손해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

③ “갑”은 “을”에게 미지급금액 및 손해금액에 대하여 시중은행의 일반대출 시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 지급하여야 한다.

제22조 (공사대금 지급절차)

① 검사합격 통지를 받은 “을”은 세금계산서를 제출하여야 한다.

제23조 (선급금 지급) 선급금지급은 농협계약사무처리준칙제57조에 따른다.

제24조 (선급금 반환) “을”은 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제23조 제1항의 규정에 의하여 지급받은 선급금의 잔액에 은행에 일반대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 가산하여 지체 없이 “갑”에게 반환하여야 한다.

제25조 (하자담보 및 하자보수) ① “을”은 계약서에 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 준공검사 후 그 공사대금의 잔액을 지급받을 때까지 현금 또는 신용보증기관 등의 보증서로 “갑”에게 납부하여야 한다.

② “을”은 준공검사를 마친 날로부터 계약서에 정해진 하자보수 의무기간 중의 귀책 사유로 하자가 발생한 것에 대하여는 이를 보수하여야 한다.

③ “을”이 제2항의 규정에 의한 하자보수 의무기간 중 “갑”으로부터 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하거나 단체협약에 의한 사후봉사를 받지 못하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보수 보증금 중에서 당해 하자보수에 소요된 비용은 “갑”에게 귀속시킨다.

④ 제1항의 하자보수보증금은 하자보수 의무기간이 종료한 후 “을”의 청구가 있는 날로부터 15일 이내에 반환하여야 한다.

⑤ 공사에 대한 하자가 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 “을”의 책임이 아닌 사유로 인하여 발생된 것일 때에는 “을”은 그 책임을 지지 아니한다.

제26조 (이행 지체) ① “을”은 계약서에서 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 못하였을 때는 매 지체 일수마다 계약서에서 정한 지체 상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “지체상금”이라 한다)을 “갑”에게 현금으로 납부하여야 한다.

② 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 공사가 지체되었을 때에는 그 해당일수에 상당한 지체상금을 면제한다.

1. 천재지변, 전쟁, 항만봉쇄, 방역 및 보안상 출입제한 등으로 인한 경우

2. “갑”의 귀책사유로 인하여 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

3. 기타 “을”의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

③ “갑”은 제1항의 규정에 의한 지체상금을 “을”에게 지급하여야 할  공사대금 또는 기타 예치금에서 공제할 수 있다.

④ “갑”은 제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때에는 특별한 사유가 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 “계약보증금을 ”갑“에게 귀속시킬 수 있다.

제27조 (“갑”의 계약해제) ① “갑”은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “을”이 정당한 사유 없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니한 경우

2. “을”의 귀책사유로 공기 내에 공사를 완성할 수 없음이 명백히 인정될 때

3. “을”이 계약조건을 위반하여 그 위반으로 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

② 제1항의 각호의 사유로 계약을 해제 또는 해지한 경우에 계약보증금은 “갑”에게 귀속한다.

③ “갑”은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지함으로써 발생한 손해금액이 제2항의 규정에 의한 계약 보증금액을 초과할 경우에 “을”에게 그 초과분에 대한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

④ “갑”은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하고자 할 때에는 그 뜻을  미리 “을”에게 통지하여야 한다.

⑤ “을”은 제4항의 규정에 의한 통지를 받았을 때에는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 해약통지서를 받은 부분에 대한 공사를 지체 없이 중지하고 모든 공사기구들을 공사장으로부터 철거한다.

2. 제13조의 규정에 의한 대여품이 있을 때에는 지체 없이 “갑”에게 반환하여야 한다. 이 경우 당해 대여품이 “을”의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 “을”은 당해 대여품을 원상 회복하여 주거나 또는 “갑”에게 그 손해를 배상하여야 한다.

제28조 (“을”의 계약해지) ① “을”은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “갑”이 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 40/100 이상 감소된 때

2. “을”의 귀책사유 없이 공사의 정지기간이 전체 공사기간의 20/100을 초과한 때

3. “갑”이 정당한 사유 없이 계약내용을 이행하지 아니하고 그 위반으로 인하여 공사를 완성하는 것이 불가능한 때

② “을”은 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인한 손해가 발생한 때에는  “갑”에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제29조 (채권 양도) “을”은 이 공사의 이행을 위한 목적 이외의 목적을 위하여 이 계약에 의하여 발생한 채권 (공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

제30조 (서류 제출) “갑”은 도급공사비의 입금, 산업재해보상 보험금의 지급, 요양 등에 관한 서류에 대하여 “을”의 협조 요청이 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제31조 (안전관리) 산업재해보험은 산업재해보상보험법에 의하여 “을”이 가입함을 원칙으로 하며, 시공에 있어서 재해 방지를 위하여 만전을 기한다.

제32조 (특수조건) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 “을”이 대등한 지위에서 합의하여 특약으로 정할 수 있다.

② 이 계약에서 공사의 범위는 설계도상의 시설물로 한한다.

제33조 (준용) 공사도급 표준계약조건에 규정되지 아니한 부분은 농협 공사계약 일반조건을 준용한다. 끝.